~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.8||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|3|
~C|%CDC|%|Costes Directos Complementarios|3|190623|0|
~C|C15.01.01#||CABLEADO HORIZONTAL|4247.36|061222|0|
~D|C15.01.01#|D34TH1010\1\104\D34TH1015\1\832\|
~C|C15.01.02#||ARMARIOS|2082.25|061222|0|
~D|C15.01.02#|D34TH2010\1\4\D34TH2020\1\1\D34TH2030\1\3\D34TH2035\1\1\D34TH2040\1\26\D34TH2050\1\26\|
~C|C15.01.03#||CANALIZACIÓN A PUESTO DE TRABAJO|1371.98|290523|0|
~D|C15.01.03#|D34TH3010\1\416\D34TH3020\1\5\D34TH3030\1\4\|
~C|C15.01.04#||ELECTRONICA DE RED SWITCH|5301.34|061222|0|
~D|C15.01.04#|D34TH4070\1\1\|
~C|C15.02.01#||CANALIZACIÓN Y REGISTROS DE PASO|58.09|290523|0|
~D|C15.02.01#|D34TH3030\1\1\D34TH3010\1\20\|
~C|CAP.1#||CABLEADO ESTRUCTURADO|13002.93|061222|0|
~D|CAP.1#|C15.01.01\1\1\C15.01.02\1\1\C15.01.03\1\1\C15.01.04\1\1\|
~C|CAP.2#||PREVISIÓN UNION CON EDIFICIO COLINDANTE|58.09|290523|0|
~D|CAP.2#|C15.02.01\1\1\|
~C|D34TH1010|ud|Toma de usuario RJ45 CAT6|17.2|061222|0|
~D|D34TH1010|M01B0160\1\0.3\M01B0170\1\0.25\E19TH0010\1\1\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH1015|m|Cable UTP 4 pares CAT6|2.81|290523|0|
~D|D34TH1015|E19TH0015\1\1\M01B0160\1\0.05\M01B0170\1\0.05\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2010|ud|Panel vacío para 24 RJ45, 1RU|84.91|061222|0|
~D|D34TH2010|E19TH2010\1\1\M01B0160\1\0.3\M01B0170\1\0.3\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2020|ud|Armario 16U, 600x600|679.37|290523|0|
~D|D34TH2020|E19TH3010\1\1\M01B0160\1\2.5\M01B0170\1\1.75\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2030|ud|Pasahilos horizontal|51.28|290523|0|
~D|D34TH2030|E19TH3020\1\1\M01B0160\1\0.05\M01B0170\1\0.05\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2035|ud|Regleta de corriente 8 SCHUKOS con magnetotérmicos|253.01|290523|0|
~D|D34TH2035|E19TH3035\1\2\M01B0160\1\0.05\M01B0170\1\0.05\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2040|ud|Latiguillo FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m.|11.82|290523|0|
~D|D34TH2040|E19TH3040\1\1\M01B0170\1\0.05\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH2050|ud|Latiguillo FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts.|11.1|290523|0|
~D|D34TH2050|E19TH3042\1\1\M01B0170\1\0.05\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH3010|m|Tubo de PVC 32 mm.|2.4|290523|0|
~D|D34TH3010|M01B0160\1\0.05\M01B0170\1\0.05\E19TH3110\1\1\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH3020|m|Canal emportado en el suelo de 28X190 mm|60.14|290523|0|
~D|D34TH3020|M01B0160\1\0.15\M01B0170\1\0.15\E19TH3115\1\1\E19TH3130\1\1\E19TH3135\1\1\E19TH5000\1\1\%CDC\1\0.03\|
~C|D34TH3030|ud|Registro de paso TIPO B - 10x10x4 cm|8.44|290523|0|
~D|D34TH3030|M01B0160\1\0.15\E19TH3210\1\1\E19TH5000\1\1\%CDC\1\0.03\|
~A|D34TH3030|paso\coche\trenzado\caja\aislante\empotrable\proteccion\auxiliar\par\conexion\diametro\material\cable\lateral\registro\maximo\tubo\canalizacion\acceso\vivienda\interior\entrada\mecanico\graduacion\|
~C|D34TH4070|ud|Switch Enracable 48 puertos GigaBit|5146.93|061222|0|
~D|D34TH4070|M01B0160\1\0.5\M01B0170\1\0.5\E19TH4050\1\1\E19TH4055\1\2\%CDC\1\0.03\|
~C|E19TH0010|ud|Toma TracJack RJ45|7.67|061222|3|
~C|E19TH0015|m|Cable UTP 4 pares, cat6|1.09|290523|3|
~C|E19TH2010|ud|Panel Vacio para 24 TracJack UTP, 1RU|72.61|061222|3|
~C|E19TH3010|ud|Armario VDI 19", 16U, 600x600 mm|589.67|290523|3|
~C|E19TH3020|ud|Pasahilos 1U, 5 anillas con huecos|48.15|290523|3|
~C|E19TH3035|ud|Regleta 8 enchufes Shucko con Interruptor Magnetotérmico|122|290523|3|
~C|E19TH3040|ud|Latiguillo  FTP RJ45/RJ45, Cat6, 1 m., blanco|10.67|290523|3|
~C|E19TH3042|ud|Latiguillo  FTP RJ45/RJ45, Cat6, 0,5 m., blanco|9.98|290523|3|
~C|E19TH3110|m|Tubo PVC corrugado 32 mm.|0.69|290523|3|
~C|E19TH3115|m|Canaleta metalica empotrable suelo 28x190 mm, 2 espacios|40.13|290523|3|
~C|E19TH3130|ud|Accesorios elementos de acabado, puesta tierra|5.3|290523|3|
~C|E19TH3135|ud|Juego piezas nivelacion y anclaje|6.3|290523|3|
~C|E19TH3210|ud|Registro de paso tipo B - 10x10x4, 3 entradas|3.92|290523|3|
~A|E19TH3210|paso\|
~C|E19TH4050|ud|Conmutador 48 P. Ethernet 10/100/1000 Mbps X450-G2-48p, ventilar|4252.64|061222|3|
~C|E19TH4055|ud|Fuente alimentacion para X450-G2-48p|364|061222|3|
~C|E19TH5000|ud|Pequeño material para instalación|1.75|290523|3|
~A|E19TH5000|material\|
~C|M01B0160|h|Oficial instalador telecomunicaciones|16.8|190623|1|
~C|M01B0170|h|Ayudante instalador telecomunicaciones|15.95|190623|1|
~C|REDIFHN_01##||MEJORA DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE HORACIO NELSON, 34|13061.02|061222|0|
~D|REDIFHN_01##|CAP.1\1\1\CAP.2\1\1\|
~T|%CDC|Costes Directos Complementarios|
~T|C15.01.04#|ELECTRONICA DE RED SWITCH|
~T|C15.02.01#|CANALIZACIÓN PRINCIPAL Y REGISTROS DE PASO|
~T|CAP.2#| |
~T|D34TH1010|TOMA USUARIO RJ45 CAT6. Toma de usuario compuesta de dos conectores RJ45 hembra, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, T568A/B, compatible con iconos de acuerdo con EIA/TIA 606A, color blanco marfil, retardante a la llama según UL 94V-0, salida recta 180º, incluso apertura y sellado de rozas, recibido de cajas y ayudas de albañilería, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y certificada.|
~T|D34TH1015|Cable UTP 4 pares CAT6. Cable UTP 4 pares, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (especificación componentes para cat6), ETL 3ª parte, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG, totalmente instalado, conexionado y etiquetado. Corresponde a una media de 26 metros de cable por cada punto de puesto de trabajo.|
~T|D34TH2010|PANEL VACIO PARA 24 RJ45, 1RU. Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de cables con 4 bridas de velcro, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU, dimensiones 483 x 45 x 102 mm, incluso apertura y sellado de rozas, recibido de cajas y ayudas de albañilería, totalmente instalada, conexionada, etiquetada y certificada.
.|
~T|D34TH2020|ARMARIO 16U, 600x600. Armario VDI 19", 16U, 600x580 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 48 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 y EIA 310-D, totalmente instalado, conexionado y etiquetado.|
~T|D34TH2030|PASAHILOS HORIZONTAL. Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm y aberturas de 25 x 51 mm, totalmente instalado.|
~T|D34TH2035|REGLETA DE CORRIENTE CON MAGNETOTÉRMICO. Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 8 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U, totalmente instalado y conexionado.|
~T|D34TH2040|LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 1 m. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud.|
~T|D34TH2050|LATIGUILLO FTP RJ45/RJ45 CAT6, 0,5 mts. Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 0.5 metros de longitud, color blanco.|
~T|D34TH3010|TUBO PVC 32 mm. Tubo PVC corrugado no propagador de la llama de pared interior liso de 32 mm de diámetro exterior y libre de halógenos, incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería, totalmente instalado.|
~T|D34TH3020|CANAL. EMPOTRADA EN SUELO 28X190 mm. Canal portacables metálicas tipo OBO Bettermann INOX o equivalente, según norma UNE-EN 61537, UNE- EN-ISO 1461 con resistente al fuego, de dimensiones 28x190mm (alto x ancho),incluido separador, con parte proporcional de accesorios, tabique separador, elementos de unión, acabado, fijación y puntas remate, montada anclada en suelo, empotrada en el mismo. Incluido caja para portamecanismo y juego de piezas de nivelación y sopote. Totalmente ejecutada y terminada.|
~T|D34TH3030|REGISTRO PASO TIPO B - 10x10x4 cm. con 3 entradas en cada lateral y diametro máx. del tubo de 25 mm para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de acceso a los puestos de trabajo y tomas, en el cambio de canalizacion principal a tubo de D25 mm, formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE 20324:1993/2M:2014 y UNE 50102 CORR:2002, conexionado y material auxiliar, incluso apertura y sellado de rozas, recibido de cajas y ayudas de albañilería, totalmente instalada.|
~T|D34TH4070|SWITCH ENRACABLE 48 PUERTOS GigaBit. Extreme Networks Summit X450-G2 Serie X450-G2-48p-10GE4-FB-1100-TAA, o equivalente - Conmutador gestionado - 48 x 10/100/1000 (PoE +) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP + - Montaje en rack - PoE +. Incluido dos fuentes de alimentacion para redundancia, ventiladores y cables de conexión para escabilidad con equipo similar. Totalmente instalado.|
~T|E19TH0010|Toma TracJack RJ45 Cat6 color blanco marfil, salida recta 180º.|
~T|E19TH0015|Cable UTP 4 pares, cat6, con cubierta libre de halógenos, testado hasta 350 MHz, NVP 70%, diámetro externo 6,4 mm, 23 AWG|
~T|E19TH2010|Panel vacío para alojar hasta 24 módulos TracJack UTP/FTP/S-FTP, con inserción y extracción frontal del módulo, bandeja trasera de soporte de cables con 4 bridas, etiquetas de identificación delanteras, tornillos de fijacción, 1RU, dimensiones 483 x 45 x 102 mm.|
~T|E19TH3010|Armario VDI 19", 16U, 600x580 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 48 Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje mural, color negro RAL 7021.|
~T|E19TH3020|Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la base, 43x89 mm (alto x profundo) y aberturas de 25 x 51 mm en la base.|
~T|E19TH3035|Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 8 enchufes tipo Shucko, con protección magnetotérmica, 1,5U.|
~T|E19TH3040|Latiguillo FTP RJ45/RJ45, de acuerdo con EIA/TIA-568B-2.1 (especificación componentes para Cat6), ETLverified 3ª parte, compatibilidad con iconos de acuerdo con EIA/TIA606A, garantizado hasta 750 inserciones, 1.5 mts de longitud, color blanco.|
~T|E19TH3042|Latiguillo  FTP RJ45/RJ45, Cat6, 0,5 m., blanco|
~T|E19TH3110|Tubo PVC corrugado no propagador de la llama de pared interior liso de 32 mm de diámetro exterior y libre de halógenos.|
~T|E19TH3115|Canaleta metalica empotrable suelo 28x190 mm, 2 espacios|
~T|E19TH3130|Accesorios elementos de acabado, puesta tierra|
~T|E19TH3135|Juego piezas nivelacion y anclaje|
~T|E19TH3210| Registro de paso tipo B - 10x10x4|
~T|E19TH4050|Conmutador 24 Puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps X450-G2-48p|
~T|E19TH4055|Fuente alimentacion para X450-G2-48p|
~T|E19TH5000|Pequeño material para instalación|
~T|M01B0160|Oficial instalador telecomunicaciones|
~T|M01B0170|Ayudante instalador telecomunicaciones|
~M|C15.01.01#\D34TH1010|1\1\1\|104|\\1\104\\\|
~M|C15.01.01#\D34TH1015|1\1\2\|832|\\1\832\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2010|1\2\1\|4|\\1\4\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2020|1\2\2\|1|\\1\1\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2030|1\2\3\|3|\\1\3\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2035|1\2\4\|1|\\1\1\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2040|1\2\5\|26|\\1\26\\\|
~M|C15.01.02#\D34TH2050|1\2\6\|26|\\1\26\\\|
~M|C15.01.03#\D34TH3010|1\3\1\|416|\\1\416\\\|
~M|C15.01.03#\D34TH3020|1\3\2\|5|\\1\5\\\|
~M|C15.01.03#\D34TH3030|1\3\3\|4|\\1\4\\\|
~M|C15.01.04#\D34TH4070|1\4\1\|1|\\1\1\\\|
~M|C15.02.01#\D34TH3030|2\1\1\|1|\\1\1\\\|
~M|C15.02.01#\D34TH3010|2\1\2\|20|\\1\20\\\|
