~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|ARQUIMEDES||ANSI|
~K|2\2\3\3\2\2\2\2\EUR\|0\13\6\\7|\2\\\3\\2\2\2\2\2\3\EUR\||
~C|VESTUARIOSMODIF10FEB2015AJUST##||ADECUACIÓN Y CONS. DE VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA VILLA DE ARAFO|349878.26|160502|0|
~T|VESTUARIOSMODIF10FEB2015AJUST##|ADECUACIÓN Y CONS. DE VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA VILLA DE ARAFO|
~D|VESTUARIOSMODIF10FEB2015AJUST##
|CAP01#\\1
\CAP02#\\1
\CAP03#\\1
\CAP04#\\1
\CAP05#\\1
\CAP06#\\1
\CAP07#\\1
\CAP08#\\1
\CAP09#\\1
\CAP10#\\1
\CAP11#\\1
\CAP12#\\1
\CAP13#\\1
\CAP14#\\1
\CAP15#\\1
\CAP16#\\1
\CAP17#\\1
\CAP18#\\1
\|
~C|%0.01|%|Costes indirectos|0|300196|4|
~T|%0.01|Costes indirectos|
~C|%0.03|%|Medios auxiliares|0|300196|4|
~T|%0.03|Medios auxiliares|
~C|A01A0010|m³|Pasta de escayola.|147.25|100215|0|
~T|A01A0010|Pasta de escayola, amasada a mano.|
~D|A01A0010
|M01A0030\\3.268
\E01BD0100\\790
\E01E0010\\0.7
\%0.01\\0.01
\|
~C|A01A0020|m³|Pasta de yeso blanco.|149.81|100215|0|
~T|A01A0020|Pasta de yeso blanco, amasada a mano.|
~D|A01A0020
|M01A0030\\3.268
\E01BC0100\\810
\E01E0010\\0.65
\%0.01\\0.01
\|
~C|A01B0010|m³|Pasta de cemento|128.29|100215|0|
~T|A01B0010|Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.|
~D|A01B0010
|M01A0030\\1.868
\E01BA0040\\0.9
\E01E0010\\1
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0010T|M³|Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N|101.49|100215|0|
~T|A02A0010T|Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M-160, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.|
~D|A02A0010T
|M01A0030T\\2.241
\E01BA0030T\\0.44
\E01CA0020T\\0.98
\E01E0010T\\0.26
\QAD0010T\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0020|m³|Mortero 1:4 de cemento|93.9|100215|0|
~T|A02A0020|Mortero 1:4 de cemento y arena, M 10, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.|
~D|A02A0020
|M01A0030\\2.241
\E01BA0040\\0.35
\E01CA0020\\1.04
\E01E0010\\0.26
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0020T|M³|Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N|92.8|100215|0|
~T|A02A0020T|Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M-80, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.|
~D|A02A0020T
|M01A0030T\\2.241
\E01BA0030T\\0.35
\E01CA0020T\\1.04
\E01E0010T\\0.26
\QAD0010T\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0030|m³|Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N|89.48|100215|0|
~T|A02A0030|Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.|
~D|A02A0030
|M01A0030\\2.241
\E01BA0040\\0.3
\E01CA0020\\1.1
\E01E0010\\0.25
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0030T|M³|Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N|88.54|100215|0|
~T|A02A0030T|Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.|
~D|A02A0030T
|M01A0030T\\2.241
\E01BA0030T\\0.3
\E01CA0020T\\1.1
\E01E0010T\\0.25
\QAD0010T\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0040|m³|Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N|83.77|100215|0|
~T|A02A0040|Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N y arena, M-40, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.|
~D|A02A0040
|M01A0030\\2.241
\E01BA0040\\0.25
\E01CA0020\\1.1
\E01E0010\\0.25
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02A0120|m³|Mortero industrial M 2,5|151.7|100215|0|
~T|A02A0120|Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.|
~D|A02A0120
|M01A0030\\2.241
\E01FG0090\\1700
\E01E0010\\0.24
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02D0030|m³|Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina|101.99|100215|0|
~T|A02D0030|Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.|
~D|A02D0030
|M01A0030\\2.241
\E01BA0040\\0.195
\E01CA0050\\0.75
\E01BB0010\\207
\E01E0010\\0.167
\QAD0010\\0.8
\%0.01\\0.01
\|
~C|A02E0100|m³|Mortero aislante poliestireno|172.84|100215|0|
~T|A02E0100|Mortero aislante fabricado con perlas de poliestireno y cemento, confeccionado con hormigo nera, s/RC-08.|
~D|A02E0100
|M01A0030\\1.214
\E01BA0040\\0.2
\E01CE0030\\20
\E01E0010\\0.1
\QAD0010\\0.7
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03A0010|m³|Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²|73.9|100215|0|
~T|A03A0010|Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.|
~D|A03A0010
|M01A0030\\1.868
\E01BA0040\\0.225
\E01CA0010\\0.6
\E01CB0090\\1.2
\E01E0010\\0.2
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03A0010T|M³|Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²|72.05|100215|0|
~T|A03A0010T|Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.|
~D|A03A0010T
|M01A0030T\\1.868
\E01BA0030T\\0.225
\E01CA0010T\\0.6
\E01CB0090T\\1.2
\E01E0010T\\0.2
\QAD0010T\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03A0030|m³|Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²|79.88|100215|0|
~T|A03A0030|Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.|
~D|A03A0030
|M01A0030\\1.868
\E01BA0040\\0.27
\E01CA0010\\0.62
\E01CB0070\\1.25
\E01E0010\\0.2
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03A0030T|M³|Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²|79.03|100215|0|
~T|A03A0030T|Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.|
~D|A03A0030T
|M01A0030T\\1.868
\E01BA0030T\\0.27
\E01CA0010T\\0.62
\E01CB0070T\\1.25
\E01E0010T\\0.2
\QAD0010T\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03A0080|m³|Hormigón en masa HM-25/P/16/I CEM II/A-P 42,5R|93.19|100215|0|
~T|A03A0080|Hormigón en masa HM-25/P/16/I, con cemento CEM II/A-P 42,5R, confeccionado hormigonera.|
~D|A03A0080
|M01A0030\\1.868
\E01BA0070\\0.333
\E01CA0010\\1.261
\E01CB0070\\0.532
\E01E0010\\0.216
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A03B0010|m³|Hormigón aligerado de cemento y picón.|57.34|100215|0|
~T|A03B0010|Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.|
~D|A03B0010
|M01A0030\\1.868
\E01BA0040\\0.115
\E01CD0010\\0.94
\E01CA0020\\0.3
\E01E0010\\0.16
\QAD0010\\0.5
\%0.01\\0.01
\|
~C|A04A0010|kg|Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.|1.25|100215|0|
~T|A04A0010|Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.|
~D|A04A0010
|M01A0010\\0.019
\M01A0030\\0.019
\E01AA0010\\1.05
\E09A0010\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A04A0020|kg|Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.|1.26|100215|0|
~T|A04A0020|Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.|
~D|A04A0020
|M01A0010\\0.019
\M01A0030\\0.019
\E01AA0020\\1.05
\E09A0010\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05A0010|m²|Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.|8.83|100215|0|
~T|A05A0010|Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.|
~D|A05A0010
|M01A0010\\0.285
\M01A0030\\0.285
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.001
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AA0010|m²|Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.|11.2|100215|0|
~T|A05AA0010|Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.|
~D|A05AA0010
|M01A0010\\0.374
\M01A0030\\0.374
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.001
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AA0020|m²|Encofrado y desencofrado de zapatas.|17.8|100215|0|
~T|A05AA0020|Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).|
~D|A05AA0020
|M01A0010\\0.621
\M01A0030\\0.621
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.001
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AA0030|m²|Encofrado y desencofrado en vigas riostras.|13.44|100215|0|
~T|A05AA0030|Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)|
~D|A05AA0030
|M01A0010\\0.458
\M01A0030\\0.458
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.001
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AB0030|m²|Encofrado y desencof. de muros horm. visto 2 caras 1,5 m|31.94|100215|0|
~T|A05AB0030|Encofrado y desencofrado de muros horm. visto 2 caras 1,5 m, i/desencofrante.|
~D|A05AB0030
|M01A0010\\1.044
\M01A0030\\1.044
\E01AA0030\\0.44
\E01IB0010\\0.008
\E01IA0110\\0.004
\E01MA0020\\0.04
\E01DB0040\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AC0010|m²|Encofrado y desencofrado vigas planas.|18.31|100215|0|
~T|A05AC0010|Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante.|
~D|A05AC0010
|M01A0010\\0.607
\M01A0030\\0.607
\E31AB0040\\16
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.002
\E01MA0020\\0.02
\E01DB0040\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AC0020|m²|Encofrado y desencof. en vigas colgadas.|20.67|100215|0|
~T|A05AC0020|Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.|
~D|A05AC0020
|M01A0010\\0.7
\M01A0030\\0.7
\E31AB0040\\12
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.002
\E01MA0020\\0.02
\E01DB0040\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AD0030|m²|Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.|17.22|100215|0|
~T|A05AD0030|Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.|
~D|A05AD0030
|M01A0010\\0.621
\M01A0030\\0.621
\E31BB0010\\0.4
\E31BB0020\\0.36
\E31BB0030\\8
\E01DB0050\\0.03
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AE0010|m²|Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.|17.23|100215|0|
~T|A05AE0010|Encofrado y desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras.|
~D|A05AE0010
|M01A0010\\0.588
\M01A0030\\0.588
\E31AB0040\\4
\E01IB0010\\0.005
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AF0010|m²|Encofrado y desencof. de madera en losas.|17.76|100215|0|
~T|A05AF0010|Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).|
~D|A05AF0010
|M01A0010\\0.598
\M01A0030\\0.598
\E31AB0040\\8
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.002
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AF0020|m²|Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.|18.75|100215|0|
~T|A05AF0020|Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera.|
~D|A05AF0020
|M01A0010\\0.635
\M01A0030\\0.635
\E31AB0040\\8
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.002
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05AG0010|m²|Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado.|2.69|100215|0|
~T|A05AG0010|Confección y amortización de encofrado de madera para peldañeado.|
~D|A05AG0010
|M01A0010\\0.03
\M01A0030\\0.056
\E01IB0010\\0.003
\E01IA0110\\0.002
\E01MA0020\\0.02
\%0.01\\0.01
\|
~C|A05C0020|m²|Encofrado y desencof. en vigas colgadas.|74.7|140613|0|
~T|A05C0020|Encofrado y desencof. en vigas colgadas. (8 puestas).|
~D|A05C0020
|E31D0020\\1
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06A0010|m³|Desmonte en roca con medios mecánicos.|8.41||0|
~T|A06A0010|Desmonte en roca con medios mecánicos, incluso trans porte a vertedero o lugar de empleo.|
~D|A06A0010
|QAA0030\\0.1
\QAA0070\\0.02
\QAB0030\\0.05
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06A0020|m³|Desmonte en roca con demoliciones.|18.49|100215|0|
~T|A06A0020|Desmonte en roca con demoliciones, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.|
~D|A06A0020
|M01A0010\\0.093
\M01A0030\\0.065
\QAA0010\\0.02
\QAB0030\\0.12
\QBB0010\\0.3
\E01BA0120\\2
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06A0030|m³|Desmonte en terreno de tránsito.|3.47|100215|0|
~T|A06A0030|Desmonte en terreno de tránsito, incluso precorte, refino de taludes, nivelación del fondo, carga y transporte de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.|
~D|A06A0030
|M01A0030\\0.019
\QAF0020\\0.02
\QAA0010\\0.04
\QAB0030\\0.04
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06B0010|m³|Excavación en zanjas y pozos.|11.49|100215|0|
~T|A06B0010|Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.|
~D|A06B0010
|M01A0030\\0.327
\QAA0020\\0.3
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06B0010T|M³|Excavación en zanjas y pozos.|11.49|100215|0|
~T|A06B0010T|Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.|
~D|A06B0010T
|M01A0030T\\0.327
\QAA0020T\\0.3
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06C0010T|M³|Relleno de zanjas con arena volcánica.|17.08|100215|0|
~T|A06C0010T|Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %, incluso extendido, refino y riego.|
~D|A06C0010T
|M01A0030T\\0.243
\E01CD0030T\\1
\E01E0010T\\0.2
\QAA0060T\\0.02
\QBD0010T\\0.05
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06C0020|m³|Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mismas.|5.89|100215|0|
~T|A06C0020|Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %, con productos procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario|
~D|A06C0020
|M01A0030\\0.299
\E01E0010\\0.2
\QAA0060\\0.02
\QBD0010\\0.05
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06D0020|m³|Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km|3.57||0|
~T|A06D0020|Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.|
~D|A06D0020
|QAB0030\\0.12
\QAA0010\\0.015
\%0.01\\0.01
\|
~C|A06D0020T|M³|Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km|3.57||0|
~T|A06D0020T|Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.|
~D|A06D0020T
|QAB0030T\\0.12
\QAA0010T\\0.015
\%0.01\\0.01
\|
~C|A07A0010|m²|Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados|10.07|100215|0|
~T|A07A0010|Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.|
~D|A07A0010
|M01A0010\\0.317
\M01A0030\\0.317
\E01E0010\\0.009
\E37KB0010\\0.07
\M01A0030\\0.034
\E01BA0040\\0.005
\E01CA0020\\0.016
\QAD0010\\0.007
\%0.01\\0.01
\|
~C|A07B0010T|M|Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón|2.75|100215|0|
~T|A07B0010T|Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de escombros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.|
~D|A07B0010T
|M01A0030T\\0.159
\QBH0010T\\0.06
\A02A0030T\\0.005
\%0.01\\0.01
\|
~C|CAP01#||DEMOLICIÓN Y MOV. DE TIERRAS|17560.83|160502|0|
~T|CAP01#|DEMOLICIÓN Y MOV. DE TIERRAS|
~D|CAP01#
|D01.0001a\\1
\D01H0020\\402.845
\D01E0100\\150
\D01F0020\\77.225
\D01B0030\\141.6
\D01A0020\\11.063
\D02B0040a\\490.77
\D02C0010\\9.689
\D02D0070\\35.97
\D02D0010\\672.54
\|
~C|CAP02#||CIMENTACIÓN|66027.23|160502|0|
~T|CAP02#|CIMENTACIÓN|
~D|CAP02#
|D03B0010a\\9.689
\D03A0020\\14.906
\D03CA0080\\31.088
\D03D0040\\18.587
\D03CC0040\\30.447
\D03EB0040\\33.783
\D09E0110\\334.759
\D09E0060\\112.287
\D03P00051\\126.109
\D03A0070b\\220.83
\D03A0070c\\1290.445
\|
~C|CAP03#||SANEAMIENTO|25791.45|160502|0|
~T|CAP03#|SANEAMIENTO|
~D|CAP03#
|D04DA0130\\1
\D29EAA0050\\44
\D04AB0170T\\58.3
\D04AB0220T\\42.7
\D04AB0270T\\19.2
\D04AB0340T\\219
\D04AB0480T\\11
\D14FE0030\\3
\D29DD0012TR\\24
\D14FFA0050T\\4.8
\D29EB0420\\96.6
\|
~C|CAP04#||ESTRUCTURA|29775.9|160502|0|
~T|CAP04#|ESTRUCTURA|
~D|CAP04#
|D05AA0040\\7.784
\D05BA0040\\18.356
\D05BB0040\\3.75
\D05DB0180\\203.608
\D05CA0040\\7.231
\D05CB0040\\12.64
\|
~C|CAP05#||ALBAÑILERÍA|23246.8|160502|0|
~T|CAP05#|ALBAÑILERÍA|
~D|CAP05#
|D07AD0010a\\207.605
\D07AA0070\\45.75
\D07AA0080\\72.828
\D07AA0040\\67.601
\D07AA0050\\137.664
\D07AA0060\\27.143
\D07AE0010\\114.149
\D07AE0020a\\6.34
\D05CA0020\\0.308
\D07I0010a\\7.8
\D07I0020\\4.8
\D07I0030\\4.65
\D07I0040\\6.8
\D07I0050a\\21.5
\D07I0050\\2.8
\D07I0050b\\1.4
\D07I0050c\\5.5
\D07JA0050\\17
\D07JA0060\\2
\D07JA0070\\6
\D07JA0080\\8
\D19ACA0120\\3
\D19ACA0130\\1
\D19ACA0140\\1
\D19ACA0140a\\1
\|
~C|CAP06#||CUBIERTA|5866.55|160502|0|
~T|CAP06#|CUBIERTA|
~D|CAP06#
|D08AA0010\\21
\D08AA0040\\21
\D09IA0040\\234.695
\D08AA0060\\234.695
\|
~C|CAP07#||IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO|12199.28|020804|0|
~T|CAP07#|IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO|
~D|CAP07#
|D09BA0050\\359.85
\D09IA0070\\234.695
\D09G0002\\234.695
\D09IA0080\\63.7
\D09.50401\\44.35
\D09F0100\\53.955
\D09G0002a\\253.68
\|
~C|CAP08#||REVESTIMIENTOS|14736.33|160502|0|
~T|CAP08#|REVESTIMIENTOS|
~D|CAP08#
|D07K0010\\431.788
\D07K0020\\219.508
\D10AA0010\\18.874
\D07L0030\\509.46
\|
~C|CAP09#||SOLADOS Y ALICATADOS|44789.94|160502|0|
~T|CAP09#|SOLADOS Y ALICATADOS|
~D|CAP09#
|D11A0030\\214.71
\D11EE0020\\6.3
\D11IBAA0090a\\214.71
\D11IBC0010a\\115.67
\D11IBBC0020\\36
\D12.0120a\\313.776
\D12.2100\\2.37
\D12P5000a\\17.5
\D12CCA0020\\89
\D11BA0010\\33.72
\D11BB0010\\87.4
\D11PC0020\\1149.8
\|
~C|CAP10#||FONTANERÍA Y DESAGÜES|17314.45|160502|0|
~T|CAP10#|FONTANERÍA Y DESAGÜES|
~D|CAP10#
|D29BD0050T\\1
\D14CB0020T\\1
\D14CD0040T\\1
\D14BF0060T\\1
\D14ABB0045T\\28
\D14ABB0046T\\13
\D14ABB0061T\\7
\D14ABA0045T\\15.4
\D14ABA0047T\\40.7
\D14ABA0070T\\19.3
\D14ABA0080T\\13.6
\D14ABA0090T\\23.2
\D14ABA0100T\\11.5
\D14ABA0110T\\10.8
\D14ABA0130T\\6.6
\D14BB0055\\8
\D14BB0070\\7
\D14BC0080T\\1
\D14BC0100T\\1
\D14DA0034T\\1
\D14EA0040T\\1
\D14EA0050T\\1
\D14EB0020T\\2
\D14FAB0080\\33.8
\D14FAB0100\\17.4
\D14FD0030\\10
\D14FE0030\\6
\D14FG0020\\7
\D14FHC0004\\26.6
\D14FHC0010\\16.3
\D29EB0420\\14.5
\|
~C|CAP11#||APARATOS SANITARIOS|6132.91|020804|0|
~T|CAP11#|APARATOS SANITARIOS|
~D|CAP11#
|D15DA0010\\2
\D15DE0030\\4
\D14FC0020\\6
\D15FB0010\\5
\D15I0030\\3
\D15PAB0040\\5
\D15DI0010\\2
\D15FE0010\\2
\D15PB0040\\4
\D15PB0080\\4
\D15PB0060\\4
\|
~C|CAP12#||BAJA TENSIÓN|38875.27|020804|0|
~T|CAP12#|BAJA TENSIÓN|
~D|CAP12#
|D99.1001a\\1
\|
~C|CAP13#||CARPINTERÍA|19787.37|020804|0|
~T|CAP13#|CARPINTERÍA|
~D|CAP13#
|D23AAB0060b\\18.365
\D08D0040\\2
\D23.0100\\29.87
\D22A0060\\1.76
\D23.0100d\\9.45
\D23.0100e\\3.78
\D22A0090\\7
\D25JA0030\\55.94
\D25JB0020\\23.716
\D24.71602\\74.3
\D25I0010\\8.4
\|
~C|CAP14#||PINTURAS|7849.5|020804|0|
~T|CAP14#|PINTURAS|
~D|CAP14#
|D28AAA0010\\670.17
\D28BA0010\\636.535
\D28BD0110\\114.707
\D28DC0040\\3.96
\D28CB0010\\17.26
\|
~C|CAP15#||ACS ENERGÏA SOLAR|13528.11|020804|0|
~T|CAP15#|ACS ENERGÏA SOLAR|
~D|CAP15#
|D21AA0710T\\5
\D21AA0800T\\1
\D21AA0802T\\4
\D21AA0804T\\1
\D14AEA0060T\\40
\D21AA0920T\\1
\D14BD0050T\\2
\D21AB0001T\\1
\D21AA0810T\\1
\D14BG0100T\\2
\D14BA0050T\\2
\D18I0100T\\12
\D18E0500T\\12
\D14BG0200T\\2
\D21AA0820T\\2
\D21AA0830T\\2
\D21AA0851T\\1
\D15.LA0045\\1
\|
~C|CAP16#||ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD|5052.32|290409|0|
~T|CAP16#|ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD|
~D|CAP16#
|D99.1001\\1
\|
~C|CAP17#||GESTIÓN DE RESIDUOS|942.94|280513|0|
~T|CAP17#|GESTIÓN DE RESIDUOS|
~D|CAP17#
|D37A0010\\1
\D37B0040\\121.386
\|
~C|CAP18#||VARIOS|401.08|121214|0|
~T|CAP18#|VARIOS|
~D|CAP18#
|D27AAA0030\\4
\D27D0010\\12
\D30B0030\\8
\|
~C|D01.0001a|ud.|Traslado de acometidas electricas|127.6|100215|0|
~T|D01.0001a|Traslado de acometidas de fontanería, desagües y eléctricas, existente en el interior de la parcela o acera, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, tuberías de la misma sección que la existente, piezas especiales, conecciones a elementos existentes, excavaciones, tapado de los tubos con hormigón y rellenos con arena volcánica y compactación de la zanja, traslado de escombros a vertedero. Realizado según normas de la compañía suministradora. Instalada y probada.|
~D|D01.0001a
|M01.\\0.374
\M03.\\0.374
\M01B0050\\0.374
\M01B0060\\0.374
\D29BAB0190\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D01A0020|m³|Demolición de cimentación hormigón en masa.|93.73|100215|0|
~T|D01A0020|Demolición de cimentación de hormigón en masa o armada, con martillo rompedor, incluso limpieza y acopio de escombros junto al lugar de carga.|
~D|D01A0020
|M01A0030\\4.109
\QBB0010\\3.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D01B0030|m²|Demolición tabique bloque horm.|7.66|100215|0|
~T|D01B0030|Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, de cualquier espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros junto al lugar de carga.|
~D|D01B0030
|M01A0030\\0.467
\QBC0010\\0.3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D01E0100|m²|Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor compresor.|8.57|100215|0|
~T|D01E0100|Demolición de pavimento de hormigón en masa o armado de hasta 15 cms. de espesor, incluso con p.p. de escalones existentes del mismo material, por medios manuales y mecánicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.|
~D|D01E0100
|M01A0030\\0.392
\QBB0010\\0.3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D01F0020|m²|Arranque reja en muros.|8.78|100215|0|
~T|D01F0020|Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y acopio de escombros junto al lugar de carga.|
~D|D01F0020
|M01A0030\\0.467
\M01A0020\\0.187
\%0.03\\0.03
\|
~C|D01H0020|m³|Demolición total de edificio.|12.31|100215|0|
~T|D01H0020|Demolición total de edificio exento, con cimentación y estructura de hormigón y paredes de carga, tabiquerías, carpinterias e instalaciones e impermeabilizaciones, etc , hasta 4 plantas de altura, ejecutada por medios manuales y mecánicos, sin aprovechamiento de material, i/ p.p. de apeos, clasificación de residuos, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. La medición será sobre el volumen inicial.|
~D|D01H0020
|M01A0030\\0.374
\QBB0010\\0.265
\QAA0080\\0.05
\QAB0030\\0.115
\%0.03\\0.03
\|
~C|D02B0040a|m³|Desmonte en todo tipo de terreno.|8.11||0|
~T|D02B0040a|Desmonte en todo tipo de terreno incluyendo roca, incluso demoliciones no clasificadas, demoliciones de cimentaciones..., retirada de especies vegetales, incluso tala, apilado de la tierra vegetal, agotamiento del terreno con bombas, bataches, refino de taludes, acabado de la explanación, compactación del fondo de la misma, con transporte hasta lugar acopio y posterior utilización, y transporte a vertedero de material no apto para relleno, según instrucciones de la D.F. La medición se hará sobre perfil.|
~D|D02B0040a
|A06A0010\\0.8
\A06A0020\\0.03
\A06A0030\\0.17
\%0.03\\0.03
\|
~C|D02C0010|m³|Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.|18.72||0|
~T|D02C0010|Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno incluyendo roca, con medios mecánicos, ccon transporte hasta lugar acopio y posterior utilización, y transporte a vertedero de material no apto para relleno, según instrucciones de la D.F., refino y compactación del fondo de la excavación.|
~D|D02C0010
|A06B0010\\1
\QAB0030\\0.12
\QAA0070\\0.12
\%0.03\\0.03
\|
~C|D02D0010|m³|Terraplén medios mecánicos productos de desmonte.|5.78|100215|0|
~T|D02D0010|Terraplén con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, con productos seleccionados procedentes del desmonte y excavación, incluso riego y aportación de finos y material de préstamo si fuera necesario.|
~D|D02D0010
|M01A0030\\0.009
\QAA0010\\0.045
\QAF0040\\0.04
\E01E0010\\0.2
\E01CD0040\\0.15
\E01CH0010\\0.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D02D0070|m³|Relleno trasdós de muros material de prestamo|9.46|100215|0|
~T|D02D0070|Relleno manual y mecánico de trasdós de muros de contención con productos de préstamo, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego.|
~D|D02D0070
|M01A0030\\0.187
\QAA0010\\0.05
\QBD0010\\0.08
\E01E0010\\0.2
\E01CH0010\\1.3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03A0020|m³|Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²|122.09|100215|0|
~T|D03A0020|Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.|
~D|D03A0020
|M01A0030\\2.988
\A03A0030\\1
\E01E0010\\0.015
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03A0070b|m²|Solera arm. c/malla 15x15x0,8, 10cm horm. HM-20/B/20/I|15.18|100215|0|
~T|D03A0070b|Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x15 cm D 8 mm, formación de pedientes, aditivo hidrofugante, rampas y escaleras, pasatubos de instalaciones, vertido, extendido, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.|
~D|D03A0070b
|M01A0010\\0.071
\M01A0030\\0.114
\E01HCA0010\\0.11
\E01AB0080\\1.05
\QBA0010\\0.09
\E01E0010\\0.015
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03A0070c|m²|Solera arm. c/malla 15x15x0,8, 10cm horm. HM-20/B/20/I, fratas|17.9|100215|0|
~T|D03A0070c|Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 15 kN/m², de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor medio, armada con malla electrosoldada # 15x15 cm D 8 mm, incluso aditivo hidrofugante, formación de pedientes, canal perimetral con pendienteado para recogida de aguas pluviales, bordillos y pasatubos de instalaciones, vertido, extendido, curado, formación de maestras y juntas de dilatación, formación de pendientes. Acabado superficial fratasado preparado para recibir tratamiento superficial. Realizado según plano de detalles e instruciones de la D.F.|
~D|D03A0070c
|M01A0010\\0.192
\M01A0030\\0.192
\E01HCA0010\\0.11
\E01AB0080\\1.05
\QBA0010\\0.09
\E01E0010\\0.015
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03B0010a|m³|Horm ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.|62.44|100215|0|
~T|D03B0010a|Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.|
~D|D03B0010a
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.56
\E01HCA0010\\0.62
\E01CC0020\\0.4
\E01E0010\\0.045
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03CA0080|m³|Horm.armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa, B500S.|213.91|100215|0|
~T|D03CA0080|Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.|
~D|D03CA0080
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\50
\A05AA0020\\3
\QBA0010\\0.3
\E01E0010\\0.045
\E13DA0150\\9
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03CC0040|m³|Horm.armado zapatas muros HA-30/B/20/IIIa, B500S.|191.85|100215|0|
~T|D03CC0040|Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, p.p. de juntas de hormigonado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.|
~D|D03CC0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\40
\A05AA0020\\2.5
\QBA0010\\0.3
\E01E0010\\0.045
\E13DA0150\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03D0040|m³|Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIIa, B500S.|372.96|100215|0|
~T|D03D0040|Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.|
~D|D03D0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\150
\A05AA0030\\6
\QBA0010\\0.4
\E01E0010\\0.09
\E13DA0150\\16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03EB0040|m³|Horm.armado muros HA-30/B/20/IIIa, B500S, encof. 2 caras visto.|409.23|100215|0|
~T|D03EB0040|Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³) para dejar visto una de las caras, juntas de hormigonado tratadas con perfil hidroexpansivo, a base de caucho natural tipo Adeka o equivalente, formación de tubos pasamuros para instalaciones, i/armado de pilares embebidos, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, aditivo hidrofugante, p.p. de juntas de hormigonado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.|
~D|D03EB0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\50
\A05AB0030\\7
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.105
\E13DA0130\\26
\%0.03\\0.03
\|
~C|D03P00051|m3.|Encachado grava|21.39|100215|0|
~T|D03P00051|Encachado de piedra en rama sobre terreno previamente compactado, extendido a mano y compactado con apisonadora mecánica manual, en tongadas de 20 cms, incluso recebado de la superficie con grava de machaqueo de hasta 16 mm, incluso regado y compactado previo.|
~D|D03P00051
|M03.\\0.107
\E01CC0020\\0.9
\E01CB0060\\0.1
\E35.0040\\0.45
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04AB0170T|ML|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 110 mm. y 3,2 mm. de espesor|26.64|100215|0|
~T|D04AB0170T|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 110 mm. y 3,2 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.|
~D|D04AB0170T
|M01A0010T\\0.187
\M01A0030T\\0.187
\A06B0010T\\0.29
\A06C0010T\\0.25
\A06D0020T\\0.29
\E01CA0020T\\0.04
\E28CA0250T\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04AB0220T|ML|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 125 mm. y 3,2 mm. de espesor|30.37|100215|0|
~T|D04AB0220T|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 125 mm. y 3,2 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.|
~D|D04AB0220T
|M01A0010T\\0.187
\M01A0030T\\0.187
\A06B0010T\\0.33
\A06C0010T\\0.28
\A06D0020T\\0.33
\E01CA0020T\\0.045
\E28EB0260T\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04AB0270T|ML|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 160 mm. y 4,0 mm. de espesor|38.43|100215|0|
~T|D04AB0270T|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 160 mm. y 4,0 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.|
~D|D04AB0270T
|M01A0010T\\0.187
\M01A0030T\\0.187
\A06B0010T\\0.33
\A06C0010T\\0.28
\A06D0020T\\0.33
\E01CA0020T\\0.045
\E28EB0270T\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04AB0340T|ML|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 200 mm. y 4,9 mm. de espesor|53.71|100215|0|
~T|D04AB0340T|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 200 mm. y 4,9 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.|
~D|D04AB0340T
|M01A0010T\\0.187
\M01A0030T\\0.187
\A06B0010T\\0.42
\A06C0010T\\0.34
\A06D0020T\\0.42
\E01CA0020T\\0.075
\E28EB0280T\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04AB0480T|ML|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 315 mm. y 7,7 mm. de espesor|105.77|100215|0|
~T|D04AB0480T|Tubería de saneamiento interior de PVC Terrain, clase UD (s/UNE-EN 1401-1), de D 315 mm. y 7,7 mm. de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.|
~D|D04AB0480T
|M01A0010T\\0.187
\M01A0030T\\0.187
\A06B0010T\\0.44
\A06C0010T\\0.36
\A06D0020T\\0.44
\E01CA0020T\\0.09
\E28EB0300T\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D04DA0130|ud|Fosa séptica PRFV 30 personas, Resmat|1992.42|100215|0|
~T|D04DA0130|Fosa séptica prefabricada de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio), para depuración de aguas residuales, tipo Resmat o equivalente, para 30 personas (6000 l de capacidad), de D=1725 mm y l=3000 mm, compuesta de cámara decantación-digestión, con boca de registro e inspección, incluso tubo de aireación para la salida de aire, conexión a red de saneamiento con tubería de D 125 mm, macizado de fondo con hormigón de fck=10 N/mm², excavación precisa, relleno de resto de zanja con tierras saneadas, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y primer llenado de agua, instalada, según C.T.E. DB HS-5.|
~D|D04DA0130
|M01A0010\\4.669
\M01A0030\\4.669
\E28LA0440\\1
\A03A0010\\0.8
\E01E0010\\6
\E28CA0160\\4
\A06B0010\\11.23
\A06C0020\\4.57
\A06D0020\\6.66
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05AA0040|m³|Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 170kg/m³ B500S.|547.25|100215|0|
~T|D05AA0040|Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.|
~D|D05AA0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\170
\A05AD0030\\12
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.18
\E31CD0030\\0.015
\E13DA0130\\25
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05BA0040|m³|Horm. arm viga plana HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.|300.57|100215|0|
~T|D05BA0040|Hormigón armado en vigas planas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, incluso p.p. de encofrado visto en zona de losas de hormigón armado vistas, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.|
~D|D05BA0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\100
\A05AC0010\\4
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.06
\E13DA0150\\11
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05BB0040|m³|Horm. arm viga colg. HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.|353.83|100215|0|
~T|D05BB0040|Hormigón armado en vigas colgadas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.|
~D|D05BB0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\100
\A05AC0020\\6
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.09
\E13DA0150\\22
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05CA0020|m³|Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.|313.2|100215|0|
~T|D05CA0020|Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.|
~D|D05CA0020
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCB0040\\1.02
\A04A0020\\100
\A05AF0010\\5
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.075
\E13DA0040\\7
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05CA0040|m³|Horm. arm losas vistas HA-30/B/20/IIIa 100kg/m³ B500S.|316.29|100215|0|
~T|D05CA0040|Hormigón armado en losas para dejar visto, HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, encofrado mediante tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm con tratamiento de las uniones entre tableros mediante cordón de silicona para evitar las rebabas, goterón en parte inferior de la losa y matado de las esquinas realizado mediante berenjeno plástico con sección triangular, pasatubos de instalaciones, huecos para tapas, juntas de hormigonado tratadas con resinas epoxi, p.p. de correas embebidas. Incluso p.p. de aditivos hidrofugantes, elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE y C.T.E. DB SE. Realizado según plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D05CA0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\100
\A05AF0010\\5
\QBA0010\\0.5
\E01E0010\\0.075
\E13DA0150\\7
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05CB0040|m³|Horm. arm losas escalera HA-30/B/20/IIIa 110kg/m³ B500S.|392.28|100215|0|
~T|D05CB0040|Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.|
~D|D05CB0040
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E01HCC0060\\1.02
\A04A0020\\110
\A05AF0020\\8
\QBA0010\\0.3
\E01E0010\\0.12
\E13DA0150\\20
\%0.03\\0.03
\|
~C|D05DB0180|m²|Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, boved hormigón y nervios horm 15 cm|56.12|100215|0|
~T|D05DB0180|Forjado unidireccional de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central armado con acero B 500 S, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado tipo Bloque Ferca de 70x23,3x25 cm y realizado con nervios de hormigón (hormigonado "in situ") armado, de 15 cm de ancho y 85 cm entre ejes. Incluso colocación de encofrado, bovedillas, armadura de negativo y positivo y en macizados, refuerzos transversales y de huecos, estibos, macizados, malla de reparto formada malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092, pasatubos y moldes para la disposición de bajantes, instalaciones.., hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE. Realizado según plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D05DB0180
|M01A0010\\0.187
\M01A0030\\0.187
\E13ABA0080\\7.2
\E01HCC0060\\0.115
\A04A0020\\9.25
\E01E0010\\0.05
\A05AE0010\\1
\QBA0010\\0.09
\E01AB0030\\1
\E13DA0150\\8
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AA0040|m²|Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm|19.26|100215|0|
~T|D07AA0040|Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.|
~D|D07AA0040
|M01A0010\\0.346
\M01A0030\\0.346
\E10AB0040\\8.4
\A02A0120\\0.014
\E10CB0010\\0.5
\A04A0010\\0.15
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AA0050|m²|Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm vestir.|17.86|100215|0|
~T|D07AA0050|Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, formación de sobreanchos y falseos, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.|
~D|D07AA0050
|M01A0010\\0.336
\M01A0030\\0.336
\E10AB0050\\8.4
\A02A0120\\0.01
\E10CB0010\\0.5
\A04A0010\\0.15
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AA0060|m²|Fábrica bl.hueco de 6x25x50 cm|16.87|100215|0|
~T|D07AA0060|Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.|
~D|D07AA0060
|M01A0010\\0.317
\M01A0030\\0.317
\E10AB0070\\8.4
\A02A0120\\0.007
\E10CB0010\\0.5
\A04A0010\\0.15
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AA0070|m²|Fábrica bl.hueco doble cámara 20x25x50 cm|29|100215|0|
~T|D07AA0070|Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.|
~D|D07AA0070
|M01A0010\\0.542
\M01A0030\\0.542
\E10AC0020\\8.4
\A02A0120\\0.02
\E10CB0010\\0.5
\A04A0010\\0.15
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AA0080|m²|Fábrica bl.hueco doble cámara 15x25x50 cm|23.06|100215|0|
~T|D07AA0080|Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.|
~D|D07AA0080
|M01A0010\\0.374
\M01A0030\\0.374
\E10AC0030\\8.4
\A02A0120\\0.014
\E10CB0010\\0.5
\A04A0010\\0.15
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AD0010a|m²|Fábrica doble bl 15 + bl 9 y aislamiento interno|39.62|100215|0|
~T|D07AD0010a|Fábrica formada por doble tabique ejecutada con bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50cm), y 9 cm (9x25x50 cm), recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, y en su interior cámara de aire de 5 cm con plancha de poliestireno expandido de 3 cm de espesor en su interior, anclada a la hoja exterior, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, formación de sobreanchos y falseos, p.p. de remates con bajantes mediante rasillones cerámicos, grapas metálicas de anclaje a la estructura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.|
~D|D07AD0010a
|M01A0010\\0.56
\M01A0030\\0.56
\E10AB0050\\8.4
\E10AC0030\\8.4
\A02A0120\\0.024
\E10CB0010\\1
\A04A0010\\0.3
\E31CA0030\\0.001
\E02AA0080\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AE0010|m²|Parapeto bloq. 20cm, correa y pilaretes.|37.78|100215|0|
~T|D07AE0010|Parapeto formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.|
~D|D07AE0010
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.374
\E10AB0020\\8.4
\A02A0040\\0.02
\A03A0080\\0.045
\A04A0010\\3
\A05AA0010\\0.45
\E13DA0110\\2
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07AE0020a|m²|Parapeto bloq. 15cm, correa y pilaretes.|35.26|100215|0|
~T|D07AE0020a|Parapeto formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x15 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 15x15 cm cada 2 m y correa superior de 15 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido del bloque.|
~D|D07AE0020a
|M01A0010\\0.42
\M01A0030\\0.374
\E10AB0035\\8.4
\A02A0040\\0.014
\A03A0080\\0.04
\A04A0010\\3
\A05AA0010\\0.45
\E13DA0110\\2
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0010a|m|Dintel horm armado 30x35 HA-25/P/16/I 2D12|91.01|100215|0|
~T|D07I0010a|Dintel de hormigón armado de 30x35 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0010a
|M01A0010\\0.571
\M01A0030\\0.428
\A03A0080\\0.092
\A04A0020\\4.6
\A05C0020\\0.8
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0020|m|Dintel horm armado 15x25 HA-25/P/16/I 4D12|38.7|100215|0|
~T|D07I0020|Dintel de hormigón armado de 15x25 cm con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0020
|M01A0010\\0.579
\M01A0030\\0.476
\A03A0080\\0.038
\A04A0010\\4.5
\A05AC0020\\0.65
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0030|m|Dintel horm armado 12x20 HA-25/P/16/I 2D12|31.11|100215|0|
~T|D07I0030|Dintel de hormigón armado de 12x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0030
|M01A0010\\0.579
\M01A0030\\0.476
\A03A0080\\0.024
\A04A0010\\1.8
\A05AC0020\\0.52
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0040|m|Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 2D12|29.89|100215|0|
~T|D07I0040|Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0040
|M01A0010\\0.579
\M01A0030\\0.476
\A03A0080\\0.018
\A04A0010\\1.8
\A05AC0020\\0.49
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0050|m|Correa horm. armado 15x10 s/ antepechos.|17.5|100215|0|
~T|D07I0050|Correa de hormigón armado de 15 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0050
|M01A0010\\0.252
\M01A0030\\0.252
\A03A0080\\0.022
\A04A0010\\2.25
\A05AA0010\\0.4
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0050a|m|Correa horm. armado 30x10 s/ antepechos.|18.15|100215|0|
~T|D07I0050a|Correa de hormigón armado de 30 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 2 D 10, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0050a
|M01A0010\\0.28
\M01A0030\\0.28
\A03A0080\\0.03
\A04A0020\\2.3
\A05A0010\\0.4
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0050b|m|Correa horm. armado 12x10 s/ antepechos.|16.03|100215|0|
~T|D07I0050b|Correa de hormigón armado de 12 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0050b
|M01A0010\\0.233
\M01A0030\\0.233
\A03A0080\\0.012
\A04A0010\\2.25
\A05AA0010\\0.4
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07I0050c|m|Correa horm. armado 9x10 s/ antepechos.|15.34|100215|0|
~T|D07I0050c|Correa de hormigón armado de 9 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado.|
~D|D07I0050c
|M01A0010\\0.215
\M01A0030\\0.215
\A03A0080\\0.01
\A04A0010\\2.25
\A05AA0010\\0.4
\QBA0010\\0.07
\E13DA0030\\4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07JA0050|ud|Recibido cercos o contracerco interior <2,0 m²|24.23|100215|0|
~T|D07JA0050|Recibido de cercos o contracercos interiores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.|
~D|D07JA0050
|M01A0010\\0.84
\M01A0030\\0.84
\A02A0030\\0.014
\E01MA0010\\0.09
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07JA0060|ud|Recibido cercos o contracerco interior >2,0 m²|35.79|100215|0|
~T|D07JA0060|Recibido de cercos o contracercos interiores mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de cemento 1:5, en exteriores o interiores, incluso cajeado y aplomado.|
~D|D07JA0060
|M01A0010\\1.261
\M01A0030\\1.261
\A02A0030\\0.015
\E01MA0010\\0.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07JA0070|ud|Recibido cercos o contracerco exterior <2,0 m²|26.92|100215|0|
~T|D07JA0070|Recibido de cercos o contracercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado.|
~D|D07JA0070
|M01A0010\\0.84
\M01A0030\\0.84
\A02A0030\\0.014
\E01MA0010\\0.1
\E18JA0040\\0.43
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07JA0080|ud|Recibido cercos o contracerco exterior >2,0 m²|39.21|100215|0|
~T|D07JA0080|Recibido de cercos o contracercos exteriores mayores de 2 m² de carpintería de madera o metálica, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado.|
~D|D07JA0080
|M01A0010\\1.261
\M01A0030\\1.261
\A02A0030\\0.015
\E01MA0010\\0.15
\E18JA0040\\0.54
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07K0010|m²|Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista vertical.|6.37|100215|0|
~T|D07K0010|Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes, de 15 mm de espesor, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, guardavivos de PVC en todas las esquinas limpieza y humedecido de la pared. Se deducirán huecos mayores de 1,00 m2.|
~D|D07K0010
|M01A0010\\0.159
\M01A0030\\0.134
\A01A0020\\0.015
\E37KA0010\\0.05
\E31CD0030\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07K0020|m²|Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista horizontal.|6.43|100215|0|
~T|D07K0020|Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en techos, de 15 mm de espesor, incluso limpieza y humedecido del techo.|
~D|D07K0020
|M01A0010\\0.159
\M01A0030\\0.14
\A01A0020\\0.015
\E31CD0020\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D07L0030|m²|Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5|20.09|100215|0|
~T|D07L0030|Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.|
~D|D07L0030
|M01A0010\\0.644
\M01A0030\\0.644
\A02A0030\\0.015
\A02D0030\\0.005
\E37KB0010\\0.2
\E01E0010\\0.005
\%0.03\\0.03
\|
~C|D08AA0010|m²|Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm|17.02|100215|0|
~T|D08AA0010|Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.|
~D|D08AA0010
|M01A0010\\0.327
\M01A0030\\0.327
\A03B0010\\0.1
\A02A0040\\0.02
\E02AA0110\\0.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D08AA0040|m²|Protección membrana imperm. con mortero 3 cm, armada.|8.31|100215|0|
~T|D08AA0040|Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 3 cm de espesor, armada con malla metálica galvanizada, acabado fratasado.|
~D|D08AA0040
|M01A0010\\0.168
\M01A0030\\0.168
\A02A0040\\0.03
\E09BA0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D08AA0060|m²|Acabado de cubierta con capa árido 16-32 mm e=7 cm|3.97|100215|0|
~T|D08AA0060|Acabado de cubierta con capa de protección de 7 cm de espesor con árido 16-32 mm, colocado sin adherente.|
~D|D08AA0060
|M01A0010\\0.103
\M01A0030\\0.103
\E01CB0100\\0.07
\%0.03\\0.03
\|
~C|D08D0040|ud|Claraboya de cúpula rectangular 100x200 cm|527.78|100215|0|
~T|D08D0040|Claraboya de cúpula rectangular de material sintético termoestable, para hueco de forjado de 200x100 cm, incluso zócalo de fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 20x25x50 cm, enfoscado por ambas caras, bastidor de aluminio lacado en color marrón, oscuro tacos y arandelas de fijación y lámina impermeabilizante autoprotegida, colocada. Todo ello s/NTE QLC-7.|
~D|D08D0040
|M01A0010\\0.934
\M01A0030\\0.467
\E11AA0150\\1
\E10AC0020\\24
\A02A0020\\0.2
\E18AB0030\\2.4
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09.50401|m2.|Barrera antihumedad lám. PVC 1,2mm Dachal.|15.78|100215|0|
~T|D09.50401|Barrera antihumedad en arranque de cerramientos realizados con fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado y en muros de hormigón armado, realizada con una lámina de PVC no regenerado, de 1,2 mm, no intemperie, bicapa, armada con malla de fibra de vidrio, tipo Dachal o similar, s/UNE 104416, adherida con adhesivo para PVC a petos cazoletas y puntos singulares, y solapes soldados con aire caliente, según Norma UNE 104302, (tipoII), solapes y formación zabaletas. Colocada y probada. Sengún plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D09.50401
|M01A0010\\0.107
\M01A0030\\0.107
\E18BA0030\\1.06
\E18LCB0010\\0.3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09BA0050|m²|Imp. cub. protec. pesada, lám. armada no intemp. PVC-P URDIN MATni 1,2, sist. Hutecan|15.75|100215|0|
~T|D09BA0050|Impermeabilización de cubierta convencional tipo flotante para protección pesada, realizada con sistema Hutecan Canarias o equivalente, constituida por una lámina de Policloruro de Vinilo Flexible fabricada exclusivamente a partir de resinas vírgenes PVC-P de 1,2 mm de espesor "URDIN MATni 1,2" color gris oscuro, armada con velo de vidrio, no intemperie y no regenerado, de Sintec o equivalente, según UNE-EN 13956, adherida a los petos con adhesivo para PVC y soldando los solapes y puntos singulares con aire caliente, totalmente rematada y comprobada según C.T.E. DB HS-1.|
~D|D09BA0050
|M01A0010\\0.106
\M01A0040\\0.106
\E18BA0030\\1.06
\E18LCB0010\\0.3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09E0060|m²|Impermeabilización cimientos con Humistop.|3.31|100215|0|
~T|D09E0060|Impermeabilización en cimientos (trasdós de muros, vigas riostras, arranque en muros, zapatas, losas, etc...) realizada con Humistop o equivalente, con una dotación de 1,5 kg/m²|
~D|D09E0060
|M01A0010\\0.093
\E18KA0030\\1.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09E0110|m²|Impermeab trasdós muros con pintura asfalto Emufal N.|2.49|100215|0|
~T|D09E0110|Impermeabilización de cimentación con pintura asfáltica tipo Emufal N o similar, con un rendimiento de 1 kg/m²|
~D|D09E0110
|M01A0030\\0.104
\E35GA0020\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09F0100|m²|Protección y drenaje trasdós muro con lámina Fulmadren + geotextil 125 g/m².|12.67|100215|0|
~T|D09F0100|Protección y drenaje de trasdós de muro con lámina de polietileno de alta densidad con secciones troncocónicas, Fulmadren o equivalente, + geotextil no tejido de 125 g/m², Terram 1000 o equivalente, fijada al soporte por medios mecánicos, i/solapes. Totalmente colocada.|
~D|D09F0100
|M01A0010\\0.07
\E18HC0300\\1.05
\E18HB0300\\1.05
\E18HC0030\\5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09G0002|m2.|Geotextil (200 gr/m2)|2.01|100215|0|
~T|D09G0002|Geotextil no tejido antipunzonado de fibra corta de poliéster, de 200 gr/m2 de peso, fijada al soporte, incluso solapes. Colocada.|
~D|D09G0002
|M01A0010\\0.071
\E18HB0030\\1.05
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09G0002a|m2.|Galga 600|1.24|100215|0|
~T|D09G0002a|Lámina de polietileno, color negro, como barrera antihumedad, galga 600, e=0,15 mm, incluso solapes. Colocada.|
~D|D09G0002a
|M01A0010\\0.071
\E18DD0030\\1.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09IA0040|m²|Aislam. térmico formac pendiente mortero ligero perlas EPS 10 cm|18.76|100215|0|
~T|D09IA0040|Aislamiento térmico y formación de pendientes en cubierta con 10 cm de espesor medio, con mortero extraligero (200 kg/m³), constituido por perlas de poliestireno expandido, extendido a llana, colocado.|
~D|D09IA0040
|M01A0010\\0.047
\M01A0030\\0.023
\A02E0100\\0.1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09IA0070|m²|Aislam. térmico cubiert invertid poliestireno|13.86|100215|0|
~T|D09IA0070|Aislamiento térmico por placas para cubiertas invertidas, a base de planchas de espuma rígida de poliestireno extruído de 3 cm de espesor. Colocado.|
~D|D09IA0070
|M01A0010\\0.049
\M01A0030\\0.047
\E02AB0400\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D09IA0080|m²|Aislam. térmico suelos poliestireno|17.41|100215|0|
~T|D09IA0080|Aislamiento térmico de suelos realizado a base de planchas de espuma rígida de poliestireno extruído de 4 cm de espesor, resist. a compresión 300 kPa, reacción al fuego Clase E. Colocado.|
~D|D09IA0080
|M01A0010\\0.048
\E02AB0410\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D10AA0010|m²|Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm|17.98|100215|0|
~T|D10AA0010|Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, colocación y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.|
~D|D10AA0010
|M01A0010\\0.523
\M01A0030\\0.523
\E14BA0050\\1.1
\A01A0010\\0.003
\E14G0050\\0.5
\E31CD0020\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11A0030|m²|Atezado horm aligerado 11 cm y capa mortero 2 cm|17.25|100215|0|
~T|D11A0030|Atezado de hormigón ligero de 11 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2 cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.|
~D|D11A0030
|M01A0010\\0.327
\M01A0030\\0.327
\A03B0010\\0.11
\A02A0030\\0.02
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11BA0010|m²|Pavim losetas hormigón visto armado 40x40 cm|59.92|100215|0|
~T|D11BA0010|Pavimento de losetas de hormigón visto abujardadas de 40x40 cm, con cantos biselados, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.|
~D|D11BA0010
|M01A0010\\0.654
\M01A0030\\0.654
\E33AA0010\\1.05
\A02A0040\\0.02
\A01B0010\\0.001
\A03B0010\\0.1
\E01E0010\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11BB0010|m|Peldaño hormigón visto i/zanquín|69.75|100215|0|
~T|D11BB0010|Peldaño de hormigón visto, clase 3, en piezas de hasta 1 m de largo, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso formación de peldaño con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado y limpieza.|
~D|D11BB0010
|M01A0010\\1.363
\M01A0030\\1.363
\E33AB0010\\1
\E33AD0010\\1
\A02A0040\\0.014
\A01B0010\\0.001
\A03B0010\\0.045
\A05AG0010\\0.15
\E01E0010\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11EE0020|m|Quicialera granito natural e=2 cm|36.67|100215|0|
~T|D11EE0020|Quicialera de granito natural tipo negro sudafrica G654 cara flameada, de ancho variable 10-30 cm y 2 cm de espesor, recibida con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigón aligerado, rejuntado con mortero preparado flexible, abujardado, abrillantado y limpieza.|
~D|D11EE0020
|M01A0010\\0.367
\M01A0030\\0.367
\E34CA0360\\0.24
\E34CE0030\\0.24
\E01FA0300\\0.8
\E01FB0230\\0.12
\E01E0010\\0.001
\A03B0010\\0.025
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11IBAA0090a|m²|Pav. gres porcel prens , BIa, clase 2, 40x40 cm, TCH Menorca ADZ|22.73|100215|0|
~T|D11IBAA0090a|Pavimento de gres porcelánico, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 1,2 o 3 según plano de detalles, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Compactto Técnico TCH_ADZ de Pamesa o equivalente, de 30x30, 30x60 o 40x40 cm a elegir por la dirección facultativa, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible color a elegir por la DF, para juntas de hasta 4 mm. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte y limpieza.|
~D|D11IBAA0090a
|M01A0010\\0.299
\M01A0030\\0.299
\E33EBAA0150a\\1.05
\E01FA0250\\4.5
\E01FB0140\\0.14
\E01E0010\\0.01
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11IBBC0020|m|Peldaño gres porcel prens , BIa, clase 3, 35,4x36,4 cm, Colonial, Porcelanosa|56.39|100215|0|
~T|D11IBBC0020|Peldaño de gres porcelánico prensado grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%), según UNE-EN-14411, clase 1,2 o 3 según plano de detalles, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Compactto Técnico TCH_ADZ de Pamesa o equivalente, con piezas de 30x30, 30x60 cm (huella) y de 15x30, 15x60 cm (contrahuella) a elegir por la dirección facultativa, recibido con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.|
~D|D11IBBC0020
|M01A0010\\1.363
\M01A0030\\1.363
\E33EBBC0040\\1
\E33EBD0090\\1
\E33EBAA0150a\\0.15
\E01FA0250\\2
\E01FB0140\\0.07
\E01E0010\\0.001
\A03B0010\\0.045
\A05AG0010\\0.15
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11IBC0010a|m|Rodapié gres porcelán 9x40 cm, Compactto Técnico TCH Menorca de Pamesa|6.54|100215|0|
~T|D11IBC0010a|Rodapié de gres porcelánico con piezas de 9x40, 9x30 o 9x60 cm, Compactto Técnico TCH de Pamesa o equivalente a elegir por la D.F., recibido con mortero de cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-25.|
~D|D11IBC0010a
|M01A0010\\0.105
\M01A0030\\0.105
\PCER1000444372\\1.05
\E01FA0315\\0.25
\E01FB0230\\0.072
\E01E0010\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D11PC0020|m²|Pavim continuo resinas acrílicas Sportplus|9.62||0|
~T|D11PC0020|Pavimento continuo de resinas acrílicas sobre hormigón, Sportplus o equivalente, tratamiento antideslizante con arena de sílice y/o cuarzo, color a elegir por la D.F., previa imprimación de la superficie y preparación del soporte. Terminado y rematado. Incluso p.p. de pintado de juegos de baloncesto, boleibol y balonmano.|
~D|D11PC0020
|E33MD0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D12.0120a|m2.|Alicat azulej cerám esmalt 20x20cm.|30.76|100215|0|
~T|D12.0120a|Alicatado con azulejos cerámicos de 20x20 cm, tipo Pamesa o equivalente, color y forma a elegir por la D.F., colocados con mortero de cemento cola, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, separadores plásticos en las esquinas y entre el alicatado (crucetas), formación de junta, cortes, rejuntado y limpieza, s/ NTE RPA-4. Totalmente colocado y rematado. Realizado según plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D12.0120a
|M01A0010\\0.42
\M01A0030\\0.42
\mt.46.08.10a10\\1
\E01FA0150\\4
\E01FB0230\\0.7
\E01E0010\\0.011
\A07A0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D12.2100|m²|Encimera silestone compactos fenólicos Trespa|103.68|100215|0|
~T|D12.2100|Encimera realizada con paneles compactos fenólicos Trespa de 13 mm de espesor, en varios colores a elegir por la D.F., fabricados a base de resinas termoendurecibles reforzadas con fibras de celulosa a alta temperatura y presión (norma europea EN 438-2/91), altamente resistentes al rayado, desgaste, humedad y sustancias químicas, con parte proporcional de remates laterales y frontales, recibida, incluso apertura de hueco para encastre de lavabo, p.p. de cortes, sellados. Terminado y rematado.|
~D|D12.2100
|M01A0010\\0.335
\M01A0030\\0.335
\E44P5600\\1
\E01FA0070\\6
\%0.03\\0.03
\|
~C|D12CCA0020|m|Albardilla de hormigón visto dos aguas 50x25x3,5|37.61|100215|0|
~T|D12CCA0020|Albardilla de hormigón visto blanco, para coronación de muros, dos aguas de 50x25x3,5 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o equivalente, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.|
~D|D12CCA0020
|M01A0010\\0.592
\M01A0030\\0.592
\E10HAA0140\\2
\E18KB0010\\0.34
\E01FA0300\\0.9
\E01FB0230\\0.12
\E01E0010\\0.001
\%0.03\\0.03
\|
~C|D12P5000a|ml.|Vierteaguas hormigón polímero L|43.76|100215|0|
~T|D12P5000a|Vierteaguas de hormigón prefabricado de polímero, de superficie pulida, modelo L color gris marengo, anchos variables, de la casa Ulma o equivalente, con goterón inferior, ancho interior de apoyo variable 120-510 mm, base con grava y anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de colocación, p.p. de piezas de remates, preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, Nitocote 190 o similar, recibido con un mortero de alta flexibilidad y gran adherencia, incluso, p.p. replanteo, formación de pendientes, cortes, sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño material, nivelación, rejuntado y limpieza. Todo correctamente nivelado y colocado según directrices de la D.F. Terminado.|
~D|D12P5000a
|M01A0010\\0.467
\M01A0030\\0.467
\E48P4120a\\1
\E18KB0010\\0.4
\E01FA0070\\1.2
\E01E0010\\0.001
\E30.0550\\0.02
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0045T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para agua fría|12.18|100215|0|
~T|D14ABA0045T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0045T
|M01B0050T\\0.187
\M01B0060T\\0.187
\E01MB0040T\\0.02
\E24AE0025T\\1.05
\E24AF0028T\\0.4
\E24AF0075T\\0.06
\E24AF0205T\\0.1
\E24AF0218T\\0.6
\E24AF0275T\\2
\E24AF0468T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0047T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10|17.93|100215|0|
~T|D14ABA0047T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 25 mm., e=2,3 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0047T
|M01B0050T\\0.233
\M01B0060T\\0.233
\E01MB0040T\\0.02
\E02EB0030T\\1
\E24AE0025T\\1.05
\E24AF0028T\\0.4
\E24AF0075T\\0.06
\E24AF0205T\\0.1
\E24AF0218T\\0.6
\E24AF0275T\\2
\E24AF0468T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0070T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para agua fría|17.48|100215|0|
~T|D14ABA0070T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0070T
|M01B0050T\\0.233
\M01B0060T\\0.233
\E01MB0040T\\0.02
\E24AE0040T\\1
\E24AF0080T\\0.1
\E24AF0100T\\0.2
\E24AF0207T\\0.1
\E24AF0220T\\0.5
\E24AF0400T\\1.25
\E24AF0480T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0080T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10|19.79|100215|0|
~T|D14ABA0080T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 32 mm., e=2,9 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0080T
|M01B0050T\\0.28
\M01B0060T\\0.28
\E01MB0040T\\0.02
\E02EB0040T\\1
\E24AE0040T\\1
\E24AF0080T\\0.1
\E24AF0100T\\0.2
\E24AF0207T\\0.1
\E24AF0220T\\0.5
\E24AF0400T\\1.25
\E24AF0480T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0090T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua fría|33.25|100215|0|
~T|D14ABA0090T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0090T
|M01B0050T\\0.233
\M01B0060T\\0.233
\E01MB0040T\\0.02
\E24AE0050T\\1.05
\E24AF0040T\\0.44
\E24AF0060T\\0.44
\E24AF0208T\\0.1
\E24AF0222T\\0.5
\E24AF0410T\\1.25
\E24AF0482T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0100T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10|42.41|100215|0|
~T|D14ABA0100T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 40 mm., e=3,7 mm., para agua caliente, clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugada según RITE, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0100T
|M01B0050T\\0.28
\M01B0060T\\0.28
\E01MB0040T\\0.02
\E02EB0050T\\1.05
\E24AE0050T\\1.05
\E24AF0040T\\0.44
\E24AF0060T\\0.44
\E24AF0208T\\0.1
\E24AF0222T\\0.5
\E24AF0410T\\1.25
\E24AF0482T\\0.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0110T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 50 mm., e=4,6 mm., para agua fría|62.62|100215|0|
~T|D14ABA0110T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 50 mm., e=4,6 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0110T
|M01B0050T\\0.233
\M01B0060T\\0.233
\E01MB0040T\\0.04
\E24AE0060T\\1.05
\E24AF0370T\\0.44
\E24AF0350T\\0.44
\E24AF0209T\\0.1
\E24AF0223T\\0.5
\E24AF0420T\\1.25
\E24AF0484T\\1.16
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABA0130T|ML|Canalización de polibutileno PB Terrain, de Ø 63 mm., e=5,8 mm., para agua fría|49.48|100215|0|
~T|D14ABA0130T|Canalización de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 63 mm., e=5,8 mm., para agua fría, UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales de electrofusión, abrazaderas, soportes y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalada y probada.|
~D|D14ABA0130T
|M01B0050T\\0.233
\M01B0060T\\0.233
\E24AE0070T\\1.05
\E24AF0360T\\0.44
\E24AF0380T\\0.44
\E24AF0430T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABB0045T|UD|Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm..|41.85|100215|0|
~T|D14ABB0045T|Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 25 mm., UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.|
~D|D14ABB0045T
|M01B0050T\\0.514
\M01B0060T\\0.514
\A02A0010T\\0.003
\A07B0010T\\2
\E01MB0040T\\0.06
\E24AF0025T\\1
\E24AE0025T\\2
\E24AF0137T\\0.25
\E24AF0165T\\1
\E24AF0235T\\5
\E24AF0290T\\0.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABB0046T|UD|Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10|50.57|100215|0|
~T|D14ABB0046T|Punto de agua caliente de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 25 mm., clase 2, PN 10, UNE-EN ISO 15876, calorifugado según RITE, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.|
~D|D14ABB0046T
|M01B0050T\\0.514
\M01B0060T\\0.514
\A02A0010T\\0.003
\A07B0010T\\2
\E01MB0040T\\0.06
\E02EB0030T\\2
\E24AE0025T\\2
\E24AF0025T\\1
\E24AF0135T\\0.25
\E24AF0165T\\1
\E24AF0235T\\5
\E24AF0290T\\0.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14ABB0061T|UD|Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain, de Ø 32 mm.|57.36|100215|0|
~T|D14ABB0061T|Punto de agua fría de polibutileno PB Terrain o equivalente,, de Ø 32 mm., UNE-EN ISO 15876, incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de Industria. Instalado y probado.|
~D|D14ABB0061T
|M01B0050T\\0.467
\M01B0060T\\0.467
\A02A0010T\\0.003
\A07B0010T\\2
\E01MB0040T\\0.06
\E24AE0040T\\2
\E24AF0045T\\1
\E24AF0100T\\0.5
\E24AF0175T\\1
\E24AF0220T\\5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14AEA0060T|Ml.|Canaliz agua calt. 3/4"(22) cobre.|30|100215|0|
~T|D14AEA0060T|Canalización para agua caliente en tubería de cobre de ø 22 mm, sujeta mediante abrazaderas con junta de goma tipo isofix, con p.p. codos, tes y pequeño material de Cu, unidos por soldadura capilar de estaño plata, calorifugada con coquilla Armaflex SH o equivalente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético recubierta con forro de protección para aislamiento de color blanco y con espesor de 25 mm para exteriores. Instalada y probada, según C.T.E. DB HS-4.|
~D|D14AEA0060T
|M01B0050T\\0.374
\M01B0060T\\0.327
\E24AC0050T\\1
\E02EC0130T\\1
\E24AD0040T\\1.2
\E24AD0090T\\0.8
\E24AD0300T\\0.01
\E24AD0310T\\0.01
\E24AD0323T\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BA0050T|Ud.|Válvula retención 1 1/2" latón.|23.21|100215|0|
~T|D14BA0050T|Válvula de retención D 1 1/2", Ruber-Check o equivalente,, de latón, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Instalada.|
~D|D14BA0050T
|M01B0050T\\0.42
\E24GD0140T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BB0055|ud|Llave regulación oculta 25 polibut. Terrain.|23.14|100215|0|
~T|D14BB0055|Llave de regulación oculta de 25 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.|
~D|D14BB0055
|M01B0050\\0.374
\E24GC0055\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BB0070|ud|Llave regulación oculta 32 polibut. Terrain.|34.27|100215|0|
~T|D14BB0070|Llave de regulación oculta de 32 mm, de polibutileno PB Terrain, instalada en entrada a cuartos húmedos o vivienda, incluso embellecedor. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.|
~D|D14BB0070
|E24GC0070\\1
\M01B0050\\0.374
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BC0080T|UD|Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutileno PB Terrain|73.05|100215|0|
~T|D14BC0080T|Válvula o llave de paso de compuerta de D 40 mm., de polibutileno PB Terrain o equivalente,, incluso p.p. pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.|
~D|D14BC0080T
|M01B0050T\\0.42
\E24GA0340T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BC0100T|UD|Válvula o llave de paso de compuerta de D 63 mm., de polibutileno PB Terrain|109.06|100215|0|
~T|D14BC0100T|Válvula o llave de paso de compuerta de D 63 mm., de polibutileno PB Terrain o equivalente,, incluso p.p. pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4. Instalada y probada.|
~D|D14BC0100T
|M01B0050T\\0.42
\E24GA0360T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BD0050T|Ud.|Llave paso esfera 1 1/2" latón.|22.68|100215|0|
~T|D14BD0050T|Llave de paso de esfera de D 1 1/2", Cimberio o equivalente,, de latón, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4.|
~D|D14BD0050T
|M01B0050T\\0.42
\E24GB0320T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BF0060T|UD|Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada ITAP de D 2" ( D 63 mm.),|133.11|100215|0|
~T|D14BF0060T|Válvula reductora de presión de latón 25 Bar compensada ITAP de D 2" ( D 63 mm.), incluso roscado a tubo y pequeño material. Instalada.|
~D|D14BF0060T
|M01B0050T\\0.42
\E24GE0060T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BG0100T|Ud.|Válvula de llenado automatico de 1/2"|42.42|100215|0|
~T|D14BG0100T|Válvula de llenado automatico de 1/2" marca Watts mod. Alimat o equivalente, para instalaciones de circuito cerrado, con cuerpo de latón y casquete de resina contra golpes, compuesto por: reductor de presión con estabilizador, valvula de retención, valvula de cierre tornillo, filtro de acero inoxidable, tornillo para controlar la válvula, manometro de 0-6 kg. empalme hembra de 1/2" para el alojamiento del manometro. Instalada.|
~D|D14BG0100T
|M01B0050T\\0.467
\M01B0060T\\0.467
\E20EE0010T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14BG0200T|Ud.|Filtro colador latón 1 1/2"|54.92|100215|0|
~T|D14BG0200T|Filtro colador en latón de 1 1/2" H-H, marca Watts o equivalente, para una presión máxima de trabajo de 16 bar, con filtro en acero inoxidable AISI 304. Instalado.|
~D|D14BG0200T
|M01B0050T\\0.093
\M01B0060T\\0.093
\E20EE3000T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14CB0020T|UD|Contador general de agua de 40 mm (1 1/2") homologado, colocado en armario o junto a batería de contadores,|303.75|100215|0|
~T|D14CB0020T|Contador general de agua de 40 mm (1 1/2") Sisma, colocado en armario o junto a batería de contadores, incluso válvulas de corte de esfera antes y después del contador, válvula de retención y te de aforo de 1 1/2", p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas.|
~D|D14CB0020T
|M01B0050T\\1.121
\E24DC0050T\\1
\E24GB0320T\\2
\E24GD0140T\\1
\E24AB0320T\\0.44
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14CD0040T|UD|Arkablock para alojar contador de agua de 600x1300x300 mm., compuesto por armario estanco|354.32|100215|0|
~T|D14CD0040T|Arkablock para alojar contador de agua compuesto por armario estanco para empotrar de chapa de acero galvanizado de 2mm. de espesor y de 600x1300x300 mm., con anagrama de agua en la puerta, equipado con mirilla de 200x200 mm. y cerradura homologada, incluso p.p. de recibido de caja, realización de taladros para paso de tuberías, recibido de las mismas, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y listo para conexión del contador.|
~D|D14CD0040T
|M01A0010T\\1.401
\M01A0030T\\1.401
\E46T0048T\\1
\A02A0020T\\0.3
\%0.03\\0.01
\|
~C|D14DA0034T|UD|Depósito vertical de superficie, para agua potable, Rothagua mod. RDB, de PEAD (Polietileno sanitario de alta densidad) de 3000 l|940.87|100215|0|
~T|D14DA0034T|Depósito vertical de superficie, para agua potable, Rothagua mod. RDB o equivalente,, de PEAD (Polietileno sanitario de alta densidad) de 3000 l con boca de hombre, incluso racores de conexión, válvula de flotador D 1", llave de compuerta D 1" a la entrada y D 2" a la salida del mismo, llave de retención de 2", p.p. tubería de 32 mm (1 1/4") y pequeño material. Instalado.|
~D|D14DA0034T
|M01B0050T\\1.401
\M01B0060T\\1.401
\E24AE0040T\\1
\E24FA0060T\\1
\E24GB0330T\\1
\E24GB0300T\\1
\E24GD0150T\\1
\E24HA0010T\\1
\E24HA0025T\\1
\E24HB0030T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14EA0040T|UD|Grupo de presión para una altura máxima de edificación de 15 m y un total de hasta 100 puntos de agua en el edificio, HB 2 Spill, formado por 2 electrobombas de 1,5 CV, modelo CB 160 o similar, para un caudal de 6.000 l/h por bomba a 30 m.c.a.,|1167.49|100215|0|
~T|D14EA0040T|Grupo de presión para una altura máxima de edificación de 15 m y un total de hasta 100 puntos de agua en el edificio, HB 2 Spill o equivalente,, formado por 2 electrobombas de 1,5 CV, modelo CB 160 o similar, para un caudal de 6.000 l/h por bomba a 30 m.c.a., 1 depósito de membrana de 200 l, cuadro eléctrico con variador de frecuencia, presostato, manómetro, colector, válvulas de retención y corte, p.p. de tubería galvanizada de D 11/2", accesorios y pequeño material. Instalado, s/ NTE IFF-29.|
~D|D14EA0040T
|M01B0050T\\1.868
\M01B0060T\\1.868
\E24EB0120T\\1
\E24GD0040T\\2
\E24GA0190T\\2
\E24AE0040T\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14EA0050T|UD|Grupo de presión para una altura máxima de edificación de 15 m y un total de hasta 150 puntos de agua en el edificio, HC 2 Spill, formado por 2 electrobombas de 2,2 CV, modelo CB 210 o similar, para un caudal de 6.900 l/h por bomba a 35 m.c.a.,|1293.26|100215|0|
~T|D14EA0050T|Grupo de presión para una altura máxima de edificación de 15 m y un total de hasta 150 puntos de agua en el edificio, HC 2 Spill o equivalente,, formado por 2 electrobombas de 2,2 CV, modelo CB 210 o similar, para un caudal de 6.900 l/h por bomba a 35 m.c.a., 1 depósito de membrana de 300 l, cuadro eléctrico con variador de frecuencia, presostato, manómetro, colector, válvulas de retención y corte, p.p. de tubería galvanizada de D 11/2", accesorios y pequeño material. Instalado, s/ NTE IFF-29.|
~D|D14EA0050T
|M01B0050T\\1.868
\M01B0060T\\1.868
\E24EB0130T\\1
\E24GD0040T\\2
\E24GA0190T\\2
\E24AA0050T\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14EB0020T|UD|Equipo automático compuesto de cuadro eléctrico y válvula eléctrica, Spillmatic mod. 2072/32 o similar, para arrancar el grupo de presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento del mismo por largos periodos de inactividad y la in|402.32|100215|0|
~T|D14EB0020T|Equipo automático compuesto de cuadro eléctrico y válvula eléctrica, Spillmatic mod. 2072/32  o equivalente, para arrancar el grupo de presión de forma automática periódicamente, impidiendo el agarrotamiento del mismo por largos periodos de inactividad y la insalubridad del agua en el aljibe, para un caudal punta de 7200 l/h, instalado y funcionando.|
~D|D14EB0020T
|M01B0050T\\0.934
\M01B0070T\\0.934
\E24EC0020T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FAB0080|m|Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm Terrain p.p.sifón.|18.77|100215|0|
~T|D14FAB0080|Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FAB0080
|M01B0050\\0.233
\M01B0060\\0.233
\M01A0030\\0.233
\E28CA0220\\1.1
\E28CC0180\\0.5
\E28CC0290\\0.33
\E28IBBA0050\\0.5
\A02A0040\\0.02
\E28CC0890\\1
\E01NA0020\\0.01
\E01NA0030\\0.02
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FAB0100|m|Desagüe aparato sanit PVC-U 50mm Terrain p.p.sifón.|19.87|100215|0|
~T|D14FAB0100|Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, de D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FAB0100
|M01B0050\\0.233
\M01B0060\\0.233
\M01A0030\\0.233
\E28CA0230\\1.1
\E28CC0190\\0.5
\E28CC0300\\0.33
\E28IBBA0030\\0.5
\A02A0040\\0.015
\E28CC0900\\1
\E01NA0020\\0.01
\E01NA0030\\0.02
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FC0020|ud|Sifón sencillo botella PP D=40 mm, lavabo, bidé|6.38|100215|0|
~T|D14FC0020|Sifón sencillo de botella, extensible, de polipropileno, D 40 mm, para lavabo o bidé, colocado, según C.T.E. DB HS-5.|
~D|D14FC0020
|M01B0050\\0.187
\M01B0060\\0.047
\E28IBAA0020\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FD0030|ud|Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm|42.51|100215|0|
~T|D14FD0030|Sumidero sifónico de PVC Terrain o equivalente de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.|
~D|D14FD0030
|M01A0010\\0.934
\M01A0030\\0.28
\A02A0040\\0.01
\E28JBB0050\\1
\M01B0050\\0.28
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FE0030|ud|Cazoleta sumidero PVC 110mm S/V p/cubiertas Terrain i/paragrav|91.44|100215|0|
~T|D14FE0030|Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain o equivalente, de D 110 mm, con p.p. de paragravilla en cubiertas no transitables, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pavimento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FE0030
|M01B0050\\0.187
\M01A0010\\0.327
\M01A0030\\0.327
\A02A0040\\0.02
\E28JBB0080\\1
\E28DB0040\\2
\M01B0060\\0.187
\E01NA0020\\0.02
\E01NA0030\\0.04
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FFA0050T|ML|Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, de altura 160-280 mm. y anchura 160 mm., con rejilla|93.15|100215|0|
~T|D14FFA0050T|Canal de drenaje prefabricado de hormigón reforzado con fibra de vidrio, de altura 160-280 mm. y anchura 160 mm., con rejilla enclavada de fundición dúctil clase C-250, incluso tornillos, bastidores de acero, p.p. de tapa de inicio y final, Hauraton Faserfix super 100 KS. Colocada y probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón.|
~D|D14FFA0050T
|M01A0010T\\0.42
\M01A0030T\\0.42
\A03A0010T\\0.05
\A06B0010T\\0.15
\E28GA0030T\\1
\E28GA0050T\\0.3
\E28GA0060T\\0.3
\E28GDD0020T\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FG0020|ud|Manguetón PVC 110 Terrain.|41.55|100215|0|
~T|D14FG0020|Manguetón PVC Terrain o equivalente D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FG0020
|M01B0050\\0.56
\M01A0010\\0.374
\M01A0030\\0.374
\E28CA0250\\1.1
\A02A0040\\0.03
\E28CC0580\\1
\E01NA0020\\0.01
\E01NA0030\\0.02
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FHC0004|m|Bajante visto o colector suspendido PVC-U 110 insonorizado, Terrain|30.65|100215|0|
~T|D14FHC0004|Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonorizado, reacción al fuego B-s1,d0, D 110 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FHC0004
|M01A0030\\0.093
\M01B0050\\0.374
\M01B0060\\0.374
\E28CA0250\\1
\E28CC0325\\0.25
\E28CC0515\\0.25
\E28CC0950\\1
\E01NA0020\\0.015
\E01NA0050\\0.033
\%0.03\\0.03
\|
~C|D14FHC0010|m|Bajante visto o colector suspendido PVC-U 160 insonorizado, Terrain|53.85|100215|0|
~T|D14FHC0010|Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, serie B, UNE-EN 1329-1, Terrain o equivalente, insonorizado, reacción al fuego B-s1,d0, D 160 mm, e=3,2 mm, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.|
~D|D14FHC0010
|M01A0030\\0.093
\M01B0050\\0.56
\M01B0060\\0.56
\E28CA0270\\1
\E28CC0352\\0.25
\E28CC0542\\0.25
\E28CC0980\\1
\E01NA0020\\0.015
\E01NA0050\\0.41
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15.LA0045|ud|Calentador vert. 200 L mod. MG200 Fresh, CADECA|401.15|100215|0|
~T|D15.LA0045|Calentador acumulador eléctrico, gama vertical de 200 l, mod. MG200 Fresh, CADECA o equivalente, cuba vitrificada, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, piloto luminoso, pantalla termómetro analógico, cable de conexión con clavija, 2 manguitos antielectrolíticos, válvula de seguridad, d=60 cm  h=137,8 cm, instalado|
~D|D15.LA0045
|M01B.0050\\0.607
\M01B.0060\\0.607
\E20.CB0860\\1
\E24.HA0030\\2
\E24.GA0160\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15DA0010|ud|Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca|132.67|100215|0|
~T|D15DA0010|Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, Roca Victoria o equivalente, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.|
~D|D15DA0010
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03AB0010\\1
\E28ICA0010\\1
\E24GG0020\\2
\E24HA0030\\2
\E15AD0120\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15DE0030|ud|Lavab encimera porcel blanco Roca Java grifer M2 Roca|169.9|100215|0|
~T|D15DE0030|Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Java o equivalente, de color blanco, de 56x47,5 cm, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o equivalente.|
~D|D15DE0030
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03AD0070\\1
\E28ICA0010\\1
\E24GG0020\\2
\E24HA0030\\2
\E15AD0070\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15DI0010|ud|Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit|255.08|100215|0|
~T|D15DI0010|Lavabo adaptado de porcelana sanitaria esmaltada de la marca ROCA ACCESS, color blanco, equipado con grifería monomando adaptada, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.|
~D|D15DI0010
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03AI0020\\1
\E24GG0020\\2
\E24HA0030\\2
\E15IA0050\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15FB0010|ud|Inodoro porcel blanco Roca Victoria c/fluxor ext Presto 1000 M|123.56|100215|0|
~T|D15FB0010|Inodoro de porcelana vitrificada para fluxor, Roca Victoria o equivalente, color blanco, incluso asiento con tapa, juego de fijación y codo de evacuación, con fluxor temporizado de 3/4" para inodoro, con tubo de enlace curvo, exterior, Presto 1000 M o equivalente, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.|
~D|D15FB0010
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03DB0030\\1
\E15GB0020\\1
\E18JA0040\\0.008
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15FE0010|ud|Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna|273.87|100215|0|
~T|D15FE0010|Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, con tanque, ROCA ACCESS o equivalente, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento y tapa, flexible con llave de escuadra, instalado y funcionando.|
~D|D15FE0010
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03DG0020\\1
\E24HA0030\\1
\E24GG0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15I0030|ud|Urinario pared porcel Gala Argos 65x47 cm grifo Presto 12A|258.37|100215|0|
~T|D15I0030|Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Gala Argos o equivalente, de 65x47 cm, con rociador, válvula de desagüe, sifón incorporado y juego de fijación, instalado con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o equivalente, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.|
~D|D15I0030
|M01B0050\\1.074
\M01B0060\\1.074
\E03JA0030\\1
\E24GG0020\\1
\E15HB0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15PAB0040|ud|Portarroll porcelana Roca Saga.|20.56|100215|0|
~T|D15PAB0040|Portarrollos de porcelana vitrificada Roca Saga o similar, colocado.|
~D|D15PAB0040
|M01A0010\\0.233
\M01A0030\\0.233
\E03RB0170\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15PB0040|ud|Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Inda|102.53|100215|0|
~T|D15PB0040|Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para discapacitados, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.|
~D|D15PB0040
|E03RF0080\\1
\M01A0010\\0.233
\M01A0030\\0.233
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15PB0060|ud|Asid ducha p/discap L acero inox D 30x1,5 mm 900x900 mm Inda|174.66|100215|0|
~T|D15PB0060|Asidero para ducha, para discapacitados, en "L", de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, 900x900 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.|
~D|D15PB0060
|E03RF0020\\1
\M01A0010\\0.233
\M01A0030\\0.233
\%0.03\\0.03
\|
~C|D15PB0080|ud|Asiento p/colgar p/discap acero inox. D 30x1,5 mm Inda|371.83|100215|0|
~T|D15PB0080|Asiento para colgar, para discapacitados, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.|
~D|D15PB0080
|E03RF0100\\1
\M01A0010\\0.233
\M01A0030\\0.233
\%0.03\\0.03
\|
~C|D18E0500T|Ml.|Cable para sondas de temperatura. Instalado, s/RBT-02.|2.88|100215|0|
~T|D18E0500T|Cable para sondas de temperatura. Instalado, s/RBT-02.|
~D|D18E0500T
|M01B0070T\\0.093
\M01B0080T\\0.093
\E22IB0500T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D18I0100T|Ml.|Tubo PVC corrugado para ø 25mm., para cable sonda. Instalado, s/RBT-02.|3.68|100215|0|
~T|D18I0100T|Tubo PVC corrugado para ø 25mm., para cable sonda. Instalado, s/RBT-02.|
~D|D18I0100T
|M01B0070T\\0.093
\M01B0080T\\0.093
\E22CAD0080T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D19ACA0120|ud|Aspirador estático de hormigón 51x51 cm|54.53|100215|0|
~T|D19ACA0120|Aspirador estático de hormigón, cuadrado, de dimensiones exteriores 51x51 cm, de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.|
~D|D19ACA0120
|M01A0010\\0.934
\E29BB0030\\1
\E41B0010\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D19ACA0130|ud|Aspirador estático de hormigón 63x63 cm|57.99|100215|0|
~T|D19ACA0130|Aspirador estático de hormigón, rectangular, de dimensiones exteriores 63x63 cm, de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.|
~D|D19ACA0130
|M01A0010\\0.934
\E29BB0040\\1
\E41B0010\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D19ACA0140|ud|Aspirador estático de hormigón 81x51 cm|65.94|100215|0|
~T|D19ACA0140|Aspirador estático de hormigón, rectangular, de dimensiones exteriores 81x51 cm, de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.|
~D|D19ACA0140
|M01A0010\\0.934
\E29BB0050\\1
\E41B0010\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D19ACA0140a|ud|Aspirador estático de hormigón 120x110 cm|128.38|100215|0|
~T|D19ACA0140a|Aspirador estático de hormigón, rectangular, de dimensiones exteriores 120x110 cm, de hormigón, instalado en salidas de conductos de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.|
~D|D19ACA0140a
|M01A0010\\0.934
\E29BB0050a\\1
\E41B0010\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0710T|Ud.|Colector solar NT-1208-P|819.97|100215|0|
~T|D21AA0710T|Colector solar TERRAIN, mod. NT-1208-P o equivalente, con una superficie selectiva Bluetec, homologado por el Miner y certificado por el Cener, con un rendimiento energetico de 0.804 y unas perdidas de 3.75, con 2.44 m2 de superficie de captación selectiva formado por 12 tubos de Cu de 10 mm., con perfileria de aluminio reforzado de 3 mm. anodizados a 20 micras, en color a elegir por la D.F., totalmente conexionados en paralero. Instalado y probado según C.T.E, incluso soportes de acero galvanizado.|
~D|D21AA0710T
|M01B0050T\\0.7
\M01B0060T\\0.7
\E20EB0710\\1
\QAC0030T\\0.25
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0800T|Ud.|Caja accesorios entrada batería Colectores|50.91|100215|0|
~T|D21AA0800T|Caja de accesorios de entrada a batería de colectores, formado por:
 - 1 purgador solar de 1/2"
 - 1 tapón reducción de 3/4"x1/2" M-H en latón.
 - 1 Codo latón compresión 22mm.
 - 1 válvula de paso de bola de latón de 3/4".
 - 1 manguito compresión R-H de 22x3/4".
 Totalmente instalada y probada.|
~D|D21AA0800T
|M01B0050T\\0.7
\M01B0060T\\0.7
\E20EE0332T\\1
\E24AD0250T\\1
\E24AD0240T\\1
\E24GB0290T\\1
\E24AD0230T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0802T|Ud.|Caja accesorios interior batería Colectores|20.88|100215|0|
~T|D21AA0802T|Caja de accesorios de unión en paralelo entre colectores, formado por:
 - 2 manguitos compresión de latón de 22mm."
 Totalmente instalada y probada.|
~D|D21AA0802T
|M01B0050T\\0.327
\M01B0060T\\0.327
\E24AD0260T\\2
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0804T|Ud.|Caja accesorios sonda batería Colectores|61.86|100215|0|
~T|D21AA0804T|Caja de accesorios para sonda de salida de batería de colectores formado por:
 - 1 purgador solar de 1/2"
 - 1 tapón reducción M-H de 3/4"x1/2" en latón.
 - 1 cruz latón R/H 3/4".
 - 1 válvula de paso M de bola de latón de 3/4".
 - 1 manguito compresión R/M de 22x3/4".
 - 1 tapon compresión de 22mm.
 - 1 vaina para sonda.
 Totalmente instalada y probada.|
~D|D21AA0804T
|M01B0050T\\0.7
\M01B0060T\\0.7
\E20EE0332T\\1
\E24AD0270T\\1
\E24AD0280T\\1
\E24GB0290T\\1
\E24AD0230T\\1
\E24AD0250T\\1
\E20EE0334T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0810T|Ud.|Vaso expansión 5l.|73.53|100215|0|
~T|D21AA0810T|Vaso de expansión cerrado de membrana recambiable de 5 l. marca Ibaiondo mod. solar 5SMR-P o equivalente,. Completamente instalado y funcionando.|
~D|D21AA0810T
|M01B0050T\\0.934
\M01B0060T\\0.934
\E20EE0385T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0820T|Ud.|Termómetro Vertical marca WATTS, de 0 - 120ºC, 10 cm, vaina 1/2"|27.19|100215|0|
~T|D21AA0820T|Termómetro Vertical marca WATTS o equivalente,, de 0 - 120ºC, 10 cm, vaina 1/2", movimiento dado por el elemento sensible de precisión con expansión de líquido.|
~D|D21AA0820T
|M01B0050T\\0.187
\M01B0060T\\0.187
\E20EE0030T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0830T|Ud.|Vainas y sondas de temperatura|69.51|100215|0|
~T|D21AA0830T|Vainas y sondas de temperatura mod. TH-60, TH-100 y TH-150 o equivalente,, fabricadas en acero inoxidable con rosca de 1/2". Instalada.|
~D|D21AA0830T
|M01B0050T\\0.187
\M01B0060T\\0.187
\E20EE0820T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0851T|Ud.|Electrobomba circulacion retorno doble, marca Grundfos Mod. TP-32-60/2, para un caudal de 3.24 m3/h. a 3.71 m.c.a.|1532.83|100215|0|
~T|D21AA0851T|Electrobomba embridada doble centrifuga multicelular en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. TP-32-60/2 o equivalente, trifasica de 0,25Kw. y 50 Hz, para un caudal de 3.24 m3/h. a 3.71 m.c.a, incluido elementos de comnexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando.|
~D|D21AA0851T
|M01B0050T\\1.868
\M01B0060T\\1.868
\E20EE0751T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AA0920T|Ud.|Interacumulador 1000 l. SEC 1000|4869.7|100215|0|
~T|D21AA0920T|Interacumulador de suelo de 1000 l, marca SICC modelo SEC 1000 o equivalente,, con tratamiento interno anticorrosivo VITROFLEX HI-TECH. Disposición vertical, construido en acero al carbono, calorifugado exterior con poliuretano rígido inyectado de alta densidad con conductividad térmica de 0,0163 Kcal/h/ºCm. Terminado exterior en chapa galvanizada prelacada en blanco. Con protección interna por ánodo de magnesio contra daños por corrosión. Condiciones de trabajo para Circuito Primario: 12 bar / 99ºC. Condiciones de trabajo para el Circuito Secundario: 8 bar / 99ºC. Cuadro de mandos electrónico, con panel de control que consta de téster-microprocesador para la verificación del ánodo y control de una eventual resistencia mediante un programa de 4 niveles de temperatura de acumulación para cada día de la semana con ciclos antilegionela y lectura de temperatura sobre display digital, incluso p.p. accesorios y conexiones, totalmente instalado, probado y funcionando.|
~D|D21AA0920T
|M01B0050T\\5.603
\M01B0060T\\5.603
\E20F0920T\\1
\QAC0030T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D21AB0001T|Ud.|Grupo hidráulico para energía solar Watts modelo FBS 7000-C|596.18|100215|0|
~T|D21AB0001T|Grupo Hidraúlico para energía solar térmica Marca Watts modelo FBS 7000-C o equivalente, compuesto de bomba de recirculación UPS 25-60, control solar electrónico, válvula de equilibrado, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención, termómetro, válvula de seguridad, válvulas de llenado-purgado-vaciado, manómetro, tubo flexible con soporte para vaso expansión, incluido pequeño material para conexión y fijación, bridas, portabridas, pernos, juntas, manguitos elasticos y estructura para soportación. Totalmente instalado, probado y funcionando.|
~D|D21AB0001T
|M01B0050T\\2.801
\M01B0060T\\2.801
\E38.00012T\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D22A0060|m²|Carpint puert inter hoja prefabricad ciega.|168.66|100215|0|
~T|D22A0060|Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abebay, hoja con bastidor perimetral de madera de abebay y paramentos superior e inferior con dos tableros aglomerados de DM de 10 mm de espesor y peinazo intermedio de abebay, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.|
~D|D22A0060
|E06J0010\\1
\E06AA0020\\3.499
\E06AB0090\\3.431
\E06AC0080\\7.066
\E06K0030\\0.679
\E16ADA0080\\2.038
\E16AAA0240\\0.679
\M01B0140\\0.844
\M01B0150\\0.844
\%0.03\\0.03
\|
~C|D22A0090|m²|Carpint puert inter prefabr tabler Trespa <2,5x0,925.|263.15||0|
~T|D22A0090|Puerta interior formada por hoja prefabricada de dimensiones máximas 2.5x0.925 m forrada a dos caras con tablero de alta densidad Trespa o equivalente, color a elegir, con bastidor interior perimetral de madera de morera y relleno con placa rígida de espuma de poliestireno extrusionado Wallmate o equivalente, incluso cerco y tapajuntas de morera y herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable, ajuste y colocación.|
~D|D22A0090
|E06CAA0220\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D23.0100|m2.|Carpint puert 2 hoj abatib alumin anodz panel fenolico|193.32|010101|0|
~T|D23.0100|Carpintería en puerta de dos hojas abatibles, de aluminio lacado en color marrón oscuro a elegir por la D.F. según plano de detalles, constituída por marco formado por perfiles de 1,4±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA DE CORTIZO o equivalente, con categorías alcanzadas en banco de ensayos: Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4. Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9 A. Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5. Alma de paneles compactos fenólicos de alta densidad Trespa o similar, de 13 mm de espesor, de color/es a elegir por la D.F., incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Cortizo, recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1. Incluso montante superior acristalado con doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios Planilux incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (cristal+cámara+cristal), realizado según plano de detalles.|
~D|D23.0100
|E05ACA0020\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D23.0100d|m2.|Carpint puert 1 hoj abatib alumin anodiz panel fenolico|176.49|261009|0|
~T|D23.0100d|Carpintería en puerta de una hoja abatible, de aluminio lacado en color marrón oscuro a elegir por la D.F. según plano de detalles, constituída por marco formado por perfiles de 1,4±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA DE CORTIZO o equivalente, con categorías alcanzadas en banco de ensayos: Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4. Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9 A. Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5. Con paneles compactos fenólicos de alta densidad Trespa o similar, de 13 mm de espesor, de color/es a elegir por la D.F. , incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Cortizo, recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1. Incluso ventilaciones, realizado según plano de detalles.|
~D|D23.0100d
|E05ACA0020d\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D23.0100e|m2.|Carpint puert 1 hoj corr alumin anodiz panel fenolico y ventilación|186.11|270714|0|
~T|D23.0100e|Carpintería en puerta de una hoja corredera, de aluminio lacado en color marrón oscuro a elegir por la D.F. según plano de detalles, constituída por marco formado por perfiles de 1,4±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de anodizado, SISTEMA DE CORTIZO o equivalente, con categorías alcanzadas en banco de ensayos: Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4. Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9 A. Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5. Con de paneles compactos fenólicos de alta densidad Trespa o similar, de 13 mm de espesor, de color/es a elegir por la D.F., incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Cortizo, recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1. Incluso ventilaciones, realizado según plano de detalles.|
~D|D23.0100e
|E05ACA0020e\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D23AAB0060b|m²|Vent batiente anodizado colores, Cortizo, acrist. 6+6+6 + fijos|180.82|270714|0|
~T|D23AAB0060b|Carpintería en ventana de hojas abatibles de eje horizontal, de aluminio lacado en color marrón oscuro a elegir por la D.F. según plano de detalles, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, SISTEMA DE CORTIZO o equivalente, con categorías alcanzadas en banco de ensayos: Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4. Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE 9 A. Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5. Con doble acristalamiento Climalit formado por dos vidrios Planilux incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+6+6 mm (cristal+cámara+cristal), incluso precerco de aluminio, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Cortizo, recibido, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1. Incluso p.p. de montantes y paños fijos laterales de las mismas características. Realizado según plano de detalles.|
~D|D23AAB0060b
|E05AAB0060b\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D24.71602|ml.|Pasamanos de 1 tubos galvanizados 1 1/2"|13.97|100215|0|
~T|D24.71602|Pasamanos para sujetar en pared o en barandilla metálica, realizado con tubo de acero galvanizado D 1 1/2" con tapas o codos en los extremos y anclajes en forma de L cada 2 mts de redondo de acero macizo liso de e=12 mm, con embellecedor, incluso pequeño material, formación de curvas, anclajes, soldaduras, con p.p. de embellecedores, mano de imprimación, recibido y colocación. Totalmente terminado y rematado según plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D24.71602
|M01B0010\\0.233
\M01B0020\\0.233
\E24AA0050\\1.03
\E01ACAG0010a\\0.25
\E09F0020\\7.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D25I0010|ml.|Barandilla escalera|20.72|100215|0|
~T|D25I0010|Barandilla de escalera formada por pasamanos realizado con tubo de acero galvanizado D 1 1/2"  colocado a 90 cms de altura y pies derechos del mismo material cada 2,5 mts, incluso pequeño material, formación de curvas, anclajes, soldaduras, con p.p. de embellecedores, mano de imprimación, recibido y colocación. Totalmente terminado y rematado según plano de detalles e instrucciones de la D.F.|
~D|D25I0010
|M01B0010\\0.467
\M01B0020\\0.374
\E24AA0050\\1.3
\E09F0020\\10
\%0.03\\0.03
\|
~C|D25JA0030|m²|Cercado malla ST plastif., Lux Rivisa|29.8|100215|0|
~T|D25JA0030|Cercado Lux Rivisa o similar, realizado con enrejado simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm y postes de tubo D=100 mm (extremos, intermedios y de tensión) galvanizado en caliente Z-275 y plastificado, colocados c/2,5 m y recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, tensores y ayudas de albañilería. Ttotalmente montado.|
~D|D25JA0030
|M01A0010\\0.14
\M01A0030\\0.14
\A03A0030\\0.1
\E10GA0010\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D25JB0020|m²|Puerta metálica 2 hojas abatibles, Fax Rivisa|94.76|100215|0|
~T|D25JB0020|Puerta metálica de 2 hojas abatibles, Lux Rivisa o similar, constituída por hojas formadas por montantes y travesaños de tubo D 50 cm galvanizado en caliente Z-275 y lacado y mallazo simple torsión plastificado 17/14, fabricado con alambre D=2.10/3.10 mm y ancho de malla 50 mm, con accesorios de fijación a cercado, verja o muro, i/goznes regulables, cerradura, pasador de pie, tope anclado al suelo, ayudas de albañilería, recibido y colocación.|
~D|D25JB0020
|M01A0010\\0.654
\M01A0030\\0.654
\E10GB0020\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D27AAA0030|ud|Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113B|52.99|100215|0|
~T|D27AAA0030|Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, eficacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.|
~D|D27AAA0030
|E26AAA0030\\1
\M01A0030\\0.187
\%0.03\\0.03
\|
~C|D27D0010|ud|Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción|11.66|100215|0|
~T|D27D0010|Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinción en aluminio luminiscente TAM 297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.|
~D|D27D0010
|E26D0010\\1
\M01A0010\\0.14
\%0.03\\0.03
\|
~C|D28AAA0010|m²|Pintura plástica lisa mate, int., Junoral B-5|4.39|100215|0|
~T|D28AAA0010|Pintura plástica lisa mate, color/es a elegir, Junoral B-5 o similar, en paramentos interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.|
~D|D28AAA0010
|M01B0090\\0.092
\M01B0100\\0.086
\E35AA0030\\0.28
\E35LAA0040\\0.125
\%0.03\\0.03
\|
~C|D28BA0010|m²|Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, ext., Procolor|6.25|100215|0|
~T|D28BA0010|Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, Procolor o similar, en paramentos exteriores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.|
~D|D28BA0010
|M01B0090\\0.14
\M01B0100\\0.14
\E35AC0030\\0.5
\%0.03\\0.03
\|
~C|D28BD0110|m²|Hidrofugante para protec muros, cornisas hormigón visto, Protecer SX-12|6.17|100215|0|
~T|D28BD0110|Hidrofugante incoloro para protección de muros, cornisas de hormigón visto, piedra natural o artificial, Protecer SX-12 o equivalente, aplicado a dos manos mediante esponja o rodillo, incluso preparación del soporte.|
~D|D28BD0110
|M01A0010\\0.28
\E35KJ0100\\0.22
\%0.03\\0.03
\|
~C|D28CB0010|m²|Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS, s/superf. metálicas|9.85|100215|0|
~T|D28CB0010|Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.|
~D|D28CB0010
|M01B0090\\0.28
\M01B0100\\0.28
\E35EA0110\\0.18
\%0.03\\0.03
\|
~C|D28DC0040|m²|Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCANARIAS, s/carp. madera int./ext.|12.97|100215|0|
~T|D28DC0040|Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.|
~D|D28DC0040
|M01B0090\\0.374
\M01B0100\\0.374
\E35ED0010\\0.18
\%0.03\\0.03
\|
~C|D29BAB0190|m|Tub. abast. PE AD, DN-40-90 mm, 16 atm., b. azul, Uralita|10.41|100215|0|
~T|D29BAB0190|Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equivalente, de D=40-90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.|
~D|D29BAB0190
|M01A0010\\0.051
\M01A0030\\0.056
\E24BAB0250\\1.05
\E01CA0020\\0.09
\%0.03\\0.03
\|
~C|D29BD0050T|UD|Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-75 mm, 16 atm.|1074.62|100215|0|
~T|D29BD0050T|Acometida de agua potable a la red municipal, comprendiendo apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calzadas, elaboración vertido y nivelación de solera de hormigón de fck=10 N/mm², tubería diámetro 2 1/2" (75 mm) del tipo que exija la compañía suministradora, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, protección de la tubería con hormigón de fck=10 N/mm², relleno compactado de zanjas con material seleccionado, reposición de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado, incluso tramitación de documentación, permisos municipales, derechos de acople y contratación con la empresa concesionaria. Arqueta de hormigón en masa, tapa y cerco de fundición de 30 x 30 cm., incluso llave de paso macho de 2 1/2" y parte proporcional de red terciaria. Totalmente terminada y funcionando.|
~D|D29BD0050T
|M01A0010T\\2.801
\M01A0030T\\2.801
\M01B0050T\\0.934
\M01B0060T\\0.934
\A02A0020T\\1
\A03A0030T\\1
\A06B0010T\\3
\A06C0010T\\3
\A06D0020T\\3
\E01KA0070T\\0.3
\E23T0003T\\1
\E24BB0020T\\10
\E24BD0030T\\1
\E24GA0120T\\1
\E24GJA0020T\\1
\E28BA0190T\\1
\E33BA0050T\\3
\%0.03\\0.03
\|
~C|D29DD0012TR|UD|Registro en red enterrada|54.23|100215|0|
~T|D29DD0012TR|Registro en red general de saneamiento, con tubería PVC Terrain y tapa de acero Inox. reforzada, en cambio de direccion o tramos rectos, incluso colocación y p.p. de de piezas especiales, totalmente terminado y funcionando, según C.T.E. DB HS-5.|
~D|D29DD0012TR
|M01B0050T\\0.934
\M01B0060T\\0.934
\E28CC0510T\\1
\E28CC0210T\\1
\E28IAA0070T\\1
\E28EB0250T\\0.5
\E01MB0020T\\0.02
\E01MB0030T\\0.04
\%0.03\\0.03
\|
~C|D29EAA0050|m|Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno|16.5|100215|0|
~T|D29EAA0050|Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm, enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.|
~D|D29EAA0050
|M01A0010\\0.187
\M01A0030\\0.187
\QAC0010\\0.01
\E28FB0050\\1
\A03A0010\\0.025
\%0.03\\0.03
\|
~C|D29EB0420|m|Canal drenaje PP rejilla PVC zonas peaton a=130 mm Nicoll|46.96|100215|0|
~T|D29EB0420|Canal de drenaje de polipropileno con rejilla de PVC, para zonas peatonales, Nicoll o equivalente, de h=137 mm y a=130 mm, incluso p.p. de tapa de fondo, pieza de soporte y salida de fondo, incluso piezas especiales para conexión a instalación de saneamiento. Colocada y probada, incluso excavación precisa y refuerzo lateral con hormigón, según C.T.E. DB HS-5.|
~D|D29EB0420
|M01A0010\\0.42
\M01A0030\\0.42
\E28GC0010\\2
\E28GDA0030\\2
\E28GC0030\\0.3
\E28GC0050\\0.3
\A06B0010\\0.1
\A03A0010\\0.05
\%0.03\\0.03
\|
~C|D30B0030|ud|Señaliz. de estancias c/rótulo de metacrilato de 10x8 cm|6.15|100215|0|
~T|D30B0030|Señalización de estancias con rótulo de metacrilato de 10x8 cm, serigrafiado en negro, incluso fijación.|
~D|D30B0030
|M01A0010\\0.093
\M01A0030\\0.093
\E41AA0030\\1
\%0.03\\0.03
\|
~C|D37A0010|ud|Clasificación en obra de residuos de la construcción|497.45|100215|0|
~T|D37A0010|Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.|
~D|D37A0010
|M01A0030\\37.352
\%0.03\\0.03
\|
~C|D37B0040|m³|Carga y transporte tierras a instalac.|3.67||0|
~T|D37B0040|Carga con medios mecánicos y transporte de tierras y/o escombros y residuos de cualquier tipo a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t. Medido el volumen inicial a demoler, espongamiento incluido. Incluso canon de vertido en vertedero autorizado y/o centro de reciclaje.|
~D|D37B0040
|QAA0070\\0.01
\QAB0040\\0.15
\%0.03\\0.03
\|
~C|D99.1001|ud.|P.E.M. de E.S.S.|5052.32|140613|0|
~T|D99.1001|Presupesto de Ejecución Material de Estudio de Seguridad y Salud|
~C|D99.1001a|ud.|P.E.M. de BT|38875.27|271213|0|
~T|D99.1001a|Presupesto de Ejecución Material de Baja Tensión|
~C|E01AA0010|kg|Acero corrugado B 400 S varios diámetros|0.68|100215|3|
~T|E01AA0010|Acero corrugado B 400 S varios diámet.|
~C|E01AA0020|kg|Acero corrugado B 500 S varios diámetros|0.69|100215|3|
~T|E01AA0020|Acero corrugado B 500 S, UNE 36068, varios diámetros|
~C|E01AA0030|kg|Acero corrugado ø 6 mm, B 400 S|0.78|100215|3|
~T|E01AA0030|Acero corrugado ø 6 B 400 S, UNE 36068|
~C|E01AB0030|m²|Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm|1.18|100215|3|
~T|E01AB0030|Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092|
~C|E01AB0080|m²|Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm|4.18|100215|3|
~T|E01AB0080|Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092|
~C|E01ACAG0010a|kg|Perfil laminado redondo D 8|0.89|100215|3|
~T|E01ACAG0010a|Perfil laminado en caliente, redondo liso macizo D 8 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.|
~C|E01BA0030T|T|Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.|109.89|100215|3|
~T|E01BA0030T|Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.|
~C|E01BA0040|t|Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel|112.99|100215|3|
~T|E01BA0040|Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado CE.|
~C|E01BA0070|t|Cemento CEM II/A-P 42.5 R granel 25km almac.|127|100215|3|
~T|E01BA0070|Cemento CEM II/A-P 42,5 R , a granel, a 25 Km de almacén|
~C|E01BA0120|kg|Cemento demoledor o mortero expansivo|4.62|100215|3|
~T|E01BA0120|Cemento demoledor o mortero expansivo (en roca dura, aproximadamente 5-10 kg/m³)|
~C|E01BB0010|kg|Cal hidratada|0.17|100215|3|
~T|E01BB0010|Cal hidratada|
~C|E01BC0100|kg|Yeso de fraguado controlado, tipo B1, "Mediterraneo" YG/L de YECASA|0.13|100215|3|
~T|E01BC0100|Yeso de fraguado controlado, tipo B1 ensacado, según UNE EN 13279, con marcado CE, "Mediterraneo"  YG/L de YECASA|
~C|E01BD0100|kg|Escayola, tipo A ensacada, E35 de YECASA|0.13|100215|3|
~T|E01BD0100|Escayola, tipo A ensacada, según UNE EN 13279, con marcado CE, E35 de YECASA|
~C|E01CA0010|t|Arena seca|14.22|100215|3|
~T|E01CA0010|Arena seca|
~C|E01CA0010T|T|Arena seca|14.22|100215|3|
~T|E01CA0010T|Arena seca|
~C|E01CA0020|m³|Arena seca|21.34|100215|3|
~T|E01CA0020|Arena seca|
~C|E01CA0020T|M³|Arena seca|21.34|100215|3|
~T|E01CA0020T|Arena seca|
~C|E01CA0050|m³|Arena fina de picón.|15.31|100215|3|
~T|E01CA0050|Arena fina de picón.|
~C|E01CB0060|m³|Arido machaqueo 8-16 mm|16.11|100215|3|
~T|E01CB0060|Arido machaqueo 8-16 mm|
~C|E01CB0070|t|Arido machaqueo 4-16 mm|10.74|100215|3|
~T|E01CB0070|Arido machaqueo 4-16 mm|
~C|E01CB0070T|T|Arido machaqueo 4-16 mm|10.74|100215|3|
~T|E01CB0070T|Arido machaqueo 4-16 mm|
~C|E01CB0090|t|Arido machaqueo 16-32 mm|10.74|100215|3|
~T|E01CB0090|Arido machaqueo 16-32 mm|
~C|E01CB0090T|T|Arido machaqueo 16-32 mm|9.79|100215|3|
~T|E01CB0090T|Arido machaqueo 16-32 mm|
~C|E01CB0100|m³|Arido machaqueo 16-32 mm|16.11|100215|3|
~T|E01CB0100|Arido machaqueo 16-32 mm|
~C|E01CC0020|m³|Piedra en rama tamaño maximo 30 cm|13.25|100215|3|
~T|E01CC0020|Piedra en rama tamaño maximo 30 cm|
~C|E01CD0010|m³|Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)|11.81|100215|3|
~T|E01CD0010|Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)|
~C|E01CD0030T|M³|Picón de relleno, garbancillo grueso|11.81|100215|3|
~T|E01CD0030T|Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros, jardines...)|
~C|E01CD0040|m³|Picón garbancillo fino|15.31|100215|3|
~T|E01CD0040|Picón garbancillo fino|
~C|E01CE0030|kg|Perla pequeña poliest exp (20 kg/m³), Glascopor|6.5|100215|3|
~T|E01CE0030|Perla pequeña poliestireno expandido (20 kg/m³), Glascopor de Ursa|
~C|E01CH0010|m³|Productos de préstamos para rellenos.|2.53|100215|3|
~T|E01CH0010|Productos de préstamos para rellenos.|
~C|E01DB0040|kg|Desencofrante diluible agua Reebol E|3.43|100215|3|
~T|E01DB0040|Desencofrante concentrado diluible en agua Reebol E de Fosroc para encofrados de madera, consumo 80-120 m²/l|
~C|E01DB0050|kg|Desencofrante Reebol V10, Fosroc|1.73|100215|3|
~T|E01DB0050|Desencofrante para encofrados de madera contrachapada, poliéster, acero, etc., no mezclar con otros productos o materiales, incluido el agua, consumo 35-50 m²/l, Reebol V10 de Fosroc.|
~C|E01E0010|m³|Agua|1.18|100215|3|
~T|E01E0010|Agua|
~C|E01E0010T|M³|Agua|1.18|100215|3|
~T|E01E0010T|Agua|
~C|E01FA0070|kg|Adhesivo cementoso C 2TE SI, rev / pavim int/ext weber.col flex|0.65|100215|3|
~T|E01FA0070|Adhesivo cementoso C 2TE SI (UNE-EN 12004), blanco p/revestimientos y pavimentos int/ext., adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, con marcado CE, weber.col flex|
~C|E01FA0150|kg|Adhesivo cementoso C 1TE, p/coloc alicat y pav baja porosid int/ext, Pegoland Porcelánico|0.37|100215|3|
~T|E01FA0150|Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), para la colocación de piezas de baja porosidad tipo gres porcelánico, en alicatados y pav. int y pav. ext, (4 kg/m²), gris, adherencia normal, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado, con marcado CE, Pegoland Porcelánico, de Grupopuma.|
~C|E01FA0250|kg|Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex|0.8|100215|3|
~T|E01FA0250|Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes formatos, pav. y rev. int./ext, adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado, One-flex, Butech de Porcelanosa.|
~C|E01FA0300|kg|Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, LANKOCOL FLEXIBLE blanco|0.76|100215|3|
~T|E01FA0300|Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), deformable, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores/exteriores. Baldosa gran formato. Porosidad <3%, adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, Consumo 4±0,5 kg/m² simple, 7±0,5 kg/m² doble encolado, con marcado CE, LANKOCOL FLEXIBLE blanco, de Parex.|
~C|E01FA0315|kg|Adhesivo cementoso C 2TE, LANKOCOL PORCELANICO gris|0.53|100215|3|
~T|E01FA0315|Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para pavimentos y revestimientos interiores/exteriores, especial gres porcelánico, porosidad <3%. adherencia mejorada, desliz. reducido y tiempo abierto ampliado, consumo 3,5±0,5 kg/m² simple, 6±0,5 kg/m² doble encolado, con marcado CE, LANKOCOL PORCELANICO gris, de Parex.|
~C|E01FB0140|kg|Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2-12|1.41|100215|3|
~T|E01FB0140|Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 (UNE-EN 13888), juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras naturales, pav. y rev. int./ext, Colorstuk 2-12, Butech de Porcelanosa.|
~C|E01FB0230|kg|Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 2 a 20 mm, LANKOLOR JUNTA ANCHA|0.81|100215|3|
~T|E01FB0230|Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas de 2 a 20 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA ANCHA de Parex.|
~C|E01FG0090|kg|Mortero seco M 2,5 p/albañilería|0.07|100215|3|
~T|E01FG0090|Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad térmica 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE|
~C|E01HCA0010|m³|Horm prep HM-20/B/20/I, transp|67.29|100215|3|
~T|E01HCA0010|Hormigón preparado HM-20/B/20/I, transp.|
~C|E01HCB0040|m³|Horm prep HA-25/B/20/IIa|72.05|100215|3|
~T|E01HCB0040|Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa|
~C|E01HCC0060|m³|Horm prep HA-30/B/20/IIIa|74.99|100215|3|
~T|E01HCC0060|Hormigón preparado HA-30/B/20/IIIa|
~C|E01IA0110|m³|Madera pino insigne|336.17|100215|3|
~T|E01IA0110|Madera pino insigne|
~C|E01IB0010|m³|Madera pino gallego en tablas|279.9|100215|3|
~T|E01IB0010|Madera pino gallego en tablas|
~C|E01KA0070T|T|Aglomerado asfáltico en frío AF-12 a granel|50.57|100215|3|
~T|E01KA0070T|Aglomerado asfáltico en frío AF-12 a granel|
~C|E01MA0010|kg|Clavos 3"|0.71|100215|3|
~T|E01MA0010|Clavos 3"|
~C|E01MA0020|kg|Clavos 2"|0.78|100215|3|
~T|E01MA0020|Clavos 2"|
~C|E01MB0020T|l|Líquido limpiador PVC, Terrain|10.16|100215|3|
~T|E01MB0020T|Líquido limpiador PVC, Terrain|
~C|E01MB0030T|l|Líquido soldador PVC, Terrain|21.5|100215|3|
~T|E01MB0030T|Líquido soldador PVC, Terrain|
~C|E01MB0040T|UD|Tubo de silicona de 50 g.|6.83|100215|3|
~T|E01MB0040T|Tubo de silicona de 50 g.|
~C|E01NA0020|l|Líquido limpiador PVC, Terrain|10.46|100215|3|
~T|E01NA0020|Líquido limpiador PVC, Terrain|
~C|E01NA0030|l|Líquido soldador PVC, Terrain|22.15|100215|3|
~T|E01NA0030|Líquido soldador PVC, Terrain|
~C|E01NA0050|ud|Lubricante tubos PVC.j.elastica|3.88|100215|3|
~T|E01NA0050|Tubo de lubricante de 70 g.|
~C|E02AA0080|m²|Placa poliestireno expandido Ecopol tipo IV, 20 kg/m³, e=30 mm|2.75|100215|3|
~T|E02AA0080|Placa poliestireno expandido Ecopol de Intesa  tipo IV, 20 kg/m³, UNE-EN 13163, de conductividad térmica 0,036 W/mK, resist. a compresión 100 kPa, e=30 mm|
~C|E02AA0110|m²|Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm|4.57|100215|3|
~T|E02AA0110|Placa poliestireno expandido Tecopol III AE de Uralita 15 kg/m³, UNE-EN 13163, de resistencia térmica 0,75 m²K/W, resist. a compresión 65 kPa, e=30 mm, con marcado CE.|
~C|E02AB0400|m²|Panel aislante poliestireno extruído e=30 mm|12.19|100215|3|
~T|E02AB0400|Panel de poliestireno extruído, UNE-EN 13164, e=30 mm, resistencia térmica 0,90 m²K/W, reacción al fuego Clase E, de superficie lisa y mecanizado a media madera, utilizable en cubiertas, resist. a compresión >= 300 kPa, con marcado CE,|
~C|E02AB0410|m²|Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm, CHOVAFOAM 300 M40|16.25|100215|3|
~T|E02AB0410|Panel de poliestireno extruído CHOVAFOAM 300 M40, UNE-EN 13164, e=40 mm, resistencia térmica 1,20 m²K/W, reacción al fuego Clase E, de superficie lisa y mecanizado a media madera, utilizable en cubiertas, resist. a compresión >= 300 kPa, con marcado CE, de Chova|
~C|E02EB0030T|ML|Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm., ø=28 mm, SH/Armaflex|4.37|100215|3|
~T|E02EB0030T|Coquilla de espuma elastomérica e=25 mm, ø=28 mm, SH/Armaflex|
~C|E02EB0040T|ML|Coquilla de espuma elastomérica e= 25 mm., ø=35 mm, SH/Armaflex|1|100215|3|
~T|E02EB0040T|Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D11/4 e=9 mm, Tubolit|
~C|E02EB0050T|ML|Coquilla de espuma elastomérica e= 30 mm., ø=42 mm, SH/Armaflex|7.29|100215|3|
~T|E02EB0050T|Coquilla aislante tubular flexible, polietileno, D 11/2 e=9 mm, Tubolit|
~C|E02EC0130T|m|Coquilla de espuma elastomérica c/lám resist rayos U.V. e=30 mm,|9.64|100215|3|
~T|E02EC0130T|Coquilla de espuma elastomérica e=30 mm, p/diámetro ext. tubo ø=22 mm, ø int. mín/máx coquilla 25-26,5 mm, HT/Armaflex S|
~C|E03AB0010|ud|Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl|49.96|100215|3|
~T|E03AB0010|Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl|
~C|E03AD0070|ud|Lavabo encim. de porcelana Roca Java 56x47,5 cm bl|50.89|100215|3|
~T|E03AD0070|Lavabo encim. de porcelana Roca Java 56x47,5 cm blanco|
~C|E03AI0020|ud|Lavabo gres p/discapacit bl 66x52 cm ACCESS-ROCA|140.07|100215|3|
~T|E03AI0020|Lavabo gres p/discapacitados blanco ACCESS-ROCA|
~C|E03DB0030|ud|Inodoro Roca Victoria p/tanque alto o fluxor, bl i/asiento|53.41|100215|3|
~T|E03DB0030|Inodoro Roca Victoria para tanque alto o fluxor, blanco incluso asiento|
~C|E03DG0020|ud|Inodoro p/discapacit bl|233.45|100215|3|
~T|E03DG0020|Inodoro gres para discapacitados blanco i/tanque bajo y asiento con tapa de poliester, ROCA ACCESS|
~C|E03JA0030|ud|Urinario Gala Argos Mural color bl c/rociad, válv des,sifón y fij|183.3|100215|3|
~T|E03JA0030|Urinario Gala Argos Mural color blanco, 47x32,5x65 cm, con rociador, válvula de desagüe, sifón, y fijación.|
~C|E03RB0170|ud|Portarrollos Roca Saga color blanco|13.8|100215|3|
~T|E03RB0170|Portarrollos Roca Saga color blanco|
~C|E03RF0020|ud|Asid ducha p/discap L acero inox D 30x1,5 mm 900x900 mm Inda|163.41|100215|3|
~T|E03RF0020|Asidero ducha p/discap L acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm 900x900 mm, s/UNE EN 12182, Inda|
~C|E03RF0080|ud|Asid abat inod p/discap c/portarr acero inox. D 30x1,5 mm 700 mm Inda|93.38|100215|3|
~T|E03RF0080|Asidero p/inodoro abatible "U" c/portarrollos p/discapacitados acero inox. AISI304 electropul D 30x1,5 mm 700 mm, s/UNE EN 12182, Inda|
~C|E03RF0100|ud|Asiento p/colgar p/discap acero inox. D 30x1,5 mm Inda|354.84|100215|3|
~T|E03RF0100|Asiento p/colgar p/discapacitados acero inox. AISI304 electropul D 30x1,5 mm, s/UNE EN 12182, Inda|
~C|E05AAB0060b|m2.|Vent abat eje hz alum anodizado color, Cortizo COR-2300, acrist. climalit 6+6+6, compl. e inst|175.55|100215|3|
~T|E05AAB0060b|Vent abat eje hz alum anodizado color, Cortizo COR-2300, acrist. climalit 6+6+6, compl. e inst, i/paño fijo, herrajes, precerco...|
~C|E05ACA0020|m2.|Puerta 2 H abat alum lacado color, Cortizo, acrist. (4+4), panel sadw. compl. e inst.|187.69|100215|3|
~T|E05ACA0020|Puerta 2 Hojas abat alum lacado color, Cortizo COR-2300, herrajes, acrist. (4+4) y panel sandwich, compl. e inst, i/montante,precerco...|
~C|E05ACA0020d|m2.|Puerta 1 H abat alum anod, Cortizo, panel fenol y vidrio 4+4, compl. e inst.|171.35|100215|3|
~T|E05ACA0020d|Puerta 1 H abat alum anodiz color, Cortizo, panel fenolico color y vidrio 4+4, compl. e inst|
~C|E05ACA0020e|m2.|Puerta 1 H corredera alum anodiz color, Cortizo, panel fenolico color y montante lamas, compl. e inst|180.69|100215|3|
~T|E05ACA0020e|Puerta 1 H corredera alum anodiz color, Cortizo, panel fenolico color y montante lamas, compl. e inst|
~C|E06AA0020|m|Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne|3.1|100215|3|
~T|E06AA0020|Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne|
~C|E06AB0090|m|Cerco de 3,5x11 cm de Sapely o Abebay|8.34|100215|3|
~T|E06AB0090|Cerco de 3,5x11 cm de Sapely o Abebay|
~C|E06AC0080|m|Tapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely|2.44|100215|3|
~T|E06AC0080|Tapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely|
~C|E06CAA0220|m²|Pta int máx 2,5x0,925 m Trespa Athlon Quartz i/cerco tapaj herraj coloc|255.49|100215|3|
~T|E06CAA0220|Puerta interior máx. 2,5x0,925 m,Trespa Athlon Quartz, i/cerco, tapaj., herraj., col|
~C|E06J0010|m²|Hoja puerta int ciega aglom rechap abebay|48.81|100215|3|
~T|E06J0010|Hoja de puerta interior ciega de aglomerado DM|
~C|E06K0030|ud|Tope de goma.|0.29|100215|3|
~T|E06K0030|Tope de goma.|
~C|E09A0010|kg|Alambre de atar de 1,2 mm|0.92|100215|3|
~T|E09A0010|Alambre de atar de 1,2 mm|
~C|E09BA0010|m²|Malla metálica galvanizada 50x50x4 mm|1.12|100215|3|
~T|E09BA0010|Malla metálica galvanizada 50x50x4 mm|
~C|E09F0020|ud|p.p. pequeño material (electrodos, discos)|0.09|100215|3|
~T|E09F0020|p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)|
~C|E10AB0020|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I|1.13|100215|3|
~T|E10AB0020|Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AB0035|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, CE cat. II|1.03|100215|3|
~T|E10AB0035|Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm, con marcado CE, categoría II s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AB0040|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I|0.85|100215|3|
~T|E10AB0040|Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AB0050|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I|0.79|100215|3|
~T|E10AB0050|Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AB0070|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, CE cat. I|0.79|100215|3|
~T|E10AB0070|Bloque de hormigón de áridos de picón 6x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AC0020|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, CE cat. I|1.25|100215|3|
~T|E10AC0020|Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm doble cámara, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.|
~C|E10AC0030|ud|Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara|1.2|100215|3|
~T|E10AC0030|Bloque de hormigón de áridos de picón 15x25x50 cm doble cámara, categoría I o II, UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10, con marcado CE.|
~C|E10CB0010|m|Fleje metálico perforado.|0.15|100215|3|
~T|E10CB0010|Fleje metálico perforado.|
~C|E10GA0010|m²|Cercado enrej ST plastif 50/17/14 Lux Rivisa|17.24|100215|3|
~T|E10GA0010|Cercado, enrejado simple torsión plastificado 50/17/14, Lux Rivisa, i/postes y cimiento|
~C|E10GB0020|m²|Pta met p/cerram ext 2 H abat.|74.7|100215|3|
~T|E10GB0020|Puerta metálica p/cerramiento ext.2 H abat., galvan.y plastif. i/cerrad y bisag, Fax Rivisa|
~C|E10HAA0140|ud|Albardilla horm. bl. 50x25x3,5 cm, dos aguas|8.35|100215|3|
~T|E10HAA0140|Albardilla hormigón blanco 50x25x3,5 cm, dos aguas|
~C|E11AA0150|ud|Clarab. Plexigl. hueco forjado 135x218 cm|425.03|100215|3|
~T|E11AA0150|Clarab. Plexigl. hueco forjado 100x200 cm|
~C|E13ABA0080|ud|Bovedilla hormigón vibrado 70x23,3x25 cm|1.34|100215|3|
~T|E13ABA0080|Bovedilla hormigón vibrado tipo Ferca 70x23,3x25 cm con marcado CE s/UNE-EN 15037-2+A1.|
~C|E13DA0030|ud|Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30|0.15|100215|3|
~T|E13DA0030|Separador plástico arm. horiz., D=0-30 tipo mesa, recub. 30 mm, Fosilla 30|
~C|E13DA0040|ud|Separ plást arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip|0.08|100215|3|
~T|E13DA0040|Separador plástico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm, Fosclip|
~C|E13DA0110|ud|Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda|0.39|100215|3|
~T|E13DA0110|Separador plástico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20, Fosrueda de Fosroc|
~C|E13DA0130|ud|Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-20 Fosrueda|0.73|100215|3|
~T|E13DA0130|Separador plástico arm. vertical, r 50 mm, D acero 12-20, Fosrueda de Fosroc|
~C|E13DA0150|ud|Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc|0.08|100215|3|
~T|E13DA0150|Separador de hormigón, r 40-50 mm, de uso universal, Fosroc|
~C|E14BA0050|m²|Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m.|2.05|100215|3|
~T|E14BA0050|Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m.|
~C|E14G0050|kg|Pita para falsos techos.|1.79|100215|3|
~T|E14G0050|Pita para falsos techos.|
~C|E15AD0070|ud|Monomando lavabo M2 Roca cromado.|74.24|100215|3|
~T|E15AD0070|Monomando lavabo M2 Roca cromado.|
~C|E15AD0120|ud|Monomando lavabo Monodin Roca|39.03|100215|3|
~T|E15AD0120|Monomando para lavabo, cromado, Monodin Roca|
~C|E15GB0020|ud|Fluxor 3/4" temp WC y vertedero, ext c/tubo curvo Presto 1000 M|38.1|100215|3|
~T|E15GB0020|Fluxor 3/4" temporizado p/WC, vertederos y placas turcas, ext., en latón cromado, c/tubo curvo, Presto 1000 M|
~C|E15HB0010|ud|Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace|36.51|100215|3|
~T|E15HB0010|Grifo urinario temporizado 1/2", Presto 12-A, entrada trasera i/tubo de enlace|
~C|E15IA0050|ud|Grifería monom lavabo cr p/discapacit, Atlantis Ideal Standard|70.88|100215|3|
~T|E15IA0050|Grifería monomando lavabo cromada para discapacitados, Atlantis Ideal Standard|
~C|E16AAA0240|ud|Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2|40.94|100215|3|
~T|E16AAA0240|Cerrad. p. inter. calid media Wilka 1723/45, manivelas y escudos Hoppe 138L 300BB F2|
~C|E16ADA0080|ud|Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513|3.89|100215|3|
~T|E16ADA0080|Bisagra calid. media de aluminio 80 mm MN mod. 513|
~C|E18AB0030|m²|Lám betún protección metál. LA-30/M-NA, 3 kg, nat|8.31|100215|3|
~T|E18AB0030|Lámina de betún modificado con plastómero (APP), acabada en la cara exterior con protección de aluminio y en la interior con plástico antiadherente, LA-30/M-NA, UNE-EN 13707,  natural, con marcado CE.|
~C|E18BA0030|m²|Lámina PVC-P, armada, gris oscuro, no intemperie, URDIN MATni 1,2|9.92|100215|3|
~T|E18BA0030|Lámina PVC-P, e=1,2 mm, armada con velo de vidrio, gris oscuro, no intemperie, con marcado CE según UNE-EN 13956, URDIN MATni 1,2 de Sintec|
~C|E18DD0030|m²|Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm|0.22|100215|3|
~T|E18DD0030|Lámina de polietileno, color negro, como barrera antihumedad, galga 600, e=0,15 mm|
~C|E18HB0030|m²|Geotextil de fibras de poliéster 200 g/m²|0.94|100215|3|
~T|E18HB0030|Geotextil de fibras de poliéster no tejido, p/capa separadora, filtrante, antipunzonante..., 200 g/m², con marcado CE.|
~C|E18HB0300|m²|Geotextil (125 g/m²), Terram 1000|1.61|100215|3|
~T|E18HB0300|Geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno y polietileno, Terram 1000 (125 g/m²) de Fosroc|
~C|E18HC0030|ud|Clavos y rosetas|1.08|100215|3|
~T|E18HC0030|Clavos y rosetas|
~C|E18HC0300|m²|Lámina drenante HDPE, Fulmadren|4.06|100215|3|
~T|E18HC0300|Lámina drenante, para el drenaje de muros y cimentaciones, de polietileno de alta densidad con nódulos troncocónicos de 8 mm, Fulmadren de Fulma.|
~C|E18JA0040|l|Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50|6.08|100215|3|
~T|E18JA0040|Sellador masilla de poliuretano monocomponente Nitoseal MS 50|
~C|E18KA0030|kg|Mortero hidráulico p/ revest. impermeab. de sup. de albañilería, Humistop N|1.3|100215|3|
~T|E18KA0030|Mortero hidráulico para revestimientos impermeabilizantes de superficies de albañilería, Humistop N de Ardex.|
~C|E18KB0010|kg|Revest. elástico para impermeab. Nitocote 190.|9.93|100215|3|
~T|E18KB0010|Revestimiento elástico para impermeabilización, Nitocote 190 (2 kg/m²) a base de copolímero estireno/acrilato en emulsión acuosa, de Fosroc|
~C|E18LCB0010|kg|Pegamento para PVC|6.56|100215|3|
~T|E18LCB0010|Pegamento para PVC|
~C|E20.CB0860|ud|Calentador vert. 200 L mod. MG200 Fresh, CADECA|365.56|100215|3|
~T|E20.CB0860|Calentador, gama vertical de 200 l, cuba vitrificada, resistencia, ánodo de magnesio, aislamiento poliuretano de alta densidad, amortiguador de agua fría para garantizar una estratificación óptima, piloto luminoso, pantalla termómetro analógico, cable de conexión con clavija, 2 manguitos antielectrolíticos, válvula de seguridad, D=60 cm  H=137,8 cm, mod. MG200 Fresh, CADECA|
~C|E20EB0710|ud|Captador solar plano NT-1208-P, Terrain|767.52|100215|3|
~T|E20EB0710|Captador solar plano NT-1208-P, Terrain|
~C|E20EE0010T|ud|Alimentador ALM con manómetro|28.83|100215|3|
~T|E20EE0010T|Alimentador con manómetro marca Watts. Presión máxima de entrada 10 bar. Temperatura máxima del fluido 40ºC. Presión de calibrado de 0,3 a 4 bar. Caudal máximo 1,8 m3/h.|
~C|E20EE0030T|ud|Termómetro Vertical|21.45|100215|3|
~T|E20EE0030T|Termómetro Vertical marca WATTS, de 0 - 120ºC, 10 cm, vaina 1/2", movimiento dado por el elemento sensible de precisión con expansión de líquido.|
~C|E20EE0332T|Ud.|Purgador solar 1/2"-M|12.92|100215|3|
~C|E20EE0334T|Ud.|Vaina para sonda mod. TH-60/100/150|6.64|100215|3|
~C|E20EE0385T|ud|vaso de expansión de 5 l. marca Ibaiondo|46.69|100215|3|
~T|E20EE0385T|Vaso de expansión de 5 L Ibaiondo, para sistema solar, de calefacción y de agua de refrigeración, presión máxima de trabajo 10 bar, presión de precarga 2,5 bar, temperatura máxima de servicio 70ºC (en la membrana), conexión 3/4" RE. Incluye soporte de pared con brida de suspensión.|
~C|E20EE0751T|ud|Bomba doble de circulación Grundfos mod. TPD-32-60/2|1438.79|100215|3|
~T|E20EE0751T|Bomba doble de circulación Grundfos mod. TPD-32-60/2|
~C|E20EE0820T|ud|Sondas de temperatura y vainas de inmersión|62.54|100215|3|
~T|E20EE0820T|Sondas de temperatura y vainas de inmersión|
~C|E20EE3000T|Ud|Filtro colador1 1/2" marca Watts.|50.86|100215|3|
~C|E20F0920T|Ud.|INTERAC.SICC Mod SEC 1000|4539.49|100215|3|
~T|E20F0920T|Interacumulador de ACS en chapa de acero galvanizada, 1000 lts, Marca Sicc Mod. Sec 1000|
~C|E22CAD0080T|m|Tubo flexible corrug D 25 mm categ 2221-3321-3322|1.11|100215|3|
~T|E22CAD0080T|Tubo flexible corrugado D 25 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322|
~C|E22IB0500T|ml|cable para sondas de temperatura|0.34|100215|3|
~C|E23T0003T|UD|Derechos de acople fontanería a edificio|210.57|100215|3|
~T|E23T0003T|Derechos de acople fontanería a edificio|
~C|E24.GA0160|ud|Válvula de compuerta 1/2", Itap|2.48|100215|3|
~T|E24.GA0160|Válvula de compuerta 1/2", Itap|
~C|E24.HA0030|ud|Flexible de acero inox. 30 cm|1.45|100215|3|
~T|E24.HA0030|Flexible de acero inox. 30 cm|
~C|E24AA0050|m|Tub. acero galv. D 1 1/2" (DN 40mm)|6.52|100215|3|
~T|E24AA0050|Tubería de acero galv. D 1 1/2", DN(exterior) 40mm, UNE 10255|
~C|E24AA0050T|M|Tub. acero galv. D 1 1/2" DIN 2440 ST-35|4.43|100215|3|
~T|E24AA0050T|Tub. acero galv. D 1 1/2" DIN 2440 ST-35|
~C|E24AB0320T|ud|Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 "|7.92|100215|3|
~T|E24AB0320T|Tes 3 bocas galvanizada 1 1/2 "|
~C|E24AC0050T|m|Tubo cobre, D=22 mm, e=1 mm|7.99|100215|3|
~T|E24AC0050T|Tubo cobre, DN(exterior) 22 mm, e=1 mm, UNE EN 1057|
~C|E24AD0040T|ud|Codo cobre D 22 mm|0.57|100215|3|
~T|E24AD0040T|Codo cobre D 22 mm|
~C|E24AD0090T|ud|T de cobre D 22 mm|1.19|100215|3|
~T|E24AD0090T|T de cobre D 22 mm|
~C|E24AD0230T|ud|Entronque de 22x3/4"-M|5.81|100215|3|
~C|E24AD0240T|ud|Codo compresión 22x3/4.|5.81|100215|3|
~C|E24AD0250T|ud|Reductores de 3/4"-Mx1/2"H|1.49|100215|3|
~C|E24AD0260T|Ud|Manguito compresión 22mm.|5.81|100215|3|
~C|E24AD0270T|Ud|Tapon de compresión de 22|5.81|100215|3|
~C|E24AD0280T|Ud|Cruz de 3/4"-H|3.99|100215|3|
~C|E24AD0300T|ud.|Bote 250 gr decapante soldadura cobre.|2.71|100215|3|
~C|E24AD0310T|kg.|Soldadura varilla para cobre.|14.14|100215|3|
~C|E24AD0323T|Ud|Abrazadera isofonica M6 ø 22 mm.|0.21|100215|3|
~C|E24AE0025T|M|Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm|3.6|100215|3|
~T|E24AE0025T|Tuberia polibutileno Terrain D 25 mm UNE 53415, e=2,3 mm|
~C|E24AE0040T|M|Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm|5.82|100215|3|
~T|E24AE0040T|Tuberia polibutileno Terrain D 32 mm UNE 53415, e=2,9 mm|
~C|E24AE0050T|M|Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm|9.18|100215|3|
~T|E24AE0050T|Tuberia polibutileno Terrain D 40 mm UNE 53415, e=3,7 mm|
~C|E24AE0060T|ML|Tubería polibutileno Terrain D 50 mm. UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm.|14.09|100215|3|
~T|E24AE0060T|Tubería polibutileno Terrain D 50 mm. UNE-EN ISO 15876, e=4,6 mm.|
~C|E24AE0070T|ML|Tubería polibutileno Terrain D 63 mm. UNE-EN ISO 15876, e=5,8 mm.|22.32|100215|3|
~T|E24AE0070T|Tubería polibutileno Terrain D 63 mm. UNE-EN ISO 15876, e=5,8 mm.|
~C|E24AF0025T|UD|Codo PB a 90º D 25 mm Terrain|2.87|100215|3|
~T|E24AF0025T|Codo PB a 90º D 25 mm Terrain|
~C|E24AF0028T|UD|Codo PB a 90º Ø 25 mm. Terrain|2.87|100215|3|
~T|E24AF0028T|Codo PB a 90º Ø 25 mm.|
~C|E24AF0040T|UD|Reducción 40x32 mm Terrain|6.85|100215|3|
~T|E24AF0040T|Reducción 40x32 mm, electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0045T|UD|Codo PB a 90º D 32 mm. Terrain|6.42|100215|3|
~T|E24AF0045T|Codo PB a 90º D 32 mm. Terrain|
~C|E24AF0060T|UD|T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm. Terrain|17.08|100215|3|
~T|E24AF0060T|T a 90º de PB de bocas iguales D 40 mm, electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0075T|UD|T a 90º de PB de bocas iguales Ø 25 mm.|4.19|100215|3|
~T|E24AF0075T|T a 90º de PB de bocas iguales Ø 25 mm.|
~C|E24AF0080T|UD|Reducción 32x28 mm. Terrain|4.26|100215|3|
~T|E24AF0080T|Reducción 32x28 mm Terrain|
~C|E24AF0100T|UD|T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm. Terrain|8.44|100215|3|
~T|E24AF0100T|T a 90º de PB de bocas iguales D 32 mm. Terrain|
~C|E24AF0135T|UD|Colector PB dos derivaciones 25x16x16x25 Terrain|4.96|100215|3|
~T|E24AF0135T|Colector PB dos derivaciones 25x16x16x25 Terrain|
~C|E24AF0137T|UD|Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain|6.03|100215|3|
~T|E24AF0137T|Colector PB tres derivaciones 25x16x16x16x25 Terrain|
~C|E24AF0165T|UD|Codo latón niquel. transic. PB rosca hembra 25x1/2" Terrain|7.88|100215|3|
~T|E24AF0165T|Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 25x1/2" Terrain|
~C|E24AF0175T|UD|Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 32x1" Terrain|12.65|100215|3|
~T|E24AF0175T|Codo latón niquelado para transición PB a rosca hembra 32x1" Terrain|
~C|E24AF0205T|UD|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 25x3/4" Terrain|4.51|100215|3|
~T|E24AF0205T|Manguito de latón para transición de PBa rosca macho 25x3/4".|
~C|E24AF0207T|UD|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 32x1/4" Terrain|8.87|100215|3|
~T|E24AF0207T|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 32x1/4" Terrain|
~C|E24AF0208T|UD|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 40x1/4" Terrain|25.06|100215|3|
~T|E24AF0208T|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 40x1/4" Terrain|
~C|E24AF0209T|UD|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 50x1/2" Terrain|36.4|100215|3|
~T|E24AF0209T|Manguito de latón para transición de PB a rosca macho 50x1/2" Terrain|
~C|E24AF0218T|UD|Casquillo de material plástico Ø 25 mm.|0.21|100215|3|
~T|E24AF0218T|Casquillo de acero inoxidable Ø 25 mm.|
~C|E24AF0220T|UD|Casquillo de plástico D 32 mm. Terrain|0.44|100215|3|
~T|E24AF0220T|Casquillo de plástico D 32 mm. Terrain|
~C|E24AF0222T|UD|Casquillo de plástico D 40 mm. Terrain|0.61|100215|3|
~T|E24AF0222T|Casquillo de plástico D 40 mm. Terrain|
~C|E24AF0223T|UD|Casquillo de plástico D 50 mm. Terrain|1.13|100215|3|
~T|E24AF0223T|Casquillo de plástico D 50 mm. Terrain|
~C|E24AF0235T|UD|Casquillo de plástico D 25 mm. Terrain|0.21|100215|3|
~T|E24AF0235T|Casquillo de plástico D 25 mm. Terrain|
~C|E24AF0275T|UD|Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm. con taco|0.31|100215|3|
~T|E24AF0275T|Abraz. p/ tubo de PB de 25 mm. con taco|
~C|E24AF0290T|UD|Distanciador para codos de latón Terrain|0.63|100215|3|
~T|E24AF0290T|Distanciador para codos de latón Terrain|
~C|E24AF0350T|UD|T a 90º PB bocas iguales D 50 mm. Terrain|24.48|100215|3|
~T|E24AF0350T|T a 90º de PB de bocas iguales D 50 mm electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0360T|UD|T a 90º PB bocas iguales D 63 mm. electrofusión, Terrain|23.91|100215|3|
~T|E24AF0360T|T a 90º de PB de bocas iguales D 63 mm electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0370T|UD|Reducción 50x40 mm PB Terrain|9.16|100215|3|
~T|E24AF0370T|Reducción 50x40 mm PB electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0380T|UD|Reducción 63x50 mm PB electrofusión, Terrain|15.6|100215|3|
~T|E24AF0380T|Reducción 63x50 mm PB electrofusión, Terrain|
~C|E24AF0400T|UD|Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm. Terrain|0.54|100215|3|
~T|E24AF0400T|Abrazadera p/tubo de PB de 32 mm Terrain|
~C|E24AF0410T|UD|Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm. Terrain|0.73|100215|3|
~T|E24AF0410T|Abrazadera p/tubo de PB de 40 mm Terrain|
~C|E24AF0420T|UD|Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm. Terrain|0.96|100215|3|
~T|E24AF0420T|Abrazadera p/tubo de PB de 50 mm Terrain|
~C|E24AF0430T|UD|Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm. Terrain|1.06|100215|3|
~T|E24AF0430T|Abrazadera p/tubo de PB de 63 mm Terrain|
~C|E24AF0468T|UD|Manguito de unión PB D 25 mm. Terrain|2.26|100215|3|
~T|E24AF0468T|Manguito de unión PB D 25 mm. Terrain|
~C|E24AF0480T|UD|Manguito de unión PB D 32 mm. Terrain|5.89|100215|3|
~T|E24AF0480T|Manguito de unión PB D 32 mm, Terrain.|
~C|E24AF0482T|UD|Manguito de unión PB D 40 mm. Terrain|13|100215|3|
~T|E24AF0482T|Manguito de unión PB D 40 mm, Terrain.|
~C|E24AF0484T|UD|Manguito de unión PB D 50 mm. Terrain|16.7|100215|3|
~T|E24AF0484T|Manguito de unión PB D 50 mm, Terrain.|
~C|E24BAB0250|m|Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=63mm Adequa|6.46|100215|3|
~T|E24BAB0250|Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 63 mm, e=5,8 mm, UNE EN 12201-2, Adequa de Uralita|
~C|E24BB0020T|m|Tub. presión fund dúct centr DN 80 mm i/junta|17.3|100215|3|
~T|E24BB0020T|Tub. presión fundic. dúctil Sertubi centrif DN 80 mm PN 64, incluso p.p. junta Saint Gobain K9|
~C|E24BD0030T|ud|Te 100-100-80 mm fund dúctil i/junta Saint Gobain|78.91|100215|3|
~T|E24BD0030T|Te 100-100-80 mm fundición dúctil i/junta Saint Gobain|
~C|E24DC0050T|UD|Contador de agua 1 1/2 "|226.72|100215|3|
~T|E24DC0050T|Contador de agua 1 1/2 " (40 mm) Contagua|
~C|E24EB0120T|UD|Grupo pres 2 bomb 1,5CV 6000 l/h 30 mca depós 200 l Spill HB2 i/cuadro|1051.7|100215|3|
~T|E24EB0120T|Grupo presión 2 bombas 1,5CV 6000 l/h 30 m.c.a. y depós. 200 l Spill HB2 i/cuadro|
~C|E24EB0130T|UD|Grupo pres 2 bomb 2,2CV 6900 l/h 35 mca depós 300 l Spill HC2 i/cuadro|1176.58|100215|3|
~T|E24EB0130T|Grupo presión 2 bombas 2,2CV 6900 l/h 35 m.c.a. y depós. 300 l Spill HC2 i/cuadro|
~C|E24EC0020T|UD|Equipo automático, caudal punta 7200 l/h, Spillmatic 2072/32|365.36|100215|3|
~T|E24EC0020T|Equipo p/arranque automático de grupo presión, caudal punta 7200 l/h, Spillmatic 2072/32|
~C|E24FA0060T|UD|Depósito vertical de superficie, para agua potable, Rothagua mod. RDB, de PEAD (Polietileno sanitario de alta densidad) de 3000 l|792.79|100215|3|
~T|E24FA0060T|Depósito vertical de superficie, para agua potable, Rothagua mod. RDB, de PEAD (Polietileno sanitario de alta densidad) de 3000 l|
~C|E24GA0120T|ud|Válvula compuerta 80 mm para tub. polibutileno Terrain.|112.52|100215|3|
~T|E24GA0120T|Válvula compuerta 80 mm para tub. polibutileno Terrain.|
~C|E24GA0190T|UD|Válvula de compuerta 11/4", Itap|4.83|100215|3|
~T|E24GA0190T|Válvula de compuerta 11/4", Itap|
~C|E24GA0340T|UD|Válvula de compuerta 40 mm. para tub. PB Terrain|65.25|100215|3|
~T|E24GA0340T|Válvula de compuerta 40 mm para tub. polibutileno Terrain.|
~C|E24GA0360T|UD|Válvula de compuerta 63 mm. para tub. PB Terrain|100.21|100215|3|
~T|E24GA0360T|Válvula de compuerta 63 mm para tub. polibutileno Terrain.|
~C|E24GB0290T|ud|Válvula paso de bola 3/4" latón, Cimberio|4.89|100215|3|
~T|E24GB0290T|Válvula de paso de bola 3/4" de latón, Cimberio|
~C|E24GB0300T|UD|Válvula paso de bola 1" latón, Cimberio|6.73|100215|3|
~T|E24GB0300T|Válvula de paso de bola 1" de latón, Cimberio|
~C|E24GB0320T|UD|Válvula paso de bola 1 1/2" latón, Cimberio|16.35|100215|3|
~T|E24GB0320T|Válvula de paso de bola 1 1/2" de latón, Cimberio|
~C|E24GB0330T|UD|Válvula de paso bola 2" latón, Cimberio|24.71|100215|3|
~T|E24GB0330T|Válvula de paso bola 2" de latón, Cimberio|
~C|E24GC0055|ud|LLave regul oculta 25 mm p/tub PB Terrain|17.42|100215|3|
~T|E24GC0055|LLave regulación oculta 25 mm para tub. polibutileno Terrain.|
~C|E24GC0070|ud|Llave regul oculta 32 mm p/tub PB Terrain|28.22|100215|3|
~T|E24GC0070|Llave regulación oculta 32 mm para tubería polibutileno Terrain.|
~C|E24GD0040T|UD|Válvula de retención 11/4", Itap|5.55|100215|3|
~T|E24GD0040T|Válvula de retención 11/4", Itap|
~C|E24GD0140T|UD|Válvula retención clapeta 1 1/2" latón, Cimberio|16.86|100215|3|
~T|E24GD0140T|Válvula retención clapeta 1 1/2" latón, Cimberio|
~C|E24GD0150T|UD|Válvula retención clapeta 2" latón, Cimberio|21.6|100215|3|
~T|E24GD0150T|Válvula retención clapeta 2" latón, Cimberio|
~C|E24GE0060T|UD|Válv reduct presión compensada latón 2".|123.56|100215|3|
~T|E24GE0060T|Válvula reductora presión latón compensada 2".|
~C|E24GG0010|ud|Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo|2.52|100215|3|
~T|E24GG0010|Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo|
~C|E24GG0020|ud|Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo|2.63|100215|3|
~T|E24GG0020|Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo|
~C|E24GJA0020T|ud|Brida copa DN-80 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería|39.98|100215|3|
~T|E24GJA0020T|Brida copa DN-80 PN-16 i/junta yuntaflex y tornillería|
~C|E24HA0010T|UD|Racor 1" entrada depósito|1.85|100215|3|
~T|E24HA0010T|Racor 3/4" entrada depósito|
~C|E24HA0025T|ud|Racor salida depósito 2"|5.79|100215|3|
~T|E24HA0025T|Racor salida depósito 3/4"|
~C|E24HA0030|ud|Flexible de acero inox. 30 cm|1.52|100215|3|
~T|E24HA0030|Flexible de acero inox. 30 cm|
~C|E24HB0030T|ud|Flotador latón y boya plástico 1"|17.14|100215|3|
~T|E24HB0030T|Flotador latón y boya plástico 1"|
~C|E26AAA0030|ud|Extint port polvo poliv 6 kg ABC 21A-113B|49.03|100215|3|
~T|E26AAA0030|Extintor portátil de polvo polivalente, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B|
~C|E26D0010|ud|Placa señaliz evac y medios móv extinc Al 297x210 mm|9.43|100215|3|
~T|E26D0010|Placa señalización evacuación y medios móviles extinción aluminio 297x210 mm|
~C|E28BA0190T|UD|Reg peat B-125 300x300mm tapa/marco fund dúctil Norinco|21.05|100215|3|
~T|E28BA0190T|Registro peatonal 300x300 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, Cofunco|
~C|E28CA0160|m|Tub. PVC-U aguas residuales D 125mm serie B Adequa|5.47|100215|3|
~T|E28CA0160|Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 125mm, e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie B, Adequa de Uralita|
~C|E28CA0220|m|Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain|3.62|100215|3|
~T|E28CA0220|Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain|
~C|E28CA0230|m|Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain|4.61|100215|3|
~T|E28CA0230|Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain|
~C|E28CA0250|m|Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain|10.7|100215|3|
~T|E28CA0250|Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain|
~C|E28CA0250T|ML|Tub. PVC Terrain aguas resid. clase B D 110 mm|10.38|100215|3|
~T|E28CA0250T|Tubería Terrain, PVC aguas residuales D 110 mm e=3,2 mm, clase B|
~C|E28CA0270|m|Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 160 mm, Terrain|15.71|100215|3|
~T|E28CA0270|Tubería PVC-U aguas residuales DN(exterior) 160 mm e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, clase B, Terrain|
~C|E28CC0180|ud|Codo 92° PVC-U, D 40 mm, Terrain|1.22|100215|3|
~T|E28CC0180|Codo 92° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain|
~C|E28CC0190|ud|Codo 92° PVC-U, D 50 mm, Terrain|1.54|100215|3|
~T|E28CC0190|Codo 92° PVC-U Terrain, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain|
~C|E28CC0210T|UD|Codo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto.|5.56|100215|3|
~T|E28CC0210T|Codo 92° PVC Terrain, D 110 mm. de alto impacto.|
~C|E28CC0290|ud|Codo 135° PVC-U, D 40 mm, Terrain|1|100215|3|
~T|E28CC0290|Codo 135° PVC-U, D 40 mm, UNE EN 1329-1, Terrain|
~C|E28CC0300|ud|Codo 135° PVC-U, D 50 mm, Terrain|1.32|100215|3|
~T|E28CC0300|Codo 135° PVC-U, D 50 mm, UNE EN 1329-1, Terrain|
~C|E28CC0325|ud|Codo 135° PVC-U, D 110 mm, insonorizado, Terrain|6.14|100215|3|
~T|E28CC0325|Codo 135° PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain|
~C|E28CC0352|ud|Codo 135° PVC-U, D 160 mm, insonorizado, Terrain|21.86|100215|3|
~T|E28CC0352|Codo 135° PVC-U D 160 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain|
~C|E28CC0510T|UD|Empalme simple PVC Terrain 135º D 110 mm.|7.91|100215|3|
~T|E28CC0510T|Empalme simple PVC Terrain 135º D 110 mm.|
~C|E28CC0515|ud|Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, insonorizado, Terrain|10.37|100215|3|
~T|E28CC0515|Empalme simple PVC-U 135º, D 110mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain|
~C|E28CC0542|ud|Empalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, insonorizado, Terrain|33.45|100215|3|
~T|E28CC0542|Empalme simple PVC-U 135º, D 160 mm, UNE EN 1329-1, insonorizado, Terrain|
~C|E28CC0580|ud|Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y goma D 110 mm, Terrain|8.06|100215|3|
~T|E28CC0580|Conectador inodoro PVC-U 92º y goma, D 110 mm, UNE EN 1329-1, Terrain|
~C|E28CC0890|ud|Abrazadera tubo D 40 mm|0.53|100215|3|
~T|E28CC0890|Abrazadera tubo D 40 mm|
~C|E28CC0900|ud|Abrazadera tubo D 50 mm|0.57|100215|3|
~T|E28CC0900|Abrazadera tubo D 50 mm|
~C|E28CC0950|ud|Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm|3.55|100215|3|
~T|E28CC0950|Abrazadera isofónica p/tubo D 110 mm|
~C|E28CC0980|ud|Abrazadera isofónica p/tubo D 160 mm|4.98|100215|3|
~T|E28CC0980|Abrazadera isofónica p/tubo D 160 mm|
~C|E28DB0040|m|Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm, Terrain|7.16|100215|3|
~T|E28DB0040|Tubería PVC aguas pluviales D 110 mm e=2,2 mm, Terrain|
~C|E28EB0250T|ML|Tub. PVC Terrain saneam. D 110 mm unión encol.|10.38|100215|3|
~T|E28EB0250T|Tubería PVC Terrain saneamiento D 110 mm unión encolado, e=3,2 mm|
~C|E28EB0260T|M|Tub. PVC Terrain saneam. D 125 mm j. elást.|12.57|100215|3|
~T|E28EB0260T|Tubería PVC Terrain saneamiento D 125 mm junta elástica e=3,2 mm|
~C|E28EB0270T|M|Tub. PVC Terrain saneam. D 160 mm j. elást.|19.68|100215|3|
~T|E28EB0270T|Tubería PVC Terrain saneamiento D 160 mm junta elástica, e=4,0 mm|
~C|E28EB0280T|M|Tub. PVC Terrain saneam. D 200 mm j. elást.|30.42|100215|3|
~T|E28EB0280T|Tubería PVC Terrain saneamiento D 200 mm junta elástica e=4.9 mm|
~C|E28EB0300T|M|Tub. PVC Terrain saneam. D 315 mm j. elást.|75.49|100215|3|
~T|E28EB0300T|Tubería PVC Terrain saneamiento D 315 mm junta elástica e=7.7 mm|
~C|E28FB0050|m|Tubería drenaje PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sist. Tubodren)|8.94|100215|3|
~T|E28FB0050|Tubería de drenaje de PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sistema Tubodren)|
~C|E28GA0030T|m|Canal horm ref. FV Faserfix super 100 KS Hauraton|35.9|100215|3|
~T|E28GA0030T|Canal horm ref. FV Faserfix super 100 KS, Hauraton, a=160 mm, h=160-280 mm|
~C|E28GA0050T|ud|Tapa frontal canal horm. Faserfix super 100 KS Hauraton.|4.54|100215|3|
~T|E28GA0050T|Tapa frontal canal horm. Faserfix super 100 KS Hauraton.|
~C|E28GA0060T|ud|Tapa c/manguito canal horm. Faserfix super 100 KS Hauraton.|12.74|100215|3|
~T|E28GA0060T|Tapa c/manguito PVC 110mm, canal horm. Faserfix super 100 KS Hauraton.|
~C|E28GC0010|ud|Canal drenaje PP 500x130 mm Nicoll|6.31|100215|3|
~T|E28GC0010|Canal de drenaje polipropileno h=137 mm, a=130 mm, l=500 mm, Nicoll|
~C|E28GC0030|ud|Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll|3.57|100215|3|
~T|E28GC0030|Tapa fondo canal drenaje h=137 mm, Nicoll|
~C|E28GC0050|ud|Salida fondo canal drenaje D110 mm h=137 mm Nicoll|3.37|100215|3|
~T|E28GC0050|Salida fondo canal drenaje Nicoll D110 mm h=137 mm, Nicoll|
~C|E28GDA0030|ud|Rejilla PVC p/zonas peatonales, 500x130 mm Nicoll|7.47|100215|3|
~T|E28GDA0030|Rejilla PVC p/zonas peatonales (piscinas...), 500x130 mm Nicoll|
~C|E28GDD0020T|ud|Rejilla fund C-250, 500x151 mm p/canal Faserfix super 100 KS|16.47|100215|3|
~T|E28GDD0020T|Rejilla fund dúctil C-250 500x151 mm p/canal Faserfix super 100 KS|
~C|E28IAA0070T|UD|Tapa de registro de acero inox D 110 mm reforzada Terrain|8.23|100215|3|
~T|E28IAA0070T|Bote sifónico Terrain, con tapa sumidero telescópica de acero inoxidable D 110 mm|
~C|E28IBAA0020|ud|Sifón PP sencillo botella D 40 mm, lavabo, bidé|3.05|100215|3|
~T|E28IBAA0020|Sifón polipropil. sencillo botella corto D 40 mm extensible, inclinado (lavabo, bidé), Uralita|
~C|E28IBBA0030|ud|Sifón PVC sencillo curvo S/H D 50 mm, Terrain|2.93|100215|3|
~T|E28IBBA0030|Sifón PVC sencillo curvo S/H, D 50 mm, Terrain|
~C|E28IBBA0050|ud|Sifón PVC sencillo curvo S/V D 40 mm, Terrain|2.75|100215|3|
~T|E28IBBA0050|Sifón PVC sencillo curvo S/V, D 40 mm, Terrain|
~C|E28ICA0010|ud|Válvula lavabo/bidé PP D 32 mm i/tapón y cadenilla|3.12|100215|3|
~T|E28ICA0010|Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Uralita|
~C|E28JBB0050|ud|Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain|20.41|100215|3|
~T|E28JBB0050|Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain|
~C|E28JBB0080|ud|Sumidero sifónico c/sombrerete D 110 mm, alto impacto, Terrain|58.08|100215|3|
~T|E28JBB0080|Sumidero sifónico con sombrerete D 110 mm, alto impacto, Terrain|
~C|E28LA0440|ud|Fosa séptica decantación digestión de PRFV para 30 hab., 6000 l RESMAT|1543.13|100215|3|
~T|E28LA0440|Fosa séptica decantación digestión de PRFV para 30 hab., 6000 l RESMAT|
~C|E29BB0030|ud|Aspirador estático 51x51 cm, horm.|31.02|100215|3|
~T|E29BB0030|Aspirador estático cuadrado de hormigón, 51x51 cm (ext.)|
~C|E29BB0040|ud|Aspirador estático 63x63 cm, horm.|34.38|100215|3|
~T|E29BB0040|Aspirador estático rectangular hormigón, 63x63 cm (ext.)|
~C|E29BB0050|ud|Aspirador estático 81x51 cm, horm.|42.1|100215|3|
~T|E29BB0050|Aspirador estático rectangular hormigón, 81x51 cm (ext.)|
~C|E29BB0050a|ud|Aspirador estático 120x110 cm, horm.|102.72|100215|3|
~T|E29BB0050a|Aspirador estático rectangular hormigón, 81x51 cm (ext.)|
~C|E30.0550|l.|Sellador masilla poliuret monocomp Euxit 947|9.62|100215|3|
~T|E30.0550|Sellador masilla poliuretano monocompon. Euxit 947.|
~C|E31AB0040|ud|Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)|0.03|100215|3|
~T|E31AB0040|Puntal metálico reforzado de 2,10 a 3,65 m. (amortización diaria).|
~C|E31BB0010|ud|Escuadra, utilización|0.08|100215|3|
~T|E31BB0010|Escuadra, utilización|
~C|E31BB0020|ud|Cremallera, utilización|0.2|100215|3|
~T|E31BB0020|Cremallera, utilización|
~C|E31BB0030|ud|Panel metálico 50x50, utilización|0.06|100215|3|
~T|E31BB0030|Panel metálico 50x50, utilización|
~C|E31CA0030|ud|Andamio para interiores verticales.|19.28|100215|3|
~T|E31CA0030|Andamio para interiores verticales.|
~C|E31CD0020|ud|Andamio para interiores horizontales.|33.67|100215|3|
~T|E31CD0020|Andamio (de borriquetas) para interior para superficies horizontales.|
~C|E31CD0030|ud|Andamio para interiores verticales.|25.26|100215|3|
~T|E31CD0030|Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.|
~C|E31D0020|ud|Montaje por planta de escalera de acceso|73.96|100215|3|
~T|E31D0020|Montaje por planta de escalera de acceso (una planta = dos tramos = 4 m de altura).|
~C|E33AA0010|m²|Losetas hormigón visto 40x40 cm armada|31.74|100215|3|
~T|E33AA0010|Losetas hormigón visto 40x40 cm armada, con marcado CE|
~C|E33AB0010|m|Peld horm visto arm. 100x35x18 cm huella y contrah|23.42|100215|3|
~T|E33AB0010|Peldaño hormigón visto armado 100x35x18 cm huella y contrahuella|
~C|E33AD0010|ud|Zanquín de hormigón visto 40x18x2,5 cm|3.99|100215|3|
~T|E33AD0010|Zanquín de hormigón visto 40x18x2,5 cm|
~C|E33BA0050T|M²|Loseta hidráulica 25x25 cm gris|8.37|100215|3|
~T|E33BA0050T|Loseta hidráulica 25x25 cm gris|
~C|E33EBAA0150a|m²|Baldosa gres porcel, BIa, clase 1,2,3 Compactto Técnico TCH de Pamesa|9.86|100215|3|
~T|E33EBAA0150a|Baldosa de gres porcelánico, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1,2,3 Compactto Técnico TCH de Pamesa|
~C|E33EBBC0040|m|Peldaño gres porcel prens|9.34|100215|3|
~T|E33EBBC0040|Peldaño de gres porcelánico, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1,2,3 Compactto Técnico TCH de Pamesa|
~C|E33EBD0090|ud|Zanquín gres porcal prens 10x44,6 cm Colonial, Porcelanosa|3.22|100215|3|
~T|E33EBD0090|Zanquín gres porcelánico, grupo BIa, UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1,2,3 Compactto Técnico TCH de Pamesa|
~C|E33MD0010|m²|Pavimento continuo de resinas acrílicas Sportplus|9.34|100215|3|
~T|E33MD0010|Pavimento continuo de resinas acrílicas Sportplus, tratamiento antidesliz, color, i/imprimación|
~C|E34CA0360|m²|Negro sudáfrica (granito) despiece e=2 cm|93.38|100215|3|
~T|E34CA0360|Negro sudáfrica (granito) despiece de 2 cm de espesor|
~C|E34CE0030|m²|Acabado flameado granito natural e=2 cm|5.6|100215|3|
~T|E34CE0030|Acabado de cara flameado en granito natural de espesor 2 cm|
~C|E35.0040|h.|Bandeja vibrante Vibromat con operario|12.99|100215|2|
~T|E35.0040|Bandeja vibrante Vibromat con operario|
~C|E35AA0030|l|Pintura plástica int Junoral B-5 bl mate|3.67|100215|3|
~T|E35AA0030|Pintura plástica interior Junoral B-5 blanco, mate|
~C|E35AC0030|l|Pint plást lisa fachad Procolor Sideral mate S-200|4.73|100215|3|
~T|E35AC0030|Pintura plástica lisa fachadas Procolor, Sideral mate, S-200|
~C|E35EA0110|l|Esmalte sintético int/ext brillante, Palverol Esmalte Sintético|11.98|100215|3|
~T|E35EA0110|Esmalte sintético autonivelante para madera, yeso o metal, brillante, para interior y exteror, rendimiento 10-12 m²/l, Palverol Esmalte Sintético, de Palcanarias|
~C|E35ED0010|l|Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac|14.98|100215|3|
~T|E35ED0010|Esmalte acrílico ecológico para inteior y exterior, brillante o satinado, rendimiento 10-12 m²/l, Pal-Lac, de Palcanarias|
~C|E35GA0020|kg|Pintura emulsión asfáltica Emufal N.|1.08|100215|3|
~T|E35GA0020|Pintura emulsión asfáltica Emufal N.|
~C|E35KJ0100|l|Hidrofugante protector sup. porosas, Protecer SX-12|10.05|100215|3|
~T|E35KJ0100|Hidrofugante protector superficies porosas, Protecer SX-12 de Ardex|
~C|E35LAA0040|l|Emulsión acrílica selladora Hidrocril|7.02|100215|3|
~T|E35LAA0040|Emulsión acrílica selladora, Hidrocril|
~C|E37KA0010|m|Guardavivos de PVC|0.3|100215|3|
~T|E37KA0010|Guardavivos de PVC|
~C|E37KB0010|m²|Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO|3.04|100215|3|
~T|E37KB0010|Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de morteros en general, Malla Mortero de Parex|
~C|E38.00012T|ud.|Grupo control solar Watts modelo FBS 7000 C|504.76|100215|3|
~C|E41AA0030|ud|Rótulo metacrilato 10x8 cm y accesorios|3.51|100215|3|
~T|E41AA0030|Rótulo metacrilato 10x8 cm y accesorios|
~C|E41B0010|ud|p.p. pequeño material|0.93|100215|3|
~T|E41B0010|p.p. pequeño material|
~C|E44P5600|m²|Encimera paneles compactos fenólicos Trespa de 13 mm, color|87.9|100215|3|
~T|E44P5600|Encimera paneles compactos fenólicos Trespa de 13 mm, color|
~C|E46T0048T|UD|Armario para contadores de agua. Completo.|285.93|100215|3|
~T|E46T0048T|Armario para contadores de agua. Completo.|
~C|E48P4120a|ml.|Vierteaguas hormigón polímero L|25.2|100215|3|
~T|E48P4120a|Vierteaguas de hormigón prefabricado de polímero de Ulma, modelo L, ancho variable, sellado|
~C|M01.|h.|Oficial primera|13.51|010101|1|
~T|M01.|Oficial primera|
~C|M01A0010|h|Oficial primera|13.51||1|
~T|M01A0010|Oficial primera|
~C|M01A0010T|H|Oficial primera|13.51||1|
~T|M01A0010T|Oficial primera|
~C|M01A0020|h|Oficial segunda|13.26||1|
~T|M01A0020|Oficial segunda|
~C|M01A0030|h|Peón|12.93||1|
~T|M01A0030|Peón|
~C|M01A0030T|H|Peón|12.93||1|
~T|M01A0030T|Peón|
~C|M01A0040|h|Peón especializado|12.97|270112|1|
~T|M01A0040|Peón especializado|
~C|M01B.0050|h|Oficial fontanero|13.51|170614|1|
~T|M01B.0050|Oficial fontanero|
~C|M01B.0060|h|Ayudante fontanero|12.93|170614|1|
~T|M01B.0060|Ayudante fontanero|
~C|M01B0010|h|Oficial cerrajero|13.02||1|
~T|M01B0010|Oficial cerrajero|
~C|M01B0020|h|Ayudante cerrajero|12.47||1|
~T|M01B0020|Ayudante cerrajero|
~C|M01B0050|h|Oficial fontanero|13.51||1|
~T|M01B0050|Oficial fontanero|
~C|M01B0050T|H|Oficial fontanero|13.51||1|
~T|M01B0050T|Oficial fontanero|
~C|M01B0060|h|Ayudante fontanero|12.93||1|
~T|M01B0060|Ayudante fontanero|
~C|M01B0060T|H|Ayudante fontanero|12.93||1|
~T|M01B0060T|Ayudante fontanero|
~C|M01B0070T|H|Oficial electricista|13.51||1|
~T|M01B0070T|Oficial electricista|
~C|M01B0080T|h|Ayudante electricista|12.93|070509|1|
~T|M01B0080T|Ayudante electricista|
~C|M01B0090|h|Oficial pintor|13.51||1|
~T|M01B0090|Oficial pintor|
~C|M01B0100|h|Ayudante pintor|12.93||1|
~T|M01B0100|Ayudante pintor|
~C|M01B0140|h|Oficial carpintero|13.51||1|
~T|M01B0140|Oficial carpintero|
~C|M01B0150|h|Ayudante carpintero|12.93||1|
~T|M01B0150|Ayudante carpintero|
~C|M03.|h.|Peón|12.93|010101|1|
~T|M03.|Peón|
~C|PCER1000444372|ml|Rodapié gres porcelán  Compactto Técnico TCH  de Pamesa|3.22|100215|3|
~T|PCER1000444372|Rodapié gres porcelán , Compactto Técnico TCH de Pamesa|
~C|QAA0010|h|Traxcavator Caterp. 955|37.35|100215|2|
~T|QAA0010|Traxcavator Caterp. 955|
~C|QAA0010T|H|Traxcavator Caterp. 955|37.35|100215|2|
~T|QAA0010T|Traxcavator Caterp. 955|
~C|QAA0020|h|Retroexcavadora M. F. con cazo.|23.83|100215|2|
~T|QAA0020|Retroexcavadora M. F. con cazo.|
~C|QAA0020T|H|Retroexcavadora M. F. con cazo.|23.83|100215|2|
~T|QAA0020T|Retroexcavadora M. F. con cazo.|
~C|QAA0030|h|Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát|64.66|100215|2|
~T|QAA0030|Retroexcavadora Caterp. 214 B con martillo rompedor sobre neumáticos.|
~C|QAA0060|h|Pala cargadora Caterp 966|43.31|100215|2|
~T|QAA0060|Pala cargadora Caterp 966|
~C|QAA0060T|H|Pala cargadora Caterp 966|43.31|100215|2|
~T|QAA0060T|Pala cargadora Caterp 966|
~C|QAA0070|h|Pala cargadora Caterp 930|30.94|100215|2|
~T|QAA0070|Pala cargadora Caterp 930|
~C|QAA0080|h|Pala cargadora Caterp 920|27.85|100215|2|
~T|QAA0080|Pala cargadora Caterp 920|
~C|QAB0030|h|Camión volquete 2 ejes > 15 t|24.75|100215|2|
~T|QAB0030|Camión volquete 2 ejes > 15 t|
~C|QAB0030T|H|Camión volquete 2 ejes > 15 t|24.75|100215|2|
~T|QAB0030T|Camión volquete 2 ejes > 15 t|
~C|QAB0040|h|Camión volquete 1 eje < 15 t|21.65|100215|2|
~T|QAB0040|Camión volquete 1 eje < 15 t|
~C|QAC0010|h|Camión grúa 20 t|28.01|100215|2|
~T|QAC0010|Camión grúa de 20 t, pluma de 23 m|
~C|QAC0030T|h|Camión grua 7-9 tm (grande)|40.22|100215|2|
~T|QAC0030T|Camión grua 7-9 tm (grande)|
~C|QAD0010|h|Hormigonera portátil 250 l|3.87|100215|2|
~T|QAD0010|Hormigonera portátil 250 l|
~C|QAD0010T|H|Hormigonera portátil 250 l|3.87|100215|2|
~T|QAD0010T|Hormigonera portátil 250 l|
~C|QAF0020|h|Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista|35.27|100215|2|
~T|QAF0020|Motoniveladora Caterp. 12 F con maquinista.|
~C|QAF0040|h|Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista|25.62|100215|2|
~T|QAF0040|Compactador neumático Dinapac CP. 22 con maquinista|
~C|QBA0010|h|Vibrador eléctrico|5.57|100215|2|
~T|QBA0010|Vibrador eléctrico|
~C|QBB0010|h|Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.|10.82|100215|2|
~T|QBB0010|Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.|
~C|QBC0010|h|Martillo eléctrico manual picador.|4.65|100215|2|
~T|QBC0010|Martillo eléctrico manual picador.|
~C|QBD0010|h|Bandeja vibrante Vibromat con operario|17.01|100215|2|
~T|QBD0010|Bandeja vibrante Vibromat con operario|
~C|QBD0010T|H|Bandeja vibrante Vibromat con operario|17.01|100215|2|
~T|QBD0010T|Bandeja vibrante Vibromat con operario|
~C|QBH0010T|H|Rozadora eléctrica 220 V|3.68|100215|2|
~T|QBH0010T|Rozadora eléctrica 220 V|
~C|mt.46.08.10a10|m2|Alicatado azulejo 20x20|6.63|100215|3|
~T|mt.46.08.10a10|Alicatado azulejo 20x20|
~M|CAP01#\D01.0001a|1\1\|1||
~M|CAP01#\D01H0020|1\2\|402.845|
\\1\20.09\5.57\3.60\|
~M|CAP01#\D01E0100|1\3\|150|
\cancha\1\150.00\\\|
~M|CAP01#\D01F0020|1\4\|77.225|
\vallado cerramiento\1\25.85\\1.70\
\\1\15.00\\1.70\
\\1\1.40\\1.70\
\\1\2.00\\1.70\
\puerta cerramiento\1\1.00\\2.00\|
~M|CAP01#\D01B0030|1\5\|141.6|
\cerramiento\1\25.85\\3.20\
\\1\15.00\\3.20\
\\1\1.40\\3.20\
\\1\2.00\\3.20\|
~M|CAP01#\D01A0020|1\6\|11.063|
\cerramiento\1\25.85\0.50\0.50\
\\1\15.00\0.50\0.50\
\\1\1.40\0.50\0.50\
\\1\2.00\0.50\0.50\|
~M|CAP01#\D02B0040a|1\7\|490.77|
\\1\38.65\\\
\\1\19.72\\\
\cimentación vestuarios\1\432.40\\1.00\|
~M|CAP01#\D02C0010|1\8\|9.689|
\cerramiento cancha\1\5.85\0.50\0.50\
\\1\25.85\0.50\0.50\
\\1\7.05\0.50\0.50\|
~M|CAP01#\D02D0070|1\9\|35.97|
\M1\1\24.63\1.00\1.00\
\M2\1\11.34\1.00\1.00\|
~M|CAP01#\D02D0010|1\10\|672.54|
\cancha\1\339.48\\\
\\-1\25.56\\\
1\\\\\\
\cimentación edificación\1\432.40\\1.00\
1\\\\\\
\zapatas aislada\-1\31.09\\\
\zapatas muros\-1\30.45\\\
\vigas riostras\-1\12.24\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP02#\D03B0010a|2\1\|9.689|
\cerramiento cancha\1\5.85\0.50\0.50\
\\1\25.85\0.50\0.50\
\\1\7.05\0.50\0.50\|
~M|CAP02#\D03A0020|2\2\|14.906|
\zapatas aisladas\\\\\
\P2,P3,P4,P5,P6,P7,P14\7\1.80\1.80\0.10\
\P9,P10,P11,P12,P13\5\2.20\2.20\0.10\
\P29,P30\2\1.40\1.40\0.10\
\escalera\1\2.00\1.00\0.10\
1\\\\\\
\vigas riostras\\\\\
\C.3.1\5\3.71\0.40\0.10\
\\1\4.04\0.40\0.10\
\\5\2.89\0.40\0.10\
\\1\3.10\0.40\0.10\
\\2\1.78\0.40\0.10\
\\1\3.43\0.40\0.10\
\\1\1.80\0.40\0.10\
\\1\2.30\0.40\0.10\
\\2\0.83\0.40\0.10\
\\2\2.18\0.40\0.10\
\\1\3.83\0.40\0.10\
\\1\2.20\0.40\0.10\
\\1\2.50\0.40\0.10\
\\1\3.85\0.40\0.10\
\\1\2.90\0.40\0.10\
\\1\3.98\0.40\0.10\
1\\\\\\
\cerramiento exterior\1\0.90\0.30\0.10\
1\\\\\\
\cerramiento cancha\1\5.85\0.30\0.10\
\\1\25.85\0.30\0.10\
\\1\7.05\0.30\0.10\
1\\\\\\
\zapata muros\\\\\
\M1\1\22.30\1.60\0.10\
\\1\1.53\1.35\0.10\
\M2\1\11.86\1.35\0.10\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP02#\D03CA0080|2\3\|31.088|
\zapatas aisladas\\\\\
\P2,P3,P4,P5,P6,P7,P14\7\1.80\1.80\0.60\
\P9,P10,P11,P12,P13\5\2.20\2.20\0.60\
\P29,P30\2\1.40\1.40\0.50\
\escalera\1\2.00\1.00\0.50\|
~M|CAP02#\D03D0040|2\4\|18.587|
\C.3.1\5\3.71\0.40\0.40\
\\1\4.04\0.40\0.40\
\\5\2.89\0.40\0.40\
\\1\3.10\0.40\0.40\
\\2\1.78\0.40\0.40\
\\1\3.43\0.40\0.40\
\\1\1.80\0.40\0.40\
\\1\2.30\0.40\0.40\
\\2\0.83\0.40\0.40\
\\2\2.18\0.40\0.40\
\\1\3.83\0.40\0.40\
\\1\2.20\0.40\0.40\
\\1\2.50\0.40\0.40\
\\1\3.85\0.40\0.40\
\\1\2.90\0.40\0.40\
\\1\3.98\0.40\0.40\
1\\\\\\
\cerramiento exterior\1\0.90\0.40\0.40\
1\\\\\\
\cerramiento cancha\1\5.85\0.40\0.40\
\\1\25.85\0.40\0.40\
\\1\7.05\0.40\0.40\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP02#\D03CC0040|2\5\|30.447|
\M1\1\22.30\1.60\0.60\
\\1\1.53\1.35\0.50\
\M2\1\11.86\1.35\0.50\|
~M|CAP02#\D03EB0040|2\6\|33.783|
\M1\1\24.63\0.30\3.50\
\M2\1\11.34\0.25\2.30\
\escalera\1\4.00\0.20\1.75\|
~M|CAP02#\D09E0110|2\7\|334.759|
\zapatas aisladas\\\\\
\P2,P3,P4,P5,P6,P7,P14\7\1.80\1.80\\
\\28\1.80\\0.60\
\P9,P10,P11,P12,P13\5\2.20\2.20\\
\\20\2.20\\0.60\
\P29,P30\2\1.40\1.40\\
\\8\1.40\\0.50\
\escalera\1\2.00\1.00\\
\\2\2.00\\0.50\
\\2\1.00\\0.50\
1\\\\\\
\vigas riostras\\\\\
\C.3.1\15\3.71\\0.40\
\\3\4.04\\0.40\
\\15\2.89\\0.40\
\\3\3.10\\0.40\
\\6\1.78\\0.40\
\\3\3.43\\0.40\
\\3\1.80\\0.40\
\\3\2.30\\0.40\
\\6\0.83\\0.40\
\\6\2.18\\0.40\
\\3\3.83\\0.40\
\\3\2.20\\0.40\
\\3\2.50\\0.40\
\\3\3.85\\0.40\
\\3\2.90\\0.40\
\\3\3.98\\0.40\
1\\\\\\
\cerramiento cancha\2\5.85\\0.40\
\\2\25.85\\0.40\
\\2\7.05\\0.40\
\\\\\\
1\\\\\\
\zapatas muros\\\\\
\M1\1\22.30\1.60\\
\\2\22.30\\0.60\
\\1\1.53\1.35\\
\\2\1.53\\0.50\
\M2\1\11.86\1.35\\
\\2\11.86\\0.50\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP02#\D09E0060|2\8\|112.287|
\M1\1\24.63\\3.50\
\M2\1\11.34\\2.30\|
~M|CAP02#\D03P00051|2\9\|126.109|
\interior\1\21.65\10.20\0.30\
1\\\\\\
\exterior\1\1.10\2.00\0.20\
\\1\2.10\10.50\0.20\
\\1\26.55\0.90\0.20\
1\\\\\\
\apliacion cancha\1\25.45\5.45\0.20\
1\\\\\\
\zona aparcamiento\1\112.45\\0.20\
\\\\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP02#\D03A0070b|2\10\|220.83|
\interior\1\21.65\10.20\\|
~M|CAP02#\D03A0070c|2\11\|1290.445|
\exterior edificio\1\1.10\2.00\\
\\1\2.10\10.50\\
\\1\26.55\0.90\\
1\\\\\\
\area total zona cancha\1\1129.85\\\
1\\\\\\
\zona aparcamiento\1\112.45\\\
\\\\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP03#\D04DA0130|3\1\|1||
~M|CAP03#\D29EAA0050|3\2\|44|
\PLUVIALES\1\11.50\\\
\\1\32.50\\\|
~M|CAP03#\D04AB0170T|3\3\|58.3|
\FECALES\1\6.50\\\
\\1\2.10\\\
\\1\1.50\\\
\\1\1.30\\\
\\1\1.50\\\
\\1\6.50\\\
\\1\1.80\\\
\\1\3.10\\\
\\1\4.00\\\
\\1\6.50\\\
\\1\1.50\\\
\\1\6.80\\\
\PLUVIALES\1\2.00\\\
\\1\1.50\\\
\\1\3.10\\\
\\1\2.80\\\
\\1\1.50\\\
\\1\0.80\\\
\\1\3.50\\\|
~M|CAP03#\D04AB0220T|3\4\|42.7|
\FECALES\1\3.50\\\
\\1\1.50\\\
\PLUVIALES\1\4.50\\\
\\1\1.80\\\
\\1\8.10\\\
\\1\5.00\\\
\\1\6.10\\\
\\1\5.20\\\
\\1\7.00\\\|
~M|CAP03#\D04AB0270T|3\5\|19.2|
\FECALES\1\6.00\\\
\\1\8.40\\\
\PLUVIALES\1\4.80\\\|
~M|CAP03#\D04AB0340T|3\6\|219|
\FECALES\1\22.50\\\
\\1\16.00\\\
\\1\7.50\\\
\\1\15.50\\\
\\1\15.80\\\
\\1\6.00\\\
\PLUVIALES\1\2.50\\\
\\1\10.50\\\
\\1\10.80\\\
\\2\10.60\\\
\\1\12.00\\\
\\2\11.00\\\
\\1\9.00\\\
\\1\16.50\\\
\\1\11.50\\\
\\2\2.50\\\
\\1\3.50\\\
\\5\1.20\\\
\\1\3.20\\\
\\1\2.00\\\|
~M|CAP03#\D04AB0480T|3\7\|11|
\PLUVIALES\1\11.00\\\|
~M|CAP03#\D14FE0030|3\8\|3|
\cuarto limpieza\1\\\\
\pasillos exteriores\2\\\\|
~M|CAP03#\D29DD0012TR|3\9\|24|
\\24\\\\|
~M|CAP03#\D14FFA0050T|3\10\|4.8|
\rampa \1\4.80\\\|
~M|CAP03#\D29EB0420|3\11\|96.6|
\escalera acceso\2\4.30\\\
\cancha\2\44.00\\\|
~M|CAP04#\D05AA0040|4\1\|7.784|
\cimentacion-forjado 1\\\\\
\P2,P3,P4,P5\4\0.40\0.30\3.20\
\P6,P13\2\0.60\0.30\3.20\
\P7,P14\2\0.30\0.30\3.20\
\P9,P10,P11,P12\4\0.40\0.40\3.20\
\P29,P30\2\0.30\0.40\3.10\
1\\\\\\
\forjado 1-cubierta\\\\\
\P6,P7,P13,P14,P20,P21\6\0.30\0.30\3.20\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP04#\D05BA0040|4\2\|18.356|
\forjado 1 (losa HA)\\\\\
\Port 1\1\17.95\0.55\0.30\
\Port 2\1\17.95\0.65\0.30\
\\1\4.30\0.55\0.30\
\Port 3,4\2\2.80\0.40\0.30\
\Port 6\1\10.80\0.30\0.30\
\Port 7,8,9,10\4\5.96\0.40\0.30\
\Port 11\1\10.80\0.30\0.30\
\Port 12\1\5.76\0.30\0.30\
\sobre muro\1\22.25\0.30\0.30\
1\.\\\\\
\forjado 2\\\\\
\Port 1,3\2\4.60\0.45\0.30\
\Port 4,5\2\10.80\0.30\0.30\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP04#\D05BB0040|4\3\|3.75|
\forjado 1\\\\\
\Port 1\1\4.30\0.30\0.30\
\Port 12\1\5.04\0.30\0.30\
\Port 5\1\4.60\0.40\0.40\
\Port 13,14\2\5.70\0.30\0.40\
1\\\\\\
\forjado 2\\\\\
\Port 2\1\4.60\0.50\0.35\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP04#\D05DB0180|4\4\|203.608|
\forjado 1\1\17.35\4.30\\
\\1\5.78\5.01\\
\\2\2.00\3.61\\
\\1\5.47\5.01\\
\\1\4.00\5.15\\
1\\\\\\
\forjado 2\1\4.00\5.05\\
\\1\4.00\4.35\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP04#\D05CA0040|4\5\|7.231|
\forjado 1\\\\\
\\1\17.95\0.90\0.20\
\\1\4.00\5.00\0.20\|
~M|CAP04#\D05CB0040|4\6\|12.64|
\escalera interior\1\3.55\2.00\0.20\
\\1\4.50\2.10\0.20\
\\1\3.20\2.00\0.20\
1\\\\\\
\escalera exterior\1\3.30\4.60\0.20\
\\1\1.10\4.60\0.20\
\\1\3.35\4.60\0.20\
\\1\1.00\4.60\0.20\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AD0010a|5\1\|207.605|
\planta baja\1\2.00\\3.20\
\\1\1.40\\3.20\
\\1\8.50\\3.20\
\\1\22.25\\3.20\
\\1\10.50\\3.20\
\carpintería\\\\\
\P1\-2\1.70\\2.90\
\V4\-2\3.58\\0.60\
\\-2\1.72\\0.60\
\P3\-1\1.20\\2.90\
\V5\-3\0.80\\0.60\
1\\\\\\
\planta alta\2\10.80\\3.20\
\\2\4.60\\3.20\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\V1\-1\1.00\\1.00\
\V2\-1\1.50\\1.35\
\V3\-1\2.00\\2.37\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AA0070|5\2\|45.75|
\planta baja\1\8.34\\3.05\
\\1\4.86\\3.05\
\\1\1.80\\3.05\|
~M|CAP05#\D07AA0080|5\3\|72.828|
\\2\8.34\\3.05\
\\1\1.05\\3.05\
\\1\1.40\\3.05\
\\1\5.55\\3.05\
\\1\1.86\\3.05\
\\1\1.00\\3.05\
\P9\-1\0.80\\2.10\
\P6\-2\0.80\\2.10\
\V7\-2\1.00\\0.60\
\P1\-1\1.70\\2.90\|
~M|CAP05#\D07AA0040|5\4\|67.601|
\\1\17.65\\3.05\
\\1\1.86\\3.05\
\\1\1.00\\3.05\
\hueco\-1\1.50\\3.05\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\V7\-1\1.00\\0.60\
\P7\-1\0.80\\2.10\
\P6\-2\0.80\\2.10\
\P8\-1\0.60\\2.00\
1\\\\\\
\\2\0.40\\2.30\
\\2\1.65\\2.30\
\\1\2.55\\2.30\
\\1\2.65\\2.30\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AA0050|5\5\|137.664|
\planta baja\1\1.95\\3.05\
\\1\1.70\\3.05\
\\1\1.10\\3.05\
\\1\2.24\\3.05\
\\1\2.75\\3.05\
\\2\2.10\\3.05\
\\1\0.12\\2.30\
\\2\0.50\\2.30\
\P8\-2\0.60\\2.00\
1\\\\\\
\\1\2.38\\3.05\
\\1\0.60\\1.15\
\\1\2.86\\3.05\
\\1\0.60\\3.05\
\\1\1.00\\3.05\
\\1\2.38\\3.05\
\\1\1.72\\3.05\
\\1\0.12\\3.05\
\\2\0.50\\2.30\
1\\\\\\
\\2\2.52\\3.05\
\\2\3.95\\3.05\
\P8\-2\0.60\\2.00\
1\\\\\\
\planta alta\2\2.20\\3.20\
\\1\1.80\\3.20\
\P2\-1\0.80\\2.20\
\V\-1\1.00\\1.00\
\mostrador\1\2.00\\1.00\
\\1\2.10\\1.00\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AA0060|5\6\|27.143|
\planta baja\2\0.45\\3.05\
\\2\0.41\\3.05\
\\\\\\
\\1\0.26\\3.05\
\\1\0.20\\3.05\
\\\\\\
\\2\0.32\\3.05\
\\1\0.28\\3.05\
\\\\\\
\\3\0.25\\3.05\
\\1\0.20\\3.05\
\\1\1.00\\3.05\
\\2\0.50\\3.05\
\\2\0.30\\3.05\
\\\\\\
\\2\0.30\\3.05\
\\1\0.60\\3.05\
1\\\\\\
\planta alta\4\0.25\\3.20\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AE0010|5\7\|114.149|
\cubierta 1\1\0.90\\0.50\
\\1\17.75\\0.50\
\\1\11.70\\0.50\
\\1\17.65\\0.50\
1\\\\\\
\cubierta 2\2\10.80\\0.50\
\\2\4.80\\0.50\
1\\\\\\
\escalera exterior\1\12.80\\1.20\
\\1\11.90\\1.20\
1\\\\\\
\escalera interior\1\3.55\\1.20\
\\1\2.70\\1.20\
1\\\\\\
\cerramiento exterior\1\0.90\\2.30\
1\\\\\\
\cerramiento cancha\1\5.85\\1.25\
\\1\25.85\\1.25\
\\1\7.05\\1.25\
\\-3\2.46\\1.25\
\\-1\3.10\\1.25\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07AE0020a|5\8\|6.34|
\cubierta 1\\\\\
\ventilaciones\2\0.44\\0.50\
\\2\0.45\\0.50\
\\\\\\
\\4\0.50\\0.50\
\\\\\\
\\2\1.20\\0.50\
\\2\1.05\\0.50\
\\\\\\
\\2\0.50\\0.50\
\\2\0.45\\0.50\
\\\\\\
\\2\0.45\\0.50\
\\2\0.80\\0.50\|
~M|CAP05#\D05CA0020|5\9\|0.308|
\\1\2.40\0.70\0.10\
\\1\2.00\0.70\0.10\|
~M|CAP05#\D07I0010a|5\10\|7.8|
\planta alta\\\\\
\P1\1\2.10\\\
\V1\1\1.40\\\
\V2\1\1.90\\\
\V3\1\2.40\\\|
~M|CAP05#\D07I0020|5\11\|4.8|
\P9\1\1.20\\\
\P7\1\1.20\\\
\P6\2\1.20\\\|
~M|CAP05#\D07I0030|5\12\|4.65|
\P7\1\1.20\\\
\P6\2\1.20\\\
1\\\\\\
\P8\1\1.05\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07I0040|5\13\|6.8|
\planta baja\\\\\
1\\\\\\
\P8\4\1.05\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\P2\1\1.20\\\
\V\1\1.40\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07I0050a|5\14\|21.5|
\planta baja\\\\\
\V4\2\4.00\\\
\\2\2.10\\\
\V5\3\1.20\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\V1\1\1.40\\\
\V2\1\1.90\\\
\V3\1\2.40\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07I0050|5\15\|2.8|
\V7\2\1.40\\\|
~M|CAP05#\D07I0050b|5\16\|1.4|
\V7\1\1.40\\\|
~M|CAP05#\D07I0050c|5\17\|5.5|
\planta alta\\\\\
\V\1\1.40\\\
\mostrador\1\2.00\\\
\\1\2.10\\\|
~M|CAP05#\D07JA0050|5\18\|17|
\V7\3\\\\
\V\1\\\\
1\\\\\\
\P2\1\\\\
\P6\4\\\\
\P7\2\\\\
\P8\5\\\\
\P9\1\\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D07JA0060|5\19\|2|
\P1\2\\\\|
~M|CAP05#\D07JA0070|5\20\|6|
\V1\1\\\\
\V4\2\\\\
\V5\3\\\\|
~M|CAP05#\D07JA0080|5\21\|8|
\V2\1\\\\
\V3\1\\\\
\V4\2\\\\
1\\\\\\
\P1\3\\\\
\P3\1\\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP05#\D19ACA0120|5\22\|3||
~M|CAP05#\D19ACA0130|5\23\|1||
~M|CAP05#\D19ACA0140|5\24\|1||
~M|CAP05#\D19ACA0140a|5\25\|1||
~M|CAP06#\D08AA0010|6\1\|21|
\terraza entrada\1\4.20\5.00\\|
~M|CAP06#\D08AA0040|6\2\|21|
\terraza entrada\1\4.20\5.00\\|
~M|CAP06#\D09IA0040|6\3\|234.695|
\cubierta 1\1\17.45\11.30\\
\\-2\2.40\1.30\\
\\1\0.70\0.10\\
1\\\\\\
\cubierta 2\1\4.20\10.40\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP06#\D08AA0060|6\4\|234.695|
\cubierta 1\1\17.45\11.30\\
\\-2\2.40\1.30\\
\\1\0.70\0.10\\
1\\\\\\
\cubierta 2\1\4.20\10.40\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP07#\D09BA0050|7\1\|359.85|
\cubierta 1\1\18.45\12.30\\
\\-2\2.40\1.30\\
\\1\0.70\0.10\\
1\\\\\\
\cubierta 2\1\5.20\11.40\\
1\\\\\\
\terraza entrada\1\4.70\5.50\\
1\\\\\\
\muros\\\\\
\M1\1\24.63\\1.50\
\M2\1\11.34\\1.50\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP07#\D09IA0070|7\2\|234.695|
\cubierta 1\1\17.45\11.30\\
\\-2\2.40\1.30\\
\\1\0.70\0.10\\
1\\\\\\
\cubierta 2\1\4.20\10.40\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP07#\D09G0002|7\3\|234.695|
\cubierta 1\1\17.45\11.30\\
\\-2\2.40\1.30\\
\\1\0.70\0.10\\
1\\\\\\
\cubierta 2\1\4.20\10.40\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP07#\D09IA0080|7\4\|63.7|
\solera\2\21.65\1.00\\
\\2\10.20\1.00\\|
~M|CAP07#\D09.50401|7\5\|44.35|
\fachada\1\22.25\\1.00\
\\2\10.50\\1.00\
\\1\1.10\\1.00\|
~M|CAP07#\D09F0100|7\6\|53.955|
\muros\\\\\
\M1\1\24.63\\1.50\
\M2\1\11.34\\1.50\|
~M|CAP07#\D09G0002a|7\7\|253.68|
\solera\1\22.65\11.20\\|
~M|CAP08#\D07K0010|8\1\|431.788|
\planta baja\\\\\
\cuarto instalaciones\1\15.32\\2.90\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\muro hormigón\-1\5.80\\2.90\
\\\\\\
\distribuidor 1\1\35.67\\2.90\
\P1\-2\1.70\\2.90\
\P7\-1\0.80\\2.10\
\P6\-2\0.80\\2.10\
\P3\-1\1.20\\2.90\
\muro hormigón\-1\7.63\\2.90\
\\\\\\
\vestuario masculino\1\39.70\\0.70\
\V4\-1\3.58\\0.60\
\\-1\1.72\\0.60\
\\\\\\
\vestuario femenino\1\46.60\\0.70\
\V4\-1\3.58\\0.60\
\\-1\1.70\\0.60\
\\\\\\
\aseo PMR\1\9.86\\0.70\
\\1\9.90\\0.70\
\\\\\\
\almacen material\1\20.20\\2.90\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\\\\\\
\aseos\2\11.16\\0.70\
\\\\\\
\pasillo acceso\1\11.62\\2.90\
\P6\-2\0.80\\2.10\
\muro hormigón\-1\3.95\\2.90\
\hueco\-1\1.86\\2.90\
\\\\\\
\vestibulo escalera\1\3.85\\2.90\
\\1\5.70\\2.90\
\\1\0.90\\2.90\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\P9\-1\0.80\\2.10\
\\\\\\
\almacén limpeza\1\11.60\\0.70\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\escalera\2\4.50\\6.40\
\\1\4.00\\4.70\
\\1\2.20\\3.50\
\V3\-1\2.00\\2.37\
\parapetos\2\2.70\\1.40\
\\\\\\
\acceso y control\1\4.00\\3.05\
\\2\5.70\\3.05\
\\1\2.20\\3.05\
\mostrador\2\2.00\\1.20\
\\2\2.10\\1.20\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\V2\-1\1.50\\1.35\
\P2\-1\0.80\\2.10\
\\\\\\
\cuarto\1\7.73\\3.05\
\P2\-1\0.80\\2.10\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP08#\D07K0020|8\2\|219.508|
\planta baja\\\\\
\cuarto instalaciones\1\10.80\\\
\distribuidor 1\1\26.72\\\
\_claraboya\-1\2.00\1.00\\
\_claraboya\2\2.00\\0.80\
\\2\1.00\\0.80\
\vestuario masculino\1\39.21\\\
\_falso techo\-1\1.70\0.90\\
\\-1\1.79\2.82\\
\vestuario femenino\1\40.02\\\
\_falso techo\-1\1.08\2.18\\
\\-1\1.89\2.82\\
\aseo PMR\1\6.00\\\
\\1\6.08\\\
\almacen material\1\22.35\\\
\aseos\2\4.50\\\
\pasillo acceso 1\1\7.35\\\
\_claraboya\-1\2.00\1.00\\
\_claraboya\2\2.00\\0.80\
\\2\1.00\\0.80\
\vestibulo escalera\1\14.42\\\
\almacén limpeza\1\6.02\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\escalera\1\4.00\4.50\\
\acceso y control\1\18.90\\\
\cuarto\1\3.30\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP08#\D10AA0010|8\3\|18.874|
\planta baja\\\\\
\vestuario masculino\\\\\
\\1\1.70\0.90\\
\\1\1.79\2.82\\
\\1\1.79\\0.30\
\\1\2.82\\0.30\
\vestuario femenino\\\\\
\\1\1.08\2.18\\
\\1\2.18\\0.30\
\\1\1.89\2.82\\
\\1\1.89\\0.30\
\\1\2.82\\0.30\
\aseo\\\\\
\\1\2.42\0.18\\
\\1\2.42\\0.30\|
~M|CAP08#\D07L0030|8\4\|509.46|
\parapetos\\\\\
\cubierta 1\1\0.70\\0.70\
\\2\17.55\\0.70\
\\1\11.30\\0.70\
\\4\1.30\\0.70\
\\2\0.46\\0.50\
\\4\0.46\\0.50\
\\2\1.06\\0.50\
\\2\1.17\\0.50\
\\2\0.51\\0.50\
\\2\0.44\\0.50\
\\2\0.79\\0.50\
\\2\0.45\\0.50\
\cubierta 2\2\10.40\\0.70\
\\2\4.20\\0.70\
1\\\\\\
\Fachada Sur\1\10.80\\4.00\
\V2\-1\1.50\\1.35\
\\\\\\
\\1\10.80\\3.70\
\\1\0.90\\0.70\
1\\\\\\
\fachada Norte\1\10.80\\7.25\
\\1\0.90\\0.70\
\\1\1.10\\3.05\
\\1\2.00\1.10\\
\P1\-1\1.70\\2.90\
1\\\\\\
\fachada Este\1\22.25\\3.80\
\\1\4.60\\3.50\
\V4\-2\3.58\\0.60\
\\-2\1.70\\0.60\
\P3\-1\1.20\\2.90\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\V3\-1\2.00\\2.35\
1\\\\\\
\fachada Oeste\1\4.60\\3.90\
\P1\-1\1.70\\2.90\
\cara posterior muro contención\1\24.60\\2.00\
1\\\\\\
\techo terraza\1\4.60\5.00\\
1\\\\\\
\parapetos escalera exterior\1\12.80\\1.70\
\\1\12.80\\1.40\
\\1\11.90\\1.70\
\\1\11.90\\1.40\
1\\\\\\
\cerramiento exterior\2\0.90\\2.30\
1\\\\\\
\cerramiento cancha\1\5.85\\1.35\
\\1\25.85\\1.35\
\\1\7.05\\1.35\
\\-3\2.46\\1.35\
\\-1\3.10\\1.35\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP09#\D11A0030|9\1\|214.71|
\planta baja\\\\\
\cuarto instalaciones C2\1\10.80\\\
\distribuidor 1 C2\1\26.72\\\
\vestuario masculino C2/3\1\38.72\\\
\vestuario femenino C2/3\1\39.56\\\
\aseo PMR C3\1\6.00\\\
\\1\6.08\\\
\almacen material C1\1\22.35\\\
\aseos C2\2\4.50\\\
\pasillo acceso 1 C1\1\7.35\\\
\vestibulo escalera C1\1\14.42\\\
\almacén limpeza C2\1\6.02\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\escalera meseta\1\4.00\1.80\\
\acceso C3\1\14.73\\\
\control acceso y cuarto C1\1\5.76\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP09#\D11EE0020|9\2\|6.3|
\P1\3\1.70\\\
\P3\1\1.20\\\|
~M|CAP09#\D11IBAA0090a|9\3\|214.71|
\planta baja\\\\\
\cuarto instalaciones C2\1\10.80\\\
\distribuidor 1 C2\1\26.72\\\
\vestuario masculino C2/3\1\38.72\\\
\vestuario femenino C2/3\1\39.56\\\
\aseo PMR C3\1\6.00\\\
\\1\6.08\\\
\almacen material C1\1\22.35\\\
\aseos C2\2\4.50\\\
\pasillo acceso 1 C1\1\7.35\\\
\vestibulo escalera C1\1\14.42\\\
\almacén limpeza C2\1\6.02\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\escalera meseta\1\4.00\1.80\\
\acceso C3\1\14.73\\\
\control acceso y cuarto C1\1\5.76\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP09#\D11IBC0010a|9\4\|115.67|
\planta baja\\\\\
\cuarto instalaciones\1\15.32\\\
\P1\-1\1.70\\\
\\\\\\
\distribuidor 1\1\35.67\\\
\P1\-2\1.60\\\
\P6\-2\0.80\\\
\P3\-1\1.20\\\
\\\\\\
\almacen material\1\20.20\\\
\P1\-1\1.70\\\
\\\\\\
\pasillo acceso 1\1\11.62\\\
\P6\-2\0.80\\\
\P1\-1\1.70\\\
\\-1\1.86\\\
\\\\\\
\vestibulo escalera\1\17.20\\\
\P1\-1\1.70\\\
\P9\-1\0.80\\\
\\-1\1.80\\\
\\-1\1.86\\\
\\\\\\
1\\\\\\
\planta alta\\\\\
\escalera\2\1.80\\\
\\1\4.00\\\
\parapetos\1\0.40\\\
\\\\\\
\acceso\1\19.40\\\
\P1\-1\1.70\\\
\\\\\\
\control acceso y cuarto\1\12.28\\\
\P2\-2\0.80\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP09#\D11IBBC0020|9\5\|36|
\\20\1.80\\\|
~M|CAP09#\D12.0120a|9\6\|313.776|
\planta baja\\\\\
\vestuario masculino\1\48.35\\2.20\
\\2\0.12\\2.20\
\\2\0.40\\2.20\
\\2\0.60\\1.00\
\P6\-1\0.80\\2.10\
\P8\-2\0.60\\2.00\
\\\\\\
\vestuario femenino\1\54.17\\2.20\
\\2\0.12\\2.20\
\\2\0.40\\2.20\
\P6\-1\0.80\\2.10\
\P8\-4\0.60\\2.00\
\\\\\\
\aseo PMR\1\9.86\\2.20\
\\1\9.90\\\
\P7\-2\0.80\\2.10\
\\\\\\
\aseos\2\11.16\\2.20\
\P6\-2\0.80\\2.10\
\P8\-4\0.60\\2.00\
\\\\\\
\almacén limpeza\1\11.60\\2.20\
\P9\-1\0.80\\2.10\|
~M|CAP09#\D12.2100|9\7\|2.37|
\vestuairo masculino\1\1.77\0.60\\
\vestuario femenino\1\2.18\0.60\\|
~M|CAP09#\D12P5000a|9\8\|17.5|
\V1\1\1.00\\\
\V2\1\1.50\\\
\V3\1\2.00\\\
\V4\2\3.58\\\
\\2\1.72\\\
\V5\3\0.80\\\|
~M|CAP09#\D12CCA0020|9\9\|89|
\cubierta 1\1\0.90\\\
\\1\17.95\\\
\\1\11.70\\\
\\1\17.65\\\
\\4\1.30\\\
\\2\2.40\\\
1\\\\\\
\cubierta 2\2\10.80\\\
\\2\4.60\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP09#\D11BA0010|9\10\|33.72|
\terraza acceso\1\4.20\5.40\\
\rellanos escalera acceso\1\4.60\1.40\\
\\1\4.60\1.00\\|
~M|CAP09#\D11BB0010|9\11\|87.4|
\escalera exterior\19\4.60\\\|
~M|CAP09#\D11PC0020|9\12\|1149.8|
\exterior\1\1.10\2.00\\
\\1\2.10\10.50\\
\\1\26.55\1.00\\
1\\\\\\
\cancha\1\22.00\44.00\\
1\\\\\\
\gradas\1\131.00\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP10#\D29BD0050T|10\1\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14CB0020T|10\2\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14CD0040T|10\3\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14BF0060T|10\4\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14ABB0045T|10\5\|28|
\\28\\\\|
~M|CAP10#\D14ABB0046T|10\6\|13|
\\13\\\\|
~M|CAP10#\D14ABB0061T|10\7\|7|
\\7\\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0045T|10\8\|15.4|
\AFS\1\6.50\\\
\\2\0.50\\\
\\1\6.30\\\
\\2\0.80\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0047T|10\9\|40.7|
\ACS\1\4.80\\\
\\1\6.80\\\
\RETORNO\1\15.50\\\
\\1\1.50\\\
\\1\2.10\\\
\\1\3.50\\\
\\1\6.50\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0070T|10\10\|19.3|
\AFS\2\6.50\\\
\FLUXORES\2\0.50\\\
\\1\0.80\\\
\\1\4.50\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0080T|10\11\|13.6|
\\2\6.80\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0090T|10\12\|23.2|
\AFS\1\9.50\\\
\\1\2.80\\\
\FLUXORES\1\2.80\\\
\\1\1.10\\\
\\1\0.50\\\
\\1\6.50\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0100T|10\13\|11.5|
\\1\11.50\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0110T|10\14\|10.8|
\FLUXORES\1\10.80\\\|
~M|CAP10#\D14ABA0130T|10\15\|6.6|
\FLUXORES\1\3.50\\\
\\1\3.10\\\|
~M|CAP10#\D14BB0055|10\16\|8|
\\8\\\\|
~M|CAP10#\D14BB0070|10\17\|7|
\\7\\\\|
~M|CAP10#\D14BC0080T|10\18\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14BC0100T|10\19\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14DA0034T|10\20\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP10#\D14EA0040T|10\21\|1|
\CONSUMO\1\\\\|
~M|CAP10#\D14EA0050T|10\22\|1|
\FLUXORES\1\\\\|
~M|CAP10#\D14EB0020T|10\23\|2|
\CONSUMO\1\\\\
\FLUXORES\1\\\\|
~M|CAP10#\D14FAB0080|10\24\|33.8|
\\2\3.50\\\
\\2\2.10\\\
\\1\2.20\\\
\\1\3.50\\\
\\1\3.00\\\
\\3\3.10\\\
\\1\2.50\\\
\\1\2.10\\\|
~M|CAP10#\D14FAB0100|10\25\|17.4|
\\1\1.00\\\
\\1\2.10\\\
\\1\1.30\\\
\\2\5.20\\\
\\1\0.80\\\
\\2\0.90\\\|
~M|CAP10#\D14FD0030|10\26\|10|
\\10\\\\|
~M|CAP10#\D14FE0030|10\27\|6|
\cubierta\6\\\\|
~M|CAP10#\D14FG0020|10\28\|7|
\\7\\\\|
~M|CAP10#\D14FHC0004|10\29\|26.6|
\PLUVIALES\6\3.00\\\
\\1\1.50\\\
\\1\1.00\\\
\\1\2.10\\\
\\1\2.50\\\
\\1\1.50\\\|
~M|CAP10#\D14FHC0010|10\30\|16.3|
\PLUVIALES\1\4.50\\\
\\1\2.80\\\
\\1\6.00\\\
\\1\3.00\\\|
~M|CAP10#\D29EB0420|10\31\|14.5|
\vestuarios\1\5.80\\\
\\1\5.70\\\
\\2\1.50\\\|
~M|CAP11#\D15DA0010|11\1\|2|
\aseos\2\\\\|
~M|CAP11#\D15DE0030|11\2\|4|
\vestuario-aseo\4\\\\|
~M|CAP11#\D14FC0020|11\3\|6|
\aseos\2\\\\
1\\\\\\
\vestuario-aseo\4\\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP11#\D15FB0010|11\4\|5|
\aseos\2\\\\
\vestuario-aseo\3\\\\|
~M|CAP11#\D15I0030|11\5\|3|
\vestuario-aseo\3\\\\|
~M|CAP11#\D15PAB0040|11\6\|5|
\aseos\2\\\\
\vestuario-aseo\3\\\\|
~M|CAP11#\D15DI0010|11\7\|2||
~M|CAP11#\D15FE0010|11\8\|2||
~M|CAP11#\D15PB0040|11\9\|4||
~M|CAP11#\D15PB0080|11\10\|4||
~M|CAP11#\D15PB0060|11\11\|4||
~M|CAP12#\D99.1001a|12\1\|1||
~M|CAP13#\D23AAB0060b|13\1\|18.365|
\V1\1\1.00\\1.00\
\V2\1\1.50\\1.35\
\V3\1\2.00\\2.37\
\V4\2\3.58\\0.60\
\\2\1.72\\0.60\
\V5\3\0.80\\0.60\
\V7\3\1.00\\0.60\
\V\1\1.00\\1.00\|
~M|CAP13#\D08D0040|13\2\|2|
\CB\2\\\\|
~M|CAP13#\D23.0100|13\3\|29.87|
\P1\5\1.80\\2.90\
\P3\1\1.30\\2.90\|
~M|CAP13#\D22A0060|13\4\|1.76|
\P2\1\0.80\\2.20\|
~M|CAP13#\D23.0100d|13\5\|9.45|
\P6\4\0.90\\2.10\
\P9\1\0.90\\2.10\|
~M|CAP13#\D23.0100e|13\6\|3.78|
\P7\2\0.90\\2.10\|
~M|CAP13#\D22A0090|13\7\|7|
\P8\5\0.70\\2.00\|
~M|CAP13#\D25JA0030|13\8\|55.94|
\cerramiento cancha\1\5.85\\2.00\
\\1\25.85\\2.00\
\\1\7.05\\2.00\
\puetas\-3\2.56\\2.00\
\\-1\3.10\\2.00\|
~M|CAP13#\D25JB0020|13\9\|23.716|
\PCE1\3\2.56\\2.20\
\PCE2\1\3.10\\2.20\|
~M|CAP13#\D24.71602|13\10\|74.3|
\escalera interior\2\4.90\\\
\\2\4.00\\\
\\2\4.70\\\
\\\\\\
\\2\3.20\\\
\\2\0.60\\\
\\2\2.95\\\
1\\\\\\
\escalera exterior\4\8.40\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP13#\D25I0010|13\11\|8.4|
\escalera exterior\1\8.40\\\|
~M|CAP14#\D28AAA0010|14\1\|670.17|
\yeso paredes\1\431.79\\\
\yeso techo\1\219.51\\\
\falsos techos\1\18.87\\\|
~M|CAP14#\D28BA0010|14\2\|636.535|
\enfoscado exterior\1\509.46\\\
\muro existente\1\39.10\\3.25\|
~M|CAP14#\D28BD0110|14\3\|114.707|
\M1\1\21.95\\2.90\
\\1\2.10\\3.50\
\M2\1\11.34\\2.35\
1\\\\\\
\losas \1\17.95\0.95\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP14#\D28DC0040|14\4\|3.96|
\P2\2\0.90\\2.20\|
~M|CAP14#\D28CB0010|14\5\|17.26|
\pasamanos\\\\\
\escalera interior\2\4.90\0.20\\
\\2\4.00\0.20\\
\\2\4.70\0.20\\
\\\\\\
\\2\3.20\0.20\\
\\2\0.60\0.20\\
\\2\2.95\0.20\\
1\\\\\\
\escalera exterior\4\8.40\0.20\\
1\\\\\\
\barandilla\\\\\
\escalera exterior\1\8.40\0.20\\
\\4\0.90\0.20\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0710T|15\1\|5|
\\5\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0800T|15\2\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0802T|15\3\|4|
\\4\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0804T|15\4\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D14AEA0060T|15\5\|40|
\\1\40.00\\\|
~M|CAP15#\D21AA0920T|15\6\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D14BD0050T|15\7\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D21AB0001T|15\8\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0810T|15\9\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D14BG0100T|15\10\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D14BA0050T|15\11\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D18I0100T|15\12\|12|
\\1\12.00\\\|
~M|CAP15#\D18E0500T|15\13\|12|
\\1\12.00\\\|
~M|CAP15#\D14BG0200T|15\14\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0820T|15\15\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0830T|15\16\|2|
\\2\\\\|
~M|CAP15#\D21AA0851T|15\17\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP15#\D15.LA0045|15\18\|1|
\\1\\\\|
~M|CAP16#\D99.1001|16\1\|1||
~M|CAP17#\D37A0010|17\1\|1||
~M|CAP17#\D37B0040|17\2\|121.386|
\pav hormigón\1\150.00\\0.15\
1\\\\\\
\carpinteria metalica\\\\\
\vallado cerramiento\1\25.85\0.10\1.70\
\\1\15.00\0.10\1.70\
\\1\1.40\0.10\1.70\
\\1\2.00\0.10\1.70\
\puerta cerramiento\1\1.00\0.10\2.00\
1\\\\\\
\muros cerramiento\1\25.85\0.25\3.20\
\\1\15.00\0.25\3.20\
\\1\1.40\0.25\3.20\
\\1\2.00\0.25\3.20\
1\\\\\\
\cerramiento_cimiento\1\25.85\0.50\0.50\
\\1\15.00\0.50\0.50\
\\1\1.40\0.50\0.50\
\\1\2.00\0.50\0.50\
1\\\\\\
\Residuos Naturaleza no petrea\1\10.68\\\
\Residuos Naturaleza petrea\1\24.54\\\
\Residuos potencialmente peligrosos\1\9.48\\\
1\\\\\\
2\\\\\\|
~M|CAP18#\D27AAA0030|18\1\|4|
\planta baja\3\\\\
\planta alta\1\\\\|
~M|CAP18#\D27D0010|18\2\|12|
\planta baja\10\\\\
\planta alta\2\\\\|
~M|CAP18#\D30B0030|18\3\|8||
